{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目列表"],"not_rendered":{"images":11,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目列表","index":0,"n_rows":141,"n_cols":6,"rows_kept":141,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["全球智能工业创新大会暨全球技术转移创新大会项目对接表"]
["序号","项目名称","技术类别",null,"项目单位","感兴趣单位"]
["AU-1","未来电网","新能源","目的\n– 提升澳大利亚国家规划和设计高效率、弱排放的电力系统的能力;\n– 为澳大利亚电力和天然气网络提供同类的一手分析框架;\n– 允许对经济有效的能源网络配置进行系统性调查,使电力部门作出发展国家未来电网运营和规划的决策。","澳大利亚"]
["AU-2","总体微电网系统","新能源","负荷的突然开关、可再生能源发电系统的突变以及通信链路的缺失等，使得孤立微网的运行为系统设计师带来一个不小的挑战。\nP3\n目前有两种可能的方法运行孤立微电网,一个是基于频率下降来控制实际功率、电压下降控制无功功率, 另一个是通过恒定频率控制受电压变化影响的实际功率.\n这里采用恒频法来解决可再生能源发电和负荷变化急剧变化的问题，并且可以降低控制的复杂性。采用恒频控制，系统可以应对可再生能源发电中的急剧变化，\n而且通过将微电网分离成不同的部分，使其与常规发电机结合成为可能.","澳大利亚"]
["AU-3","检视及情况评估用自主攀爬机器人","机器人与人工智能","我们现已研发出一款仿生自主攀爬/检视机器人，能够攀爬钢构造物(例如桥梁和船舶)与进入对工作人员而言非常危险的复杂或封闭空间。 \n技术\n该技术由悉尼科技大学 (UTS) 自控系统研究中心和新南威尔士道路海事服务处合作开发完成，首次应用是用于悉尼海港大桥危险难进入区域的检查工作当中。大桥检查所用的攀爬机器人具有以下主要特点：\n能够进入工作人员难以进入的复杂桥梁结构和区域(例如箱梁)\n能够获取有用信息，便于钢桥构造的情况评估，大大减少了相关的职业健康和安全风险\n坚固、可靠\n易于在钢桥上安装和再定位\n采用电力中断安全黏附机制\n该技术可广泛用于各种用途和情况。\n适用情况\n钢桥维护\n船舶制造和维护\n采矿\n状态和 IP 情况\n我们已经制造了一台高级原型机，并已完成全面测试，目前正由新南威尔士道路海事服务处使用。该技术受专利保护，现正在寻求合作伙伴，可申请该技术的使用许可，或与研究人员共同进行进一步开发。","澳大利亚"]
["AU-4","合成聚合物与天然材料的结合： 生物活性聚合物","新材料",null,"澳大利亚"]
["AU-5","3D打印新材料及新方法\n","新材料",null,"澳大利亚"]
["AU-6","电光转换器","先进制造","电光转换器是将输⼊电压信号转换为光信号的模拟器件。光束由基于液晶的镜⾯反射，反射光强与输⼊电压成正⽐，输⼊光与反射光均由单模光纤传输。产品⽬前有两种型号:⼀种为PBC贴装版(TRP-0001)，该型号集成了电阻加热器和 NTC热敏电阻，以保障器件⼯作在较⾼温度，提⾼传感性能 ; 另⼀种为⼩巧紧凑型的⼦弹头版 (TRB-0001)。\n电光转换器可以连接到传统传感器(如压电传感器，4-20mA环路，变磁阻传感器等)的电信号输出端，将传感器的模拟输出信号转换为光信号在光纤中传输。多达80个传感器可通过Zedelef电光转换器组成光纤传感⽹络，覆盖范围可达50公⾥，通过⼀根单模光纤由Zedelef头端多路实时监测。\n已成功⽤于流量计、⽓体传感器等信号的传输。我们与跨国公司Thales的⽔下勘测系统合作近四年，致⼒于研制新型⽔听器阵列。","澳大利亚"]
["AU-7","光纤⾼压传感器","先进制造","研制的⽆源光学⾼压传感器能探测电⼒线、变压器等的电\n压及其相位。传感器探测电压范围⼴，从低配电电压到⾼输电电\n压 (<1kV∼1MV)；探测精确度⾼，线性度好，并且不受电磁⼲扰。\n该传感器体型⼩巧，⽆需电源，⽆需与待测导体电⽓连接，只通\n过单根光纤远程与信号处理单元（又称头端或合并单元）连接。\n多个传感器可同时连于同⼀头端，并与头端相距数公⾥远。\n传感系统能以其轻巧的探测单元有效地替代仪⽤电压互感器与相\n关的电压测量仪器，应⽤范围⼴，安装环境不受限，适⽤于室内\n外，电⼒传输，铁路，采矿及其他危险⼯业环境。电压传\n感器可与ABB的FOCS，通⽤电⽓和阿尔斯通的COSI CT等产品互\n补，探测电压⽽⾮电流，探测原理不同，在规格、成本与应⽤范\n围上具有优势。","澳大利亚"]
["AU-8","⽣物光电极","先进制造","基于同⼀机理，Zedelef的⽆源光电极能巧妙的将⽣物体电\n压信号转换为光信号，通过⽣物信号的模拟转换来实时监\n测活体内神经元活动。右图为芯⽚原型，完全⽆源。光信\n号通过反射镜与液晶反射，反射光强线性地反映电压信号\n的⼤⼩，从⽽追踪到神经元的活动。\nZedelef光电极⽬前可⽤于活体外探测，但由于其体型微\n⼩，⽆源，⽆需任何电⼦线路，⽬前正向活体内探测发展，\n有潜⼒应⽤于癫痫、帕⾦森综合征等的诊断与⼲预治疗。","澳大利亚"]
["AU-9","新型调Q激光器","先进制造","联合研制的新型调Q激光器具有脉冲短、波长范围⼴、峰值功率⾼、重复频率⾼且⽤户可调等特点。与普通调Q激光器不同，新型调Q激光器⽤带反射镜的液晶盒作为调Q开关，⼤⼤减⼩了激光器的体积与成本。可以⽤于机载激光雷，⼤⽓环境探测，红外对抗，⽣物探测等多种应⽤领域。以下为激光器参数与原型。","澳大利亚"]
["AU-10","MACHINED AND MICRO BLASTED FIBRES","先进制造",null,"澳大利亚"]
["AU-11","3D POINT CLOUD GENERATION","先进制造",null,"澳大利亚"]
["AU-12","交流永磁电机无传感控制器","先进制造","我们研发了一款用于交流永磁电机的改进型无传感控制器，非常适合用于伺服电机、直接驱动电机和步进电机。 \n技术\n我们研发了一种适用于交流永磁电机的新型前馈力矩控制(FFTC)无传感矢量控制方案。对于步进电机驱动，它能显著改善性能，包括提供大力矩和转速迅速降低为零，这在以前只能通过额外增加一个轴编码器来实现。对电机参数变化的敏感性较低，电流带宽要求更低，因而可以使用低成本的微控制器。\n效益\n无需使用转子传感器便可使伺服速度降低为零\n电机转速一直下降为零时提供充分阻尼，无共振问题\n可以适应明显的惯量变化，对参数变化的敏感度极低\n冷电机运行，根据负载自动调节电流\n高速运行时无失速，适应更加快速的位置移动\n超平稳、静音运行。\n适用情况\n低成本的高性能工业步进电机驱动\n无需使用转子传感器即可驱动伺服电机。\n电脑数控机床、医疗仪器、机器人、工厂自动化、3D打印、促动器(车辆)等。\n状态和 IP 情况\n可提供原型机进行评估。FFTC在美国和中国已获得专利，在欧洲已提交专利申请。我们正在寻求电动机、控制器或半导体领域的商业合作伙伴。\n","澳大利亚"]
["AU-13","轻质材料 o 结构轻量化","先进制造",null,"澳大利亚"]
["AU-14","碳纤维复合材料的无损制孔技术","先进制造","复合材料制孔加工市场复合材料是由不同性质的材料，通过物理/化学的机理在宏观或微观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上取长补短，可使复合后材料的综合性能优于原组成材料。复合材料已在诸多领域中发挥了巨大的作用，如航空航天、汽车、船舶、建筑等各种产品中的许多传统材料已被\n复合材料所取代。波音 787 飞机上，复合材料用量达 50%；空客 A350 上，用量达 52%。充分采用复合材料的汽车可比传统汽车减少 50%的重量。因此使用复合材料，是飞行器和地面车辆往轻量化、节能、安全方向发展的主要步骤；也将成为电动汽车等行业产生新变革的重要因素。\n据统计， 2014 年亚洲已成为世界复合材料市场份额占有率最高的地区，而中国约占亚洲市场的 60％，将成为复合材料行业增长的主要驱动力；预计未来 5 年还将以 7.3％的速度增长。\n关键问题复合材料的增强体，如碳钎维，通常都是高强度与高硬度的材料，而其基体，如高分子材料，则相对较弱。这给复合材料零部件的加工带来了极大挑战。以目前应用最广的碳纤维增强树脂基复合材料为例，其纤维硬度为钢材的 10 倍以上，而树脂基体相当于常规塑料。即便采用硬质合金或金刚石刀具，刀刃在与纤维的相互作用过程中的磨损仍十分严重。此外，由于材料性能差异极大，层间结合强度较低。纤维拔出、层间撕裂等问题，严重影响了产品的质量。随着复合材料在各领域中应用比例的快速增长，与其它构件间的连接也日趋复杂。如在航天飞行器中， 60-80%的破坏都发生在连接部位；而一架波音 747 飞机中就有 300 多万个连接孔。与复合材料相配合的结构件材料常为铝/钛合金，因两种材料在性能上的巨大差异，对应的制孔工艺亦差异悬殊。 为了达到工艺要求， 目前只能先单独制孔，装配时再进行相应孔的连接。所以在设计之初就得考虑上万个孔的相对位置，给设计、加工、装配都带来了极大不便。使得生产效率低下，成本巨大。因此复合材料制孔工艺已成为制约其更进一步应用的关键问题。\n团队的成果团队最近已成功研发出一类新型钻头，实现了复合材料的无损制孔， 并大幅提升了刀具寿命， 解决了复合材料制孔难的问题。 该团队目前拟引资， 推广该新技术，增加研究力度， 实现碳纤维增强复合材料与铝/钛合金组合构件的一次性高精度、低/无损伤高效率钻削，从根本上解决当前存在的关键性难题。","澳大利亚"]
["AU-15","高性能截齿","先进制造","截齿研发市场截齿是采矿、隧/坑道掘进和道桥建设等机械中的主要消耗品。截齿由齿头与齿体两部分组成，\n如采煤机与刨煤机中的镐型截齿，掘进机中的掘进齿，旋挖钻机中的旋挖齿，以及铣刨机中的铣刨齿。以上各类机械在煤/铁矿采掘、隧道盾构、沟槽挖掘、公路铺设以及航道疏浚等领域已被广泛应用，造成截齿消耗量巨大。仅在煤炭行业，在 2015 年，全世界对截齿的需求量为4400 万只，中国为 1900 万只。市场销售额度达 70 亿美元。这个数据还在以每年 4-5%的速度增长。为降低成本，减小环境污染，节能减排，截齿的使用者和生产者都要求提高其工作寿命。\n因此，市场对高性能截齿的需求量极大。\n关键问题\n在掘进过程中， 无论是截齿的齿头和齿体都承受着高温、腐蚀和硬矿物夹杂等周期性冲击， 因此齿头和齿体极易失效，需频繁更换。 目前国内外普遍采用将硬质合金刀头镶嵌于钢体上的截齿，或通过调整硬质合金成分来提高冲击韧性，但与此同时表面的耐磨性大幅度降低。许多生产厂家虽然采取了诸如热等静压、真空热处理等多种技术手段，以提高其表面耐磨性，但问题一直未能从根本上得到解决。\n团队的成果\n团队已成功研发了截齿齿体的强化技术，使其耐磨性提高了十数倍。同时成功设计出了抗磨性比现用硬质合金高出数十倍的齿头。该团队目前拟引资， 完成高性能长寿命截齿的突破性生产。","澳大利亚"]
["AU-16","新型纳米合金焊料","先进制造","新型焊接材料\n市场\n锡铅合金作为软钎焊材料， 因其低廉的成本、 良好的导电性和焊接性，一直以来是微电子封装\n领域主要的钎焊材料。然而含铅物是危害人类健康和污染环境的有毒有害物质，长期广泛地使\n用含铅钎料会给人类环境和安全带来危害。 世界各国已通过立法来禁止含铅等有害材料在微电\n子等工业领域的应用。 无铅 Sn-Ag-Cu 系材料具有优良的物理性能，高温稳定性与可焊性，已\n成为公认的锡铅钎料替代品。 中国的无铅钎料的产量已很大。 2014 年的年产量约为 7.2 万吨。\n每年约增长 20%。\n关键问题\n由于贵金属价格的不断上涨,降低成本的压力与日俱增,低银含量无铅钎料的开发越来越重要。\n同时， 随着现代微电子器件功能的复杂化、尺寸的微型化以及封装的密集化，封装后的器件与\n系统在使用过程中将承受越来越复杂和剧烈的热、 电、 力及环境变更（如湿度） 等交互耦合作\n用。 因而对焊点质量的要求更为苛刻。据调查， 70-80%的焊接缺陷与焊料的质量相关。 由于焊\n点不合格造成的故障占电路板故障的 20%左右。开发新型高性能电子封装焊接材料是焊料企业\n新的增长点。\n团队的成果\n团队已成功研制出了具有良好微观结构的新型纳米合金焊料， 不仅降低了银的含量， 还\n极大提高了力学性能。相对于市场上的产品，焊料的剪切强度提高 16%， 弹性模量提高 20%以\n上， 大大减少了焊点的破坏率，提高了电子产品的使用寿命，具有广阔的应用前景。 该团队目\n前拟引资 ，完成这类新型纳米合金焊料的批量生产研发。","澳大利亚"]
["AU-17","精密光学透镜制造新技术","先进制造",null,"澳大利亚"]
["AU-18","无增材 y 无减材","先进制造",null,"澳大利亚"]
["AU-19","人造金属骨骼材料","生物医疗","人工关节\n市场\n人工关节是根据人体关节的构造、形状与功能而设计的人造关节，用来取代人体受损的关节。\n其市场附加值高，属于技术密集型产品。随着全球人口老龄化趋势明显，人工关节的需求量越\n来越大。同时每年由于激烈运动和交通事故造成关节创伤的人数也在不断增加，治疗所需的人\n工关节产品需求与日俱增。人工关节市场在全球骨科医疗器械中所占比例达 47%。中国目前对\n人工关节的年潜在需求量在 300 万套以上，并将保持年均 15-20%的高增长率。在当前中国人\n工关节的市场中，进口人工关节占六成，价格是同类国产品的 2-3 倍。\n关键问题\n在患者生活中，人工关节需承受长期的冲击、摩擦循环等。可靠性、耐磨性、耐腐蚀性、生\n物相容性、使用寿命等是人工关节设计和制造中的关键。理想的人工关节在置换手术后是\n“永久性”的；也就是说患者在有生之年应无需再次更换人工关节。但目前的人工关节是用金\n属材料、高分子材料或陶瓷材料制成的，其最长使用寿命只在 15 年左右。也就是说，一位年\n轻的患者，一生中需作若干次置换手术。这是一件痛苦的事情。\n团队的成果\n该团队综合考虑了材料学、力学、摩擦学、生物相容性及制造工艺等诸多因素， 已找到一种新\n型的高性能材料。用这种材料制作的人工关节，将可使其磨损降低至近零状态。该团队已经成\n功研发了这种高难加工材料的平表面加工技术，能在十数分钟内使材料表面达到 50 纳米的光\n洁度。 目前正拟引资，用以开发该材料的高精度、高效率的曲面加工技术， 从而实现在人工关\n节制造领域的新突破。 德国方面已派遣研究人员到 UNSW 团队学习该材料的平面加工技术，并\n讨论可能的合作，将其推广到其它微纳米加工领域中。","澳大利亚"]
["AU-20","轻质碳纤维复合材料","新材料","低成本复合材料\n– 混合碳/玻璃复合材料\n– 用于能量吸收的波纹夹层\n– 连接（粘合）\n– 加速设计的计算建模","澳大利亚"]
["AU-21","结构健康预测","新材料","• 目的:\n–1: 状态感知（检测定位损伤）\n–2: 量化损伤和安全预后","澳大利亚"]
["AU-22","碳纳米复合材料型可拉伸传感器","新材料","可大程度拉伸的应变压力传感器","澳大利亚"]
["AU-23","超分子2D纳米片","新材料","• 半导体\n• 分层结构\n• 光响应 ->太阳能电池\n• 离子插层 ->电池/超级电容器\n• 电亮度->智能窗","澳大利亚"]
["AU-24","薄膜电容器","新能源 ",null,"澳大利亚"]
["AU-25","高能量锂离子电池","新能源 ",null,"澳大利亚"]
["AU-26","用贮氢技术进行偏远地区供电","新能源 ","太阳能+ 氢能贮存+ 燃料电池\nhttp://www.chinadaily.com.cn/photo/2010\n-11/30/content_11626830.htm\n*Source: www.gxi.gov.cn\n- 在无电网地区有很大的利用空间\n• 军事行动\n• 紧急能源供应\n• 隧道与桥梁照明","澳大利亚"]
["AU-27","具有柔韧性，高导电性，無需基地的巴克纸和石墨烯纸:\n下一代二维高性能导电材料","新材料","多壁碳纳米管/石墨烯（ MWNT/Graphene） 复合薄膜\n 可弯曲电池\n• 超级电容器\n• 3D-IC散热装置\n• 过滤装置\n• 防火\n• 生物组织培养\n• 生物传感器","澳大利亚"]
["AU-28","石墨烯","新材料",null,"澳大利亚"]
["AU-29"," 可充电锂离子、钠离子和钾离子电池","新材料",null,"澳大利亚"]
["AU-30","二维材料","新材料","Two-dimensional (2D) nanomateirals 二维材料\n• Graphene 石墨烯\n• 2D inorganic nanosheets 二维无机纳米晶\n• 2D metal-organic framework 二维金属有机化合物","澳大利亚"]
["AU-31","清洁能源技术","新能源"," Clean energy techniques清洁能源技术\n• Super-capacitor 超级电容器\n• Fuel cell 燃料电池\n• Electrochemical water splitting电解水制氢","澳大利亚"]
["AU-32","具有优异谐波和高阶模抑制的介质滤波器","信息技术","\n将来毫米波技术会越来越普遍。\n \n5G网络时代即将到来，最重要的特点就是会应用毫米波频段。\n\n2016年7月份，美国联邦通讯委员会（FCC）在“用于移动无线服务的24GHz以上频段的使用”中公布了28 GHz (27.5-28.35 GHz), 37 GHz (37-38.6 GHz) 和39 GHz (38.6-40 GHz)频段的使用，和一个新的免执照即可使用的64-71 GHz频段。\n\n即将来临的5G基站设计中一个主要的挑战在于毫米波滤波器的设计。\n \n当滤波器被用来和大规模的MIMO天线同时使用时，必须达到非常高的射频性能，同时还要体积小，重量轻，价格低廉。\n\n根据这些准则，介质毫米波滤波器成为了最合适的选择。\n \n然而任何介质填充技术都会有带外性能差的巨大挑战。\n\n由于介质填充本质上会导致滤波器的谐波在更靠近通带的频率出现。\n \n这尤其会在5G基站设计中产生问题。\n\n5G毫米波的频段多数是不相毗邻并且有很大频率间隔。\n\n而且，根据FCC“用于移动无线服务的24GHz以上频段的使用”第30.404节发射限制中声明：\n\n（a）发射平均功率必须根据以下安排衰减到发射器平均输出功率以下：\n\n（1）当不使用数字调制技术传输时\n\n距离指定频率大于50%小于等于100%授权带宽的频率：至少衰减25dB；\n\n距离指定频率大于100%小于等于250%的授权带宽的频率：至少衰减35dB；\n \n距离指定频率超过 250%的授权带宽的频率：至少衰减43dB+10log（平均输出功率（瓦特）），或者80dB，两者之间取较小的衰减量；\n\n以上要求适用于所有新的5G频率，因此5G系统中使用的滤波器需要达到非常高的杂散频率范围。\n\n当使用介质滤波器时，这些要求实现起来难度很大，原因是介质滤波器的谐波频段离其工作频率范围非常接近，而且无用的谐波和高阶模式很可能被引入到临近的5G频段和其他通信信道。\n\n提高无杂散频率范围的一种方案是在带通滤波器后面级联低通滤波器。然而，这样做不但会严重增加滤波器的体积，也会增加通带的损耗。因此，能够满足严格的5G毫米波滤波器要求的新的设计方法非常有必要。\n\n\n我们发明了一种新方法达到谐波和高阶模抑制。这种新方法能够独立地控制不同谐波和高阶模的衰减级别，并且不需要级联额外的电路器件。其体积、重量和成本也和常规的介质滤波器类似。","澳大利亚"]
["AU-33","一种用于电解产生氢气的方法和装置","新能源 ","显着的特点：\n电解系统仅产生氢。 这消除了对膜分离器的需要和气体产物的可能的交叉污染，因此显着地改善了水电解系统的集成和简化以及成本;\n该系统表现出突出的氢气生产性能，其是迄今为止报道的用于从水中产生氢气的最高效率的系统（世界纪录保持者）;\n该系统还允许从海水直接进行有效和稳定的氢气生产;\n系统可以与可再充电电池耦合以形成完整的能量循环。\n低操作电位允许系统与一个太阳能电池直接连接以进行PV电解。\n","澳大利亚"]
["AU-34","监测皮肤实时辐射剂量","生物医疗","背景\n放射治疗和CT诊断可以使用高水平的电离辐射。当强烈的辐射被引导到身体深处的目标区域时，由皮下组织（例如皮肤）吸收的辐射可以引起慢性和/或急性副作用，并且增加继发性癌症诱导的可能性。在严重的情况下，可能导致死亡。儿童健康组织吸收辐射过量而导致继发性恶性肿瘤的可能性更大。\n精确的皮肤辐射剂量测量可以防止患者皮肤辐射剂量过量，同时提供整体辐射安全性的重要指标。 然而，皮肤辐射剂量测定的一个关键是通过实时测量精确定位的深度上的吸收剂量来有效测量皮肤/表面上的辐射。\n技术\nMOSkin检测器专为皮肤剂量学设计。它是用于实时测量递送到患者皮肤的辐射剂量的检测装置。MOSkin的关键创新在于一种新颖的辐射检测器设计，包括可以定制成任何防水等效深度（WED）的组合聚酰胺，它可以在任何定义的深度来测量辐剂量。\nMOSkin可以即时和准确地检测患者皮肤吸收的剂量（包括器官腔内敏感的内容）。 其其它特点还包括体积小，组织等效和温度独立性，使治疗干扰最小化，提高皮肤剂量检测的准确性，降低了手术成本。\n应用\nMOSMR可用于各种辐射肿瘤学方式的实时放射剂量监测，如IMRT，影像引导放射治疗（IGRT），Tomotherapy，高剂量率（HDR）近距离放射治疗，CT; 以及治疗计划验证和常规设备质量保证（QA）程序。","澳大利亚"]
["AU-35","实时注射剂量监测技术","生物医疗","背景\n低剂量近距离放射治疗（LDRBT）涉及将平均100个小放射性种子植入患有癌症感染器官内的前列腺。 在间质LDRBT程序中，以预定的模式一次植入种子，该预定模式旨在通过对关键器官和周围健康组织的最小照射来确保对靶体积的照射的适当覆盖。 过量和种子错位的后果是严重的，有并发症，如阳痿和尿失禁。 特别是急性尿副作用主导间质性前列腺近距离放射治疗，并被广泛认可的LDRBT手术的副作用。\n技术\n“眼镜蛇”技术是一种实时光谱剂量测定技术，可实时实现质量保证，可用于体内实时控制剂量。 该概念可用于治疗涉及低剂量率（LDR）或高剂量率（HDR）近距离放射治疗的身体任何部位的癌症。\n完整的系统由尿道探针中的辐射检测器和可以集成到当前近距离放射治疗系统中的电子读出系统组成，在尿道中提供实时剂量监测，可以根据需要重新种植种子位置。 该系统能够推导出尿道中一点放射性种子的辐射剂量。 计算机剂量读数为医生提供关键信息，然后能够确定是否需要对治疗计划进行任何调整。\n市场\n眼镜蛇工作原型可应用于进行LDRBT治疗的前列腺癌患者。 （尽管更广泛的技术概念可以应用于人体任何部位的任何近距离放射治疗手术。）\n竞争优势\n该技术提供实时剂量检测，允许对辐射剂量的即时验证。 当与高空间分辨率测量（例如CT，超声）结合时，它增强了剂量监测中的可视化，并且允许在临床程序中的即时干预和调整。","澳大利亚"]
["AU-36","一种检测复杂领域辐射的新型计量检测设备","生物医疗","亮点\n用于测量由x射线，γ射线，带电粒子和中子的混合物组成的辐射场的新型硅基微量度计。\n技术问题\n常规剂量计测量吸收剂量（每单位质量沉积的平均能量）。 这种常规方法在混合辐射场环境中与辐射风险预测的相关性有限。 与等量的纯X射线或γ射线环境相比，这些环境更可能导致人体细胞突变或电子器件组件的死亡和损坏。 因此，常规的吸收剂量测量是不合适的。\n解决方案\n卧龙岗大学（UOW）的研究人员开发了一种新型剂量计，它能够将复杂领域的辐射检测到与个体人体细胞的辐射效应相当的水平。 该UOW解决方案可以显著协助多重复杂的辐射场环境辐射监测和风险评估。 微量计也非常小，因此也可作为个人剂量计使用。\n剂量计能够通过由三维细胞大小的检测体积（DV）阵列来模拟人体细胞，其由人体组织中产生二次带电粒子的组织等效介质包围。 该阵列以硅半导体技术制造，使得每个DV对由X射线，γ射线和中子产生的各种初级和次级带电粒子沉积在其中的不同的能量图案敏感。 该微量计对于在组织等效介质中产生的辐射敏感，因此不针对于某特定入射电离辐射的类型。\n应用\n• 辐射防护\n• 粒子治疗中的QA测量\n• 飞机，飞行员，飞行员等航空电子设备和空间应用的辐射检测和保护\n• 矿工的辐射防护\n优点\n• 实时辐射检测\n• 高精准度 -在任何混合辐射场模拟生物细胞阵列中的剂量当量\n• 低噪声\n• 非常小巧便携，功耗低\n• 适用于多种辐射情况\nIP位置\n在美国授予的专利。\n商业化战略\n该技术已经在不同混合辐射领域的样机上进行了验证。 卧龙岗大学正在寻求商业合作伙伴将该技术许可用于商业应用。","澳大利亚"]
["AU-37","\n健康医学研究","生物医疗","新型伽玛探头\nUOW研究人员开发了一种紧凑的反康普顿效应的伽马探针，可以改善空间分辨率，以更好地识别小而活跃的前哨淋巴结\n药物联盟\n改善患者对药物治疗的依从性。\nMOSkin MOSFET剂量测定系统\nMOSkin，一种新的基于MOSFET的检测器利用了新颖的封装设计，实现可重复的测量深度。","澳大利亚"]
["AU-38","信息与数学科学","信息技术","在线购物图像搜索系统\n一种高效的用于在线购物的基于区域的图像搜索系统。\n优化移动音响系统\n智能音频系统，可在动态移动环境中优化音频信号\n\n具有可持续性新型配置和控制的树电源逆变器\n能源安装\n一级三相三级电力电子逆变系统。\n重要的是，该系统集成了可再生能源和电池存储，并与电网系统相连。","澳大利亚"]
["AU-39","创新材料，工程与制造","新材料","便携式反康普顿同位素检测探头\nUOW研究人员开发了一种紧凑的反康普顿效应伽马探针，用于便携式检测机场，港口，火车站等违禁放射性物质。 这项技术将有助于确定潜在的非法运输的放射性物质。\n\n高级石墨烯含有超级电容器材料及电池应用\nUOW拥有与大批量生产高性能石墨烯相关的专有技术，该材料具有卓越的电荷承载能力\n\n先进的电动汽车锂电池材料\n与目前可用的电池相比，这些材料是降低成本，延长循环寿命，高能量容量和更高充电率电池的理想选择。\n\n基于二硼化钛的超导材料\n基于新型新型掺杂剂的高温超导材料。\n货架倒塌预防\nUOW的研究人员已经开发出一种解决方案，分离货架连续倒塌事故。 \n\n旋转无隙材料\n与绝缘子，半导体或金属不同的新一类材料具有显著的电子行为，在电子，传感器和光学领域具有革命性的应用。\n\n基于旋转无缝材料的自旋电子器件\n无间隙材料只适用于展示有趣的自旋转特性的一系列新一代设备。 这些设备可能潜在地构成下一代高性能计算机的基础。","澳大利亚"]
["AU-40","“LIANA”探头","先进制造","说明：\n这是一种可以确定癌组织内同位素存在的手持式辐射探测器。\n“LIANA”探头在其通过双光电检测器和光学匹配双闪烁器识别多种类型的辐射的能力方面是独一无二的。\n技术信息\n该技术旨在检测在广泛的辐射背景下从放射源发射的非常低和高的能量。\n“LIANA”探头是具有双光电检测器和光学匹配双闪烁器的便携式反康普顿效应光谱仪。\nLIANA探针的具体应用列表如下：\n•  使用PET同位素进行前哨淋巴结（SLN）测绘和甲状旁腺手术\n•  放射性种子定位（RSL）用于外科治疗\n•  “LIANA”探头是具有双光电检测器和光学匹配双闪烁器的便携式反康普顿效应光谱仪。\n产品状态\n•  专利已在美国发行。\n•  在医院环境中，模型已经进行了开发和测试。\n商业化策略\n寻求早期阶段的投资者资助一个市场上的产品的开发。 重点领域是：\n•  临床试验\n•  市场测试与评估\n•  制造","澳大利亚"]
["AU-41","光学生物传感与成像领域的突破性研究成果","生物医疗","1. 非接触葡萄糖传感\n一种基于光学散射的真正的非接触式葡萄糖传感技术已经开发出来。该系统由一个主单元和探针组成，如图所示。葡萄糖水平可以通过探针插入手指的方式实时测量（目前是每秒钟）。\n2. 透射式光学显微镜 (TPM)\n类似于透射式电子显微镜（TEM），TPM在测试中使用光子对检测样品的内部结构进行成像。图中显示的是TPM成像过程的简化示意图。下图展示的是从一个NBS1963A分辨率测试目标浸入8毫米深的牛奶。实现了50微米左右的分辨率。达到10毫米厚的生物样品可以直接使用TPM成像。因此，它将在生物成像方面成为一个非常强大的工具。\n3. 光学乳腺X线成像系统\n使用低功率激光器作为光源，可用于乳腺X线成像的光学系统（如下图所示）\n在不同的生物样品上已经研制和测试。","澳大利亚"]
["AU-42","Environmental Sustainability","新能源","用于电动车的先进锂电池材料与目前可用的电池相比，这些材料能够提供更低的成本，更长的生命周期，高能量容量和更高的充电速率，是一种理想的电池。\n\n用于超级电容UOW的先进纳米材料有着优先发展的材料技术和能力，高能量密度超级电容适合于众多的应用范围，从便携式电子设备到电动汽车的动能回收系统。\n中小型可再生能源系统的储能解决方案\n\nUOW在提供更低成本，更长的生命周期和更高的能量容量方面是一个理想的解决方案，UOW有着优先的材料技术和能力。\n具有新型结构和控制的三电平逆变器可持续的能源装置\n一级，三相，三电平，电力电子逆变系统集成了可再生能源和电池存储，并且连接到电网。\n\n\n","澳大利亚"]
["AU-43","ENERGY STORAGE AND MANAGEMENT","新能源","在ISEM有着超过50人的研究人员和博士工作在能源存储和能源管理领域，包括锂离子电池（LiB），钠离子电池（SiB），金属硫电池，电池设计和建模，电池管理系统（BMS）和电池包装与生产。ISEM有：\n• 锂离子电池（LiB）研究产量的45%在澳大利亚\n• 锂离子电池(LiB)领域55%的研究文献在澳大利亚\n• 每篇论文的引用次数超过世界范围内的顶尖大学\n• 一个国家级的生产高品质电池的试验工厂","澳大利亚"]
["AU-44","新型前列腺成像仪","生物医疗","背景\n近距离放射治疗是前列腺癌治疗的主要技术。在治疗过程中，根据治疗方案和能力进行调整，临床结果取决于在前列腺中粒子放置或粒子住所的准确性。\n对于低剂量率的近距离放射治疗，粒子空间的检测位置是重要的；对于高剂量率的近距离放射治疗，粒子的空间位置及其时间识别是至关重要的。由于由于缺少植入放射性粒子的实时可见性，粒子的错位误差难以避免，因此导致尿道直肠毒性大约有40%例。\n目前的做法是使用经直肠超声探头引导粒子植入过程。虽然，超声波技术对于在容量研究和规划方面的软组织成像通常是有效的。但是在动态计量规划中，使用规定的植入粒子位置的分辨率较差。\n技术\n在前列腺近距离放射治疗中，该探针是一种结合具有粒子定位优化的辐射探测器的直肠超声探头。 该探针包括:\n•  对低剂量率和高剂量率的近距离放射治疗，可准确识别放射性粒子的实时位置。\n• 结合了高空间分辨率的辐射成像与经直肠超声获取的体积信息(TRUS).\n应用\n• 优化术中动态规划和植入后剂量测定的前列腺近距离放射治疗\n• 影像引导下近距离放射治疗前列腺癌：\n更换昂贵的CT和MRI。\n竞争优势\n• 同时提供实时粒子成像和实时剂量测量的能力。这确保了最好的无差错治疗和解决了不能在传统的近距离放射治疗设置实现，除了通过应用昂贵的CT和MRI扫描（耗资约数十万美元）。\n• 有“一站式”近距离放射治疗的能力。结合CT、治疗计划、实时计划验证和植入后剂量测定，每例患者治疗时间减少50%。\n• 提供同一系统的多个应用程序/模式：\n• 伽玛相机模式：用于经直肠超声检查实的粒子定位或源跟，允许术中动态规划\n• CT模式：高分辨率影像\n• 不易出错的三成像超声冗余机制的粒子位置识别，在一个探头上有TRUS，针孔摄像头和CT\n• 和伽玛相机和CT扫描仪相比显著节省成本\nIP位置\nUOW为这个技术提出了国际专利保护。\n商业合作\n目前，我们已经证明了永久植入的概念和使用实验室原型的HDR近距离放射治疗和连接到数据采集系统（DAQ）的Medipix探测器的前列腺幻影。该系统能够在低剂量率的近距离放射治疗和亚秒时间分辨率和高空间精度的高剂量率近距离放射治疗中识别粒子位置。\nUOW目前正在寻求商业伙伴，为了进一步发展和BrachyView授权进入商业生产。","澳大利亚"]
["AU-45","利用太赫兹技术的无损检测","先进制造","背景\n玻璃棉保温制造商通常在制造过程中遇到的两个问题：湿肿块的发生；绝缘厚度/密度的测量和控制。\n在制造过程中早期检测湿结块，可以提高产品达到消费者要求的质量，减少浪费的数量，并避免停机时间和生产线的潜在损害。\n在大多数工厂中，产品的密度通过在制造过程结束时通过物理称重来检查。如果绝缘材料没有足够的质量，产品的整个生产线将被拒绝生产，这造成重大的财务成本和浪费。\n技术概述\nUOW已开发了一个实时检测湿肿块和监控产品的绝缘厚度和密度的质量控制系统。该系统采用太赫兹辐射技术，使用安全，不需要任何额外的OH/S程序。太赫兹辐射是能够穿透到各种有机材料，包括玻璃棉保温，使其适用于无损检测。太赫兹辐射也具有高吸水性，因此能够检测产品内部的湿结块。基于UOW，我们已经开发了高度灵活的技术，可以适应不同的用户需求，如被部署为一个固定的系统，或作为一个移动系统穿越一条生产线的宽度。\n竞争优势\n伽玛计可以用在由工厂，提供在制造过程中早期产品密度的实时反馈。然而，伽玛技术是非常昂贵的，由于伽马辐射的性质，需要显着的OH/S防护措施.我们开发的系统可以提供一个廉价和安全的替代伽玛计产品与附加功能，具有检测湿结块以及在制造过程早期监测产品的密度的功能。我们的系统也可以优于其他市售太赫兹系统，因为它不需要昂贵的激光源，冷却探测器或复杂的光学系统。\n发展现状\n该技术已用于测试原型和部署在工厂设置测试。原型在玻璃棉保温现场生产线已显示其检测湿块的能力。\n机遇\n我们目前正在寻找可能成为技术最终用户的产业合作伙伴，和技术合作伙伴。这样可以帮助进一步发展技术转化为商业现成的产品。","澳大利亚"]
["AU-46","四自由度肩部外架","生物医疗","肩部外骨骼架通常提供仿拟盂肱关节(球窝关节)的3个自由度 (3DOF)。即便如此，外骨骼架不可避免地限制了盂肱关节的活动范围 (ROM)。我们设计的外骨骼架具有 4 个自由度，其旋转轴刚好形成一个虚拟的球关节，支持人体在更大的范围内活动。即使有两个旋转轴处在共线位置，产生奇异性，该外骨骼架仍然能提供 3 个自由度的辅助。奇异性会给用户与他人或装置附近的物体带来高风险，因为在该位置难以控制外骨骼架的动作。额外增加一个自由度也意味着机构装置不会与用户的身体发生碰撞，从而扩大了活动范围。","澳大利亚"]
["AU-47","低血糖早期非侵入式检测 ","生物医疗","低血糖症，通常也简称为低血糖，是血糖浓度(BGL)过低的一种病症。低血糖可发于使用胰岛素和特定糖尿病药物的人群中。当血糖浓度低于 4mmol/L 时，通常会出现低血糖。低血糖须尽快处理，防止血糖浓度继续降低导致患者出现严重症状。低血糖严重时若不进行治疗，可能导致晕厥或癫痫。若要确定血糖浓度，患者需经常监控血糖浓度水平，方法是抽血(通常是扎手指抽血)。然后使用便携仪器进行血液分析，确定血糖浓度。这种方法不适合夜间护理，尤其是对小孩而言，因为需要经常唤醒患者进行检测。\n我们研发了一种不需要抽血即可进行检测的系统。我们的非侵入式低血糖持续检测系统在认为需要采取措施处理低血糖问题时，将触发警报。系统通过对从心电图 (ECG) 变化中获取的临床数据进行最优神经网络建模和实时分析，提供结果信息。重要的是，在患者熟睡时，我们的监控装置也可实时监控低血糖发作。\n","澳大利亚"]
["AU-48","智能行走辅助器","生物医疗","许多老年人和肢体残障人士能够借助助行架或助行车行走，但没有足够的肌肉控制能力对其进行操作。PowerWalker 能够以智能方式辅助行走，帮助人们避开墙壁、门廊或其他障碍物。\nPowerWalker 与普通的助行架或助行车不同，它结合了电动移动技术和用户意图为本的智能控制系统，提供一个无需明确的命令或控制即可自动响应用户需求的稳定行走平台。它采用多个传感器监控用户位置，协助用户躲开障碍或在狭窄空间和门廊中行走。PowerWalker 还能够感应并协助用户坐下与起立，这是传统的行走器无法做到的。\n","澳大利亚"]
["AU-49","扩增实境式物理疗法","生物医疗","我们的扩增式理疗系统结合了虚拟扩增实境与实时EMG生物反馈，可提供独特的复健环境，适合诊所中及家中治疗。患者将进行激励型任务和游戏，患者的臂部、肩部和手部将通过此过程得到锻炼和刺激。系统会显示患者肌肉使用情况的实时信息。理疗师可以跟踪查看患者在治疗锻炼中的完成情况，并记录肌肉活动情况。系统使用简单，且只需一台带网络摄像头的计算机。EMG 臂带可用可不用。","澳大利亚"]
["AU-50","中风复健用双手外架装置","生物医疗","目前大多数的手部复健训练装置仅提供单手训练。但是，双手训练比单手训练更加接近于日常生活需求，因为日常生活经常需要双手协作。与单手训练相比，接受双手训练的患者在上肢功能方面有更好的复健效果，受损肢体也能更快地恢复活动能力。我们的双手训练系统能够依据中风患者健康手的手指屈曲和伸展动作，协助受损手的手指完成屈伸动作。装置由两个部件组成 - 外架安装在患者受损的手上，控制手套戴在患者健康的手上。","澳大利亚"]
["AU-51","智能患者移位机 ","生物医疗","SmartHoist 智能移位机的设计旨在协助护理人员将患者从床上移至洗手间、浴室，或搬运至椅子、轮椅上，也可在患者跌倒后协助救助。移位机使用多个传感器，自动评估用户的要求，然后提供电动协助，无需另外控制或指令。借助内置智能系统，SmartHoist 智能移位机能够安全克服用户的某些身体限制。移位机在手把和吊杆上分别安有压力和图像的传感器组，能够通过用户的姿势、在手把上施加的压力、动作记录、行为模式和位置，识别用户的意图。\n在狭小或拥挤的空间中移动患者时，常常会遇到很多困难。SmartHoist 智能移位机会收集周围环境的 3D 信息，并且能够通过用户意图控制装置，协助护理人员将移位机放在正确的位置，确保安全有效地抬起患者。在 SmartHoist 智能移位机主动的协助下，护理人员需要付出的体力和受伤的风险将降至最低。\n","澳大利亚"]
["AU-52","高解析度细菌诊断技术","生物医疗","这一新技术采用了一套专有方案，因而能够在菌株和亚菌株级别鉴别和区分多种微生物。其作用原理是，蛋白质酶解成多肽后，由飞行时间反射仪测量多肽的质量。飞行时间反射仪对分子质量的计算可以精确到低于 0.1Da，因此其鉴定能力远远高于其他 MALDI-MS 微生物鉴定平台。我们已经使用哺乳动物干细胞和农业病原体对本系统进行了试验，表明其应用范围比当前系统要广泛得多。我们成功地应用了一个通用消毒解决方案，证明诊断可以快速安全地完成。相对于目前使用的MALDI-MS仪器而言，它还能够更加准确地在菌株和致病变种级别鉴别和区分基因组类似的微生物。我们正在继续开发这一平台，计划扩展到其他微生物病原体上，将本技术拓宽至真菌、病毒和真核病原体的鉴定。","澳大利亚"]
["AU-53","复合生物吸附剂","生物医疗","重金属污染是现代人类生活中最为严峻的环境问题之一。废水的重金属清除工作十分普遍，主要是在工业废水处理、尾矿开采以及雨水蓄集中。许多产业领域都会产生并向环境排放包含多种重金属的废水，例如采矿熔炼业、表面处理工业、能源与燃料生产、化肥农药产业以及应用、冶金、钢铁、电镀、电解、电渗透、皮革加工、摄影、电器生产和金属表面处理。\n通常情况下，多种生物吸附剂的复合使用可能导致吸附剂在吸附过程中相互竞争，因此，如有一种能够协同合作、吸附能力高的复合剂，效益会超过活性炭与离子交换方法。CBS对混合溶液中的铜、锌和铅有很好的生物吸附力。CBS的创新在于使用多种生物吸附剂达成的协同效应，因而清除效果远远超过一种生物吸附剂单独发挥作用时的效果。\n","澳大利亚"]
["AU-54","机构用个性化推荐系统","信息技术","Smart BizSeeker 可进行机构水平的个性化推荐。它能够准确预测用户 (即某一机构) 的偏好，然后自动定向推荐合作伙伴。本技术已在合作项目和部署中得到了优化。Smart BizSeeker 会收集注册企业用户人工输入的数据以及从互联网和社交媒体自动输入的该机构及其产品/服务的相关数据。Smart BizSeeker 以独特的方式结合了多种技术，其中包括：\n• 利用协作过滤和语义分析技术，搜集企业数据的语义信息，例如项目属性、项目间关系、项目与元信息间关系等\n• 运用社交网络分析技术，搜集企业用户间的关系\n• 运用模糊集合法，处理模糊和不确定数据\n• 运用高级可视化技术，帮助客户对推荐结果进行理解和解读\n• 运用独特的树相似和匹配出发的算法，构建复杂的信息结构模型\n• 运用加密算法，处理许多推荐系统中常见的数据稀疏性(冷启动)的问题\n• 识别相似的用户及其偏好并进行分类。\n","澳大利亚"]
["AU-55","神经刺激仪","生物医疗","神经活化是治疗许多致弱性病症(例如疼痛、肌肉萎缩、抑郁和肌肉痉挛)的一种新兴途径。但是，现有的三种类型的神经刺激仪均存在严重的弱点：经皮电刺激法除非处于低段，否则会引起疼痛；植入式电刺激仪价格昂贵，且需要进行手术；脉冲电磁刺激仪体积较大、费用昂贵，且使用频率有限。我们的神经刺激仪采用基于永磁高速旋转的新型磁刺激仪，克服了这些弱点。这款装置非常小巧，仅需要 10W 段位的功率，一个小小的电池组便可满足，便于携带。它非常便宜，个人可购买并在家中使用，无需去诊所便可经常治疗","澳大利亚"]
["AU-56","生物废水处理增效剂","新材料","膜污染是 MBR 工业的一个严峻问题，需要进行各种维护和操作干预，包括经常性薄膜反洗、化学和物理清洁，或间歇性地让水泵停机。对于MBR操作员来说，反洗所用的能源、维护所用的资源和材料、缩短的薄膜寿命以及车间运营绩效不足或设计内置冗余，都会带来高昂的成本，进而增加资本支出。\n与其他领先品牌的通用絮凝剂相比，GemFloc 不仅表现出了提高十倍的防污染特性，同时还提高了系统的清除效率。GemFloc 是一种自发性、生物降解性的有机絮凝剂，对自然环境造成的负面影响极其微小。它取自成本低廉的可再生原料来源，因而比无机合成的高分子聚合絮凝剂具有更诱人的优势。我们采用将天然凝絮剂、微量营养元素和高分子聚合体相结合的独特方法，使之相互协同，进而达到极低的薄膜污染和极高的清除性能。\n","澳大利亚"]
["AU-57","应变性磁流变隔震装置","先进制造","基底隔震也称地震基底隔震，是保护建筑物和桥梁等建筑结构免受地震、地表震颤和强风等现象损害的最为普遍的方式。传统基底隔震系统由于其被动属性，提供的保护十分有限，因为实际的地震类型可能会超出设计配置的考虑范围。\n我们的应变式基底隔震系统采用了磁流变弹性体 (MRE)，是世界上首次出现的新式系统。它的应变特性来自于 MRE 薄层和薄钢板交叠粘合而成的中央核芯。核芯外面缠绕着电磁线圈，在施加电流的情况下会产生可变强度的电磁场，其磁场强度可以根据地震的具体特性而调节。产生磁场后，系统能够瞬间改变其抗剪刚度和减震特性。\n","澳大利亚"]
["AU-58","运用远程 3D 成像技术预测牛肥满度和强壮度","信息技术","动物的肌肉和脂肪囤积在身体的不同部位，从而塑造出不同的体型（表型）。牲畜的主要特征一般是由经过良好训练的评估人员通过目测检查而估测；但是，这些估测十分主观，准确度和再现度不高。我们与新南威尔士州第一产业部 (DPI)、澳大利亚肉畜协会(MLA)合作研发了一种通过自动特征评估系统，估算 P8 脂肪厚 (mm)、肌肉和状况评分的装置。本技术使用常见的 RGB-D 相机，拍摄经过栏道的牲畜3D影像。","澳大利亚"]
["AU-59","组织工程角膜内皮移植","生物医疗","背景\n角膜功能障碍，特别是其内皮层的老化，疾病和创伤，是失明的第二大常见原因。角膜内皮功能障碍的标准治疗是用供体角膜部分（内皮角膜移植术（EK））代替受影响的角膜内皮层。\n目前，执行的EK的数量受到供体角膜的可用性的限制，在某些情况下，文化或个人对供体移植的厌恶程度有限，并且随着人口的不断增加，供体角膜的需求将继续增加。 另外，供体角膜的组织排斥是重复EK程序（约1/4角膜移植术中）的最常见原因之一。虽然有市售的人造角膜，但是这些产品仅用于整个角膜（不仅仅是内皮层）需要更换并且已经发生多次移植排斥的情况的最后手段。 此外，人造角膜不是生物可再吸收的，并且具有高的不良反应特征.\n技术\n墨西哥大学（UoM）的研究人员开发了一种生物可吸收的聚合物水凝胶膜[图1]，当用自体或同种异体角膜内皮细胞（CEC）接种时，用作组织工程角膜内皮（TECE）移植物。 与澳大利亚眼科研究中心（CERA）合作进行的羊模型中同种异体TECE移植物的体内研究表明，通过消除角膜水肿（肿胀）所证明，TECE移植物可以恢复角膜内皮的功能，如[图2]\n","澳大利亚"]
["AU-60","一种基于其椭圆偏振态选择性过滤光的纳米结构薄膜","信息技术","技术\n墨尔本大学的研究人员开发了一种基于其椭圆偏振态选择性过滤光的纳米结构薄膜。通过将纳米结构薄膜放置在光纤通信系统的接收端（如图1所示），它将使得能够通过现有系统传输数据的附加域，从而显着增加系统的带宽。\n纳米结构薄膜的发展是对纳米级光的行为一直深入研究的结果。本发明的主要特点包括：\n-基于其椭圆极化状态下的光滤波\n-易于通过光刻制造，可商业化扩展\n-显著地将光通信系统的带宽提高一倍\n-易集成，通过将薄膜应用于使用光电二极管的光通信中\n知识产权\n该技术是澳大利亚临时专利申请（AU2015904848）的主题，\n并正在进一步研发，以改进技术和探索新的应用.","澳大利亚"]
["AU-61","一种有效减少结垢的防污表面涂层","生物医疗","墨尔本大学研究人员开发了一种新的防污面\n已经在工业加工环境中有效使用此涂层\n可以减轻污染，降低能源成本18％，同时增加防污能力16％。\n防污涂层是食品级表面处理，可降低结垢率\n并且与未涂覆的表面相比将传热系数提高了10-20％。\n施用防污涂层的方法包括应用两种不同的水基涂层，然后通过加热交换表面来固化，从而构建一个\n在所需表面上平滑硬层。","澳大利亚"]
["AU-62","使用聚合物包含膜PIM的新型膜基无源采样器","先进制造","该装置使用聚合物包覆膜（PIM），这些是新型的液膜，是固定在纳米多孔结构内的塑化热塑性基础聚合物。 这些膜可以将各种溶解的金属与废物溶液的分离，这些都可以用于金属和采矿业，因为它减少使用或者不使用昂贵，高度易燃，挥发性而且有毒性的溶剂，可以用于传统溶剂萃取分离。 此装置可以识别水中的污染物，如氨和重金属。","澳大利亚"]
["AU-63","一种通过单晶钻石制造超薄膜（100nm）的技术，适用光学和传感","先进制造","墨尔本大学的研究人员开发了一种从SCD制造超薄膜（100nm）的技术，其提供了高表面和几何质量，适用于广泛的应用，包括光学和感测。 该技术使用独特的方法除了微波等离子体CVD工艺生长高品质的钻石窗户之外离子注入的衬底，通过反应离子蚀刻（RIE）使薄膜变薄。显示产品设计和初始制作结果和参数","澳大利亚"]
["AU-64","检测游离凝血酶并且对α2M结合的凝血酶是否敏感的方法","生物医疗","墨尔本大学和麦克马斯特大学科学家们开发了一种简单的测定方法引入了仅检测游离凝血酶并且对α2M结合不敏感的新型底物凝血酶。这是通过空间阻碍相互作用的大分子和间隔物来实现的与α2M-凝血酶复合物。","澳大利亚"]
["AU-65","一种专门用于提高低骨量位点的性能的牙种植体","生物医疗","有竞争力的优势，增强锚固和稳定性机械性能胜过传统植入物，犬动物模型中体内概念验证\n降低与传统植入物相比植入并发症的风险，\n口头外科医生不需要进行手术有竞争力的优势\n增强锚固和稳定性\n机械性能胜过传统植入物\n犬动物模型中体内概念验证\n降低与传统植入物相比植入并发症的风险，\n口头外科医生不需要进行手术","澳大利亚"]
["AU-66","一种用于鉴定患阿尔茨海默症风险的测试方法","生物医疗","墨尔本大学（UoM）和CSIRO澳大利亚影像研究所，\n生物标记与生活方式的老龄化旗舰研究（AIBL，http://www.aibl.csiro.au/）已经开发\n一种用于鉴定AD风险患者的测试，也可用于监测AD进展。\n该测试基于筛选外来体中所选miRNA的表达水平\n（细胞外囊泡释放到血液中），从小体积的全血样品中提取。 筛选此“表达签名”提供诊断AD的敏感方法\n（87％敏感性; 77％特异性）。 该方法已在60例临床样本中得到验证\nAIBL旗舰研究中的患者。 这项研究是澳大利亚的一项大型纵向研究\nAD的生物标志物和生活方式因素。","澳大利亚"]
["AU-67","通过对层粘连蛋白亚的分析判断患结核直肠癌风险的方法","生物医疗","有至少12种不同的层粘连蛋白链，其组合至少产生16个\n不同的层粘连蛋白同种型。 发明人已经确定了一个更为复杂的分析\n层粘连蛋白同种型表达可以产生关于肿瘤侵袭性的有价值的信息\n对靶向治疗的敏感性。 生存结果进行了相关分析\n多层粘连蛋白亚基组合的表达。 UoM面板提供非常好的\n区分进展中肿瘤的小部分和那些没有进展的肿瘤。\n迄今取得的成果也与上皮层粘连蛋白的表达和侵袭性有关\n癌细胞/靶向抑制剂的敏感性。","澳大利亚"]
["AU-68","通过SFRP4——某分泌蛋白——判断胃癌是否复发","生物医疗","墨尔本大学研究人员发现，分泌的卷曲相关蛋白质4\n（SFRP4）与正常胃组织相比在GC中始终过表达。\n此外，SFRP4基因表达与其程度直接相关\n入侵，表明SFRP4在此过程中的潜在作用。 测量时\n循环SFRP4水平在胃癌患者治愈胃切除手术后，\n发现升高的水平是胃癌复发的强烈预测因子。\n此外，SFRP4的特异性抑制显着降低了GC细胞系在体外的入侵\n（〜80％）与非靶向对照相比。 然后用重组体恢复入侵\nSFRP4","澳大利亚"]
["AU-69","基于热能的高效节能储能系统","新能源","储能相变材料以高温闻名操作（> 300°C）和环境温度温度（-20〜100℃），但没有被开发用于100-250℃的范围。该温度范围已被识别对储存太阳能热能至关重要，废物或来自工业的低等级热量，或多余的风能。存储的能量可以用于为ORE供电以产生电力需求以及热水加热和空间加热或冷却。这样的能量存储系统可以是与真空管太阳能一起实施热收集器作为独立太阳能发电机和存储系统。在完整的模块化系统中进行远程区域，系统可以连接到一个小型柴油发电机在哪里可以还利用柴油的废热引擎提供补充高峰电源和备用电源。\n","澳大利亚"]
["AU-70","可再生能源存储","新能源","我们的技术旨在利用能源涉及到我们的相变材料（PCM）熔化或冷冻。 能量被用来电力低温发电。我们已经开发了释放的材料大量的能量，当他们经历一个过渡，例如 熔化 由于固液相变温度为a材料是一个基本的财产，这个技术提供稳定，可重复使用可靠的储能介质。与其他储热材料不同作为熔盐，我们的PCM很低温度（相变）范围75-200ºC）。 这增加了国内和国际的潜在用途工业应用，安全性最小化\n","澳大利亚"]
["AU-71","一种高效、选择性的常温常压电解氨生产工艺","新能源","我们开发出了非常高的效率电化学过程生成氨，作为气体或在溶液中。我们确定了一个新的纳米结构电催化剂，与新型电解液结合在一起提供了非常显着的增加反应效率。我们新的电催化剂选择性和有效催化还原氮（N2）到氨（NH 3）。这些新催化剂克服与之相关的问题以前的电催化剂不高足够的效率，催化活性和经济上可行的N2的稳定性还原过程。另外，我们的专利电解质介质提供溶解度提高的优点N2气，增加浓度电解液/电极上的氮接口，有助于提高效率在环境温度和压力下。系统利用大气氮气或潜在地可能使用氮气由氨燃料产生细胞。\n","澳大利亚"]
["AU-72","可替代高炉冶金煤的改性煤基产品","新材料","莫纳什研究人员开发出了一种新的替代高炉焦炭维多利亚州褐煤（VBC）。可以使用作为一个更便宜的替代所有或重要的一部分焦炭装入高炉。我们已经开发了一个过程指定的条件，给出一个产品性能接近于高炉可乐。已经测试了一系列粘合剂，两个表现特别好我们已经表明，低反应性焦炭与高比例相关石墨结构。我们的产品有一个反应性相对较低，接近高炉焦炭有一个合理的石墨结构比例小于高炉焦炭下的焦炭到目前为止，已经有了条件，但是要高得多比其他低等级的煤衍生固体碳化产品。像高炉焦炭一样，我们的新产品有低表面积和微孔体积。","澳大利亚"]
["AU-73","Gel-form graphene.","新材料","目前正在使用的石墨烯片被解决通过这里提出的新方法。关键概念是化学处理将石墨烯分散体制成凝胶膜形式，而不是干膜或粉末传统上被采纳。在石墨烯凝胶中，单独的石墨烯片相互连接，形成膜合理的机械强度; 每纸张被物理分开夹带的液体或由于其波纹。许多其他功能材料可以添加到石墨烯基凝胶膜中合成过程或通过后添加到进一步扩大或加强其应用，显着减少聚集。应用在储能（例如电容器，电池和燃料电池）液晶显示器和光伏器件用于挥发性燃料储存的复合材料集装箱和电子包装吸水剂净水和化学分离","澳大利亚"]
["AU-74","High strength concrete foam\n高强度混凝土泡沫高强度混凝土泡沫","新材料","莫纳什研究人员发明了一种精确控制形状的过程，内部空气的大小和分布混凝土结构。结果增加了抗压强度同时减轻重量，给泡沫混凝土满足力量组合的需要重量轻。实现孔的精确控制属性，三维微框架被特定的水泥浆覆盖混合物。水泥表面张力糊料将其沿着方向对齐成片材微框格。这导致高度对齐的薄壁混凝土几乎任何形状的部分（见图1）。微框架是特别的基于所需的性能设计最终产品。结构已经用a制作了抗压强度可达7.5MPa同时具有干密度445kg / m3。这些类型的列的强度是如图2所示。使用此过程生产的结构显示出非脆性故障，提供增加了现有轻量级的安全性混凝土在压缩测试期间如图1所示是稳定的，并保持〜80％的能力在50％以上应变，这是不可实现的使用现有的轻质混凝土。","澳大利亚"]
["AU-75","New polymer energy absorption fibres for anti-penetration","新材料","莫纳什科学家设计和开发出可以使用的新型聚合物配制成具有类似性能的纤维蜘蛛丝和碳纳米管。优点包括：便宜，易于生产，聚合物侧链可以官能化，以提高强度和韧性并提供其他功能与机械性能相比\n","澳大利亚"]
["AU-76","PHYS－High－Security－anti－counterfeit－labels\nPHYS-High-Security - 防伪标签","新材料","蒙纳士研究员文龙教授Cheng和蔡继思，开发了新的使用plasmene的安全标签纳米材料。可扩展系统由可打印的组成由等离子体激元纳米颗粒组成的油墨和无机拉曼染料。标签设计提供增强的安全功能与现有标签相比，由于其双重性纳米和分子编码能力蒙纳士研究员文龙教授Cheng和蔡继思，开发了新的使用plasmene的安全标签纳米材料。可扩展系统由可打印的组成由等离子体激元纳米颗粒组成的油墨和无机拉曼染料。标签设计提供增强的安全功能与现有标签相比，由于其双重性纳米和分子编码能力","澳大利亚"]
["AU-77","UV light-triggered self-healing coatings\nUV光触发自愈膜","新材料","我们的研究人员开发了由紫外线刺激引起新的可光反射，自愈愈合物方法形成丙烯酸酯基涂料。这些自修复聚合物保留透明，可以治愈好几次的特点。不需要进一步使用添加剂。这项技术提供了机会开发一系列新的丙烯酸酯聚合物包含自愈光刺激愈合技术的涂层。","澳大利亚"]
["AU-78","Angiotensin AT2 receptor-selective agonists as anti-fibrotic agents\n血管紧张素AT2受体选择性激动剂作为抗纤维化剂","生物医疗","防止心脏和肾脏纤维化。这些短肽是非常有效的AT2受体（nM）显示AT2R对AT1R的无与伦比的选择性（> 20,000倍）。我们创造了高度稳定的类似物生物流体正在开展工作\n开发修改和配方改善生物利用度。","澳大利亚"]
["AU-79","New target for anti-fibrotic drugs\n抗纤维化药物的新靶点","生物医疗","蒙纳士研究人员已经确定了一个新的靶标，并开展了系列用于预防和治疗心脏，肾脏和其他器官纤维的抑制剂。该靶标是具有小分子抑制剂的“可药用”细胞外蛋白质。一个吸引人的证据验证了证明机制，并支持其在治疗和预防纤维化疾病方面的临床相关性。目标 靶向缺陷/抑制可防止老年小鼠心脏和肾纤维化的发展，抑制Ang II处理的小鼠心脏纤维化（图1）。靶向抑制完全逆转老年小鼠心脏纤维化（图2），对应于炎症和氧化应激标志物的降低，NO生物利用度增加。目标缺乏/抑制可防止缺血再灌注损伤（图3），并改善老年缺血性心脏的功能。靶向抑制反转了纤维化。铅系列 已经开发了具有亚μM效能和靶的高选择性的两个结构不同的小分子引物系列。这在一系列动物模型中具有显着的抗纤维化功效。","澳大利亚"]
["AU-80","Lymph-directing prodrugs offering enhanced oral bioavailability and immune cell targeting\n口服提供增强生物利用度和免疫细胞靶向的前药","生物医疗","THE TECHNOLOGY\n蒙纳士医疗科学研究所的研究人员开发了一种专有的脂质前体药物技术，该技术在胃肠道中是稳定的，促进转运到肠道淋巴并最终促进活性药物的释放。通过改变用于将药物缀合在甘油酯骨架的sn-2位置的接头的组成，可以优化药物的药代动力学特征。研究人员完成了一系列睾酮棒状病毒的体内评估。与市售的十一酸睾酮相比，Monash睾酮前药显著增强（> 10倍）淋巴转运（图1），显著改善（高达> 50倍）全身接触。","澳大利亚"]
["AU-81","Stimuli responsive drug delivery systems\n刺激反应性药物递送系统","生物医疗","蒙纳士药物科学学院的研究人员研发了一种脂质纳米结构药物递送系统。使用使用一系列非侵入性刺激，该系统可以激活并按需释放一定剂量的药物。Monash药物递送技术已经应用于需要频繁注射药物的一系列疾病中，例如在AMD中施用抗VEGF剂并在癌症和内分泌疾病中施用激素治疗。黄斑变性等疾病特别适合于这种技术，其中高选择性的光刺激可以在脂质纳米结构需要变化时刺激释放活性成分，减少注射频率，同时保持临床治疗的控制。","澳大利亚"]
["AU-82","Animal health- Single-dose vaccine steriliant for companion animals\n动物健康 - 陪伴动物的单剂量疫苗佐剂","生物医疗","由莫纳什大学、墨尔本大学和查尔斯斯图尔特大学组成的一个研究小组正在研发一种应用于新生儿动物的非手术、单剂量的灭菌疫苗。该疫苗被注射到一组目标受体内。该研究小组证实，羊对目标1%的新生儿免疫能够杀死+75%的细菌。该团队也确定了在保证生育率方面起着重要作用的另一个目标。通过使用类似的双重靶向目标的方法，该目标同样应具有协同性质并且提供100%的疗效。在此基础上，疫苗在狗和猫的两性中都是安全有效的。该疫苗将提供整个生命周期的保护性灭菌，并适用于现场设置管理。该疫苗可以通过可扩展的制造过程生产，能够以合理的成本生产，并在美国等主要市场获得监管批准。新生犬类的“概念证明”实验正在进行，并计划在犬科生物中进行更广泛的研究。目前的试验旨在证明新疫苗能够对狗进行100％的杀菌。","澳大利亚"]
["AU-83","MicroCube technology vaccine platform for cancer & infectious diseases\n用于癌症和传染病的疫苗平台","生物医疗","医学，护理与健康科学研究人员开发了MicroCube疫苗平台。易于设计和多功能性的MicroCube支持将它们作为针对癌症和如HIV，Hep B，流感和TB的传染病疫苗的潜在通用平台。MicroCube的高稳定性表明，它们特别适用于冷链成本过高或维护成本过高的情况。MicroCube是由普通昆虫病毒产生的蛋白质晶体研发出的。在自然界中，这些晶体的功能是保护病毒颗粒，因而很坚固并能够包装大颗粒蛋白质。我们已经设计了MicroCube来引入感兴趣的抗原来代替病毒颗粒，从而利用它们显着的抗原抗性的稳定性和多价抗原性。重要的是，它们容纳不同尺寸和结构的物体的能力是独一无二的，并且远优于传统的病毒样颗粒。最近的小鼠免疫研究显示MicroCube没有毒性作用，并且证明HIV Gag MicroCubes诱导强的Gag特异性体液和细胞应答反应。该技术在应用于流感的鼠挑战模型中的HA血凝素抗原时也显示出有喜人的结果。","澳大利亚"]
["AU-84","中枢神经系统损伤的新疗法","生物医疗","THE TECHNOLOGY\n限制成年中风患者功能恢复的主要因素为在亚急性期时脑组织中形成了瘢痕\n这种胶质瘢痕形成（难治再生）由反应性星形胶质细胞形成并在伤后2-4周扩大。\n使用对人类有着极好转译能力的专有NHP模型，莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所的研究人员发现了婴儿大脑在经过中风后星形胶质细胞活动减少，进而产生更少的胶质瘢痕，因此更加方便了功能的恢复（图1）。\n该小组确定了调节中风婴儿星形胶质细胞活动的途径和目标\n使用化合物刺激产生“婴儿通路”，人们发现灵长类动物体外细胞模型中的星形胶质细胞活性被强烈地抑制住了\n这可以减少在成人脑中胶质细胞瘢痕形成（特别是在亚急性期间），进而推动功能恢复。\n机构证明已经表明，使用NHP模型于靶细胞调制处，在脑损伤后星形胶质细胞反应将会受到抑制，进而减少胶质瘢痕产生（图2）、阻止二次伤害和减少因缺血导致的核心细胞凋亡。\n使用选择性靶配体的灵长类动物研究表明明显的神经元保护替代应用\n衰减的星形胶质细胞反应性也可以应用于改善脑和脊髓损伤之后的痊愈，降低胶质细胞瘤的严重性和扩散性\n此策略可以整合到脑刺激电极上，以减少疤痕形成，增加现有疤痕疗法的使用寿命","澳大利亚"]
["AU-85","GAD65 - 抗焦虑药的新目标","生物医疗","THE TECHNOLOGY\nMonash的研究人员已经确定了GAD自动调节功能的结构基础\n事实上，他们发现GAD65包含了一个灵活的催化回路区域，这导致酶的快速自动灭活\n相比之下，GAD67被证明具有稳定的催化回路区域，使酶能够保持活性。\n 因此，稳定催化回路区域，目前最优的选择，将会大大增加GABA生产水平。","澳大利亚"]
["AU-86","针对革兰阴性“超级细菌”的抗感染药","生物医疗","THE TECHNOLOGY\n使用他们的多粘菌素药物发现平台，来自蒙纳士大学医疗科学院的研究人员确定了一系列专有多粘菌素类似物，其对革兰氏阴性“超级细菌”有极强的活性（表1）。\n蒙纳士的研究人员已经完成了小鼠模型中脂肽抗生素的体内功效和毒性评估\n与市售的多粘菌素B和胶质素相比，脂肽类似物表现出改善的抗菌疗效（图1）和明显减少的肾毒性","澳大利亚"]
["AU-87","抗病毒药物发现平台","生物医疗","THE TECHNOLOGY\n莫纳什研究人员Jans教授和Kylie Wagstaff博士设计了一个新型高通量筛选试验用于测定细胞核摄入抑制剂，其原理为在机器放大照明的邻近均相测定技术（AlphascreenT）\n测定筛选出几种化合物，这些化合物阻断了带有宿主importin受体的某种特定蛋白质（例如带importin登革热病毒的NS5蛋白或带importin艾滋病毒的整合酶）。\n鉴于使用选择性计数屏幕消除针对宿主特性的化合物，该测定已经完成了小数量的有效抗病毒“命中”，其借用了只有1300种已知化合物库。\n人们已经发现可供抑制HCV *，HIV，登革热病毒，西尼罗河病毒*，基孔肯雅病毒*和委内瑞拉马脑炎病毒的示例性分子\n举个例子，该团队（由Johanna Fraser博士领导）从测试中发现：临床测试合成的类视黄醇衍生物N-（4-羟基苯基）视黄酰胺（4-HPR，也称为芬维A胺）对所有4种血清型登革热病毒均有效，该病毒培养于感染类似EC50的基准临床化合物巴利普利5（Hoffman-La Roche）的细胞液中\n4-HPR在治疗登革热方面具有很强的疗效，其模型为病毒血症小鼠模型，其在次最佳剂量下将100％致死率提升为70％的存活率（图1）。\n该筛选适用于其他适应症如癌症，在这些症状中细胞核定位的具体因素对疾病进展至关重要","澳大利亚"]
["AU-88","慢性病毒感染单克隆抗体","生物医疗","THE TECHNOLOGY\n蒙纳士大学研究员、教授查尔斯·麦凯和迪瑜博士制作出了一个单克隆“超级主义者”抗体（mAb 2P2），其对IL-21有着极高的亲和力，大大增强了它激活作用。\n该团队已经证明了mAb 2P2：增加人体内B和CD8 + T细胞IL-21的活性（图1）\n\u0083增加内源IL-21的活性约20倍， 延长人IL-21在体内的t1 / 2存在时间约50倍\n刺激HIV感染患者的免疫细胞（mAb 2P2增强了HIV感染患者NK和CD8 + T细胞的细胞毒性）\n 增强了感染LCMV的实验鼠CD8 + T细胞的细胞毒性同时减少其病毒载量（hIL-21 / IL-21R）（图2）\nmAb 2P2提供了长时间且增强的内源IL-21活性，仅作用于那些已经有IL-21表现的组织。","澳大利亚"]
["AU-89","用于治疗自身免疫性疾病的新型Kv1.3抑制肽","生物医疗","THE TECHNOLOGY\n莫纳什研究所医疗科学的研究人员及其合作者已经设计出新的肽类似物，\n此类物质提取自海葵和蝎子毒液。  所得的肽是有效且对Kv1.3有高选择性抑制性，其效能处于低pM范围。\n与Dalazatide相比，Monash肽相较于Kv1.1以及其他离子渠道来说，对Kv1.3具有增强的选择性，提供了潜在的安全利益。\n他们还提供潜在的制造优势，因其在化学上更加稳定，可以通过重组表达更便宜地生产出来。\n","澳大利亚"]
["AU-90","NEW TARGET FOR HEARING LOSS","生物医疗","Individuals that lack the protease inhibitor SERPINB6 suffer severe and progressive hearing loss (DFNB91). Using their SERPINB6 knockout mouse model, Monash researchers have shown that absence of SERPINB6 results in degeneration of the Organ of Corti in the inner ear (cochlea) as discrete cell types die. Sensory hair cells die first, followed by neurons and fibrocytes. \nThe researchers have now identified a target protease that is responsible for this damage. The protease is normally present in the cochlea, but has not previously been implicated in inner ear function or pathology. Animals that lack the protease have better than normal baseline hearing (Fig.1). \nThe researchers have also established that intense noise increases the levels of the protease in the inner ear. Notably, animals lacking the protease show significantly less noise-induced hearing loss and cochlear damage (Fig.2). \nIt therefore appears that irreversible damage to the inner ear by this protease is responsible for noise-induced hearing loss, and possibly age-related hearing degeneration. \n","澳大利亚"]
["AU-91","针对逆流式发动机和其他气流开发的激光诱导点火系统","先进制造","A laser induced ignition system developed for scramjet engines and other gaseous flows.\nKey Benefits\nLow energy input relative to current methods\nHigh temperature output Relative to current methods Highly controllable\nEnhanced combustion occurring at lower temperatures\nImproved reliability and minimum operating conditions for the engine\nApplications\nScramjet engine development.\nOther gas turbine/combustion systems where reduction of ignition temperature, energy requirements or reliability are beneficial.","澳大利亚"]
["AU-92","自主设计的一款机器人","机器人与人工智能","\n自主设计是一项协作研究工作，其重点是自动设计具有某些所需物理特性的机器人，这些物理属性来自于它们运行的环境。它是基于定制的专业解决方案通常比普通的更高性能的概念， 现成的选项。\n","澳大利亚"]
["AU-93","更快的机器人电化学","机器人与人工智能","我们正在通过开发机器人自动筛选和评估您的材料，彻底改变先进的电化学系统的发展。我们称之为FASTER。\n新材料的电化学测试和验证可能是耗时的任务，减缓下一代材料系统，工艺和产品的研发阶段。 FASTER是由CSIRO开发的一套硬件和软件系统，用于克服电化学测试和材料验证中限制低效率和人为错误的时间。使用机器人驱动的感应平台和计算机控制的液体输送系统，我们可以自动执行常规的电化学测试任务，可实现多达80个分立的电可寻址样品的广泛的多天测试循环，无需人为干预。 FASTER记录使用行业标准恒电位仪的电化学数据，确保数据FASTER与已建立的测试和监管标准直接相媲美。\n","澳大利亚"]
["AU-94","腐蚀建模，绘图，监测和预测","信息技术","案例研究：基于案例的逻辑，昆士兰公共工程\n实施了一个系统，将昆士兰州校舍的性能，维护和调查数据打包，向设计人员，维护人员和指定者通报在特定地点使用的最佳材料\n","澳大利亚"]
["AU-95","高通量化化学","新材料","高通量电化学\nCSIRO开发了一种快速筛选和开发具有增强性能的新材料的能力。 高通量电化学非常适合开发先进的材料\n","澳大利亚"]
["AU-96","IntellisphereTM","信息技术","在CSIRO实验室开发的IntellisphereTM是一种能够在大量液体内进行化学传感的潜水感测平台，可优化工业规模的加工，确保产品的一致性和质量。","澳大利亚"]
["AU-97","计算设计与建模能力","信息技术","CSIRO建模和软件设计能力已经产生了用于设计和实施功能涂层系统的多尺度模型，以及在计算机筛选分子中执行的高度具体的工具，而不需要对其进行物理测试。这个计算框架代表了工业设计师需要终身预测新产品的强大工具。","澳大利亚"]
["AU-98","计算设计框架 - 多尺度建模方法","新材料","已经开发了计算设计软件框架，用于协助绿色涂料系统的设计和预测开发涂料的使用寿命和寿命。该框架包括将多尺度计算方法转化为可通过化学成分的分子性质与材料体系的工程性能相关联的功能工具。","澳大利亚"]
["AU-99","找到无毒防腐涂层的计算方法","新材料","铝合金和市售钢铁对环保可持续（“绿色”）和无毒涂层系统的需求正在推动腐蚀抑制剂设计和功能涂料系统开发的创新。传统实验室驱动方法的长实验周期和高劳动力成本阻碍了涂层系统设计的发展。计算方法提供了一个非常强大的工具包，可以加速研究和开发过程，通过指导实验室实验来获得最大的成功潜力。","澳大利亚"]
["AU-100","基于纳米材料的传感器","新材料","正在开发新的纳米材料，如量子点和碳点，作为下一代智能传感器，能够快速，高灵敏度和选择性地监测大量应用领域的化学物质。","澳大利亚"]
["AU-101","纳米材料优势","新材料","在纳米尺度上，材料的物理和化学特性与其批量的材料是独一无二的，导致许多新颖的现象和特性。利用这些技术在传感器技术中是有利的，不仅允许检测到极低浓度的分析物质，而且还可以导致增加的灵敏度和特异性，改进的稳定性，以及直接分析物检测而不使用标签，降低功耗降低，以及也降低了成本。","澳大利亚"]
["AU-102","非侵入性葡萄糖感应","生物医疗","已经开发了基于光散射的真正的非侵入性葡萄糖感测技术。系统由主机和探头组成，如照片所示。可以通过将手指插入探针中，以实时方式（目前每秒钟）测量葡萄糖水平。","澳大利亚"]
["AU-103","传输光子显微镜（TPM）","生物医疗","与透射电子显微镜（TEM）类似，TPM使用光子对待测样品的内部结构进行成像。图中显示了TPM成像过程的简化示意图。下图显示了NBS1963A分辨率测试目标，浸在8毫米深的牛奶中。已经实现了大约50微米的分辨率。\n可以通过使用TPM直接成像高达10毫米厚的生物样品。因此，它将成为生物成像中非常强大的工具。\n","澳大利亚"]
["AU-104",".光学乳腺摄影系统","生物医疗","使用低功率激光作为光源，可以在不同的生物样品上开发和测试可用于乳房X光照相术的光学系统（如下所示）。","澳大利亚"]
["AU-105","腹腔镜导板","生物医疗","我们推荐的软管，带有一个小的充气式泵（小于4x20mm,由充气式囊状物和阀门组成，这个囊状物通过软管输入压缩空气使之膨胀，循环压力抽出粘性液体）.","澳大利亚"]
["AU-106","为关节置换植入传感器","生物医疗"," X射线触发的传送药物和基因的媒介物，X射线比传统射线渗透性更强，这个技术是X射线触发的基因沉默和阿霉素释放。优点：\n渗透性强，精确，涉射线下药物及时传送，定位治疗，深部组织治疗，靶向治疗，降低放射线接触，增加成功率，由于治疗位置可控增加了药物可用范围\n","澳大利亚"]
["AU-107","脂质系统用于药物治疗","生物医疗","动态化学传感设备，可以插入超薄导尿管和身体的任何部位，比如脊髓，可以检测定向位置的细胞因子浓度，促进了解病理性疼痛的机理和其他健康问题","澳大利亚"]
["AU-108","生物监测系统","生物医疗","双发射荧光探针超灵敏比率式传感，用于探测细胞或者亚细胞级别的生物组织\n现有荧光探针技术依赖荧光强度，容易出错且不精确。\n此技术设计了自我校正荧光分子\n","澳大利亚"]
["FIN-1","Pyry Grönholm先生","信息技术","公司为各种平台提供广泛的OPC和OPC UA开发和集成工具。结合该公司的软件开发和咨询服务，您可以在这个快速发展的市场上取得快速进展。","芬兰"]
["FIN-2","SilexComp，Juha. Rinne先生","新材料","一家开发模塑成型设备的高科技初创型企业。企业可开发和许可生产复合材料的下一代3D的模塑成型系统。提供最好的模塑成型设备，对各材料进行复合与成型加工，最终生产出的片状材料（主要针对大中型状），而成为客户定制的产品。产品可应用于自动化工业、航天工业、船舶工业、军事设备以及高压釜行业。产品具有体积薄小、低能耗、低成本、高密度、高效率、环保、高温高压等特点。融资需求1000万。","芬兰"]
["FIN-3","Subsea energy，\nTimo Siltala先生\n","新能源","企业研发出的“风暴骑士”是一款高性能的海洋波浪动能发电设备。“风暴骑士”能配合风车轮一起配合风力发电，在极端苛刻的条件下，“风暴骑士”也能够根据情况调节自身运转，而达到减少更多的负荷，但是能有更多的产出。本企业还与芬兰大学一起实验研究，“风暴骑士”产出动能的百分比几乎是排行首位。融资需求4000万。","芬兰"]
["FIN-4","瓦萨大学 ","机器人与人工智能","芬兰瓦萨大学工业管理和物流系统学教授、技术系网络价值系统研究团队带头人\n数字技术是当今供应链的重要驱动力。配置器、云制造，企业实时系统，大数据分析和优化是有发展空间的技术。我们的研究项目旨在解决供应链网络中的物流过程管理问题，这些问题在不同行业都会发生。本项目开发了新的方案，分析建模和使用计算机解决工业管理问题。\n","芬兰"]
["FIN-5","诺维特有限公司(Noveteks)","新材料","城市扬尘治理解决方案：通过应用该公司研制生产的抑尘降霾材料，既可克服城市道路传统洒水抑尘存在的阶段性粉尘失控的痛点，也可取代目前广泛应用于裸露地表扬尘控制的防尘网和防尘布，从而为裸露地表粉尘控制提控科学有效的方法。融资需求9000万","芬兰"]
["FIN-6","Weeefiner Oy\n","新能源","公司致力于对废旧主板的无污染回收，回收设备占地空间手，回收比率高。融资需求9000万","芬兰"]
["FIN-7","5 Watts","信息技术","为户外特种作业提供安全的适合视觉感受的技术方案，包括林业，码头，轮船，采矿等。融资需求5000万。 ","芬兰"]
["Esp-1","Carlos Quintana\nCDTI DELEGATE IN CHINA\n","信息技术","中西各2资助20万欧元。\n基于目前最先进的InP（磷化铟）技术，通过在固态器件中制造冷却放大器，可实现极低噪声系数。\n低温恒温器和相关设备通常体积巨大、沉重、耗电量高。这使其难以运输，主要是难以通过无人机运输。\n我们的建议书包括了一套完整的接收机的设计、制造和测试内容；重量轻、耗电量低、尺寸小巧。\n提高自主权，使其适用于移动设备（国防、天文学等）\n本项目的潜在合作伙伴必须具备以下专业知识：\nŸ最终用户：国防、无人机、天文学等。\nŸ低噪声放大器的开发者\nŸ天线开发者\nŸ天体物理学研究所","西班牙"]
["Esp-2","Carlos Quintana \nCDTI DELEGATE IN CHINA","信息技术","该项目力图创建一项计算机工具，从而在中国的某个地区（待定）实施节能措施。这要根据地貌资源和建设资源而定，还要考虑到地热能和修复、区域价格、可节约能源并实现环境效益。\n由于电价的强劲增长和/或燃料成本的上升，能源成本变得越来越重要 。考虑到这一点，我们正在努力通过配套措施来减少这些成本。\n同样，从环境的角度来看，对使用可再生能源的承诺越来越坚定。建筑物对能源的需求取决于许多变量，但空调占了很大一部分，这就是为什么找到高效的空调系统可以为建筑物带来可观的经济节约的原因。此外，只要新的解决方案是基于可再生能源的，就会对环境可持续性做出强有力的贡献。\n在寻求立法所要求的能源效率时，这就是为什么修复尤为重要的原因，而且它能够显著地节约能源和经济成本。GEOTER公司会通过地热开展能源修复，并需要与一家负责楼宇复修以及计算机工具开发的公司合作。\n最终，本项目的目标是在两个方面优化建筑物：一、通过改进保温层来减少能源损失；二、通过利用地热能等可再生能源来减少对化石燃料能源的需求。\n能源和楼宇复修的联合应用可以促进提升能源效率的措施，应该根据不同地区的特点来应用此类措施；因此有必要生成可靠的数据集，从而在经济和能源方面促成这种能源优化的高效应用。为此，基于不同技术的互动和可用资源，将开发旨在分析潜在节能组合措施的工具。\n在本项目的创新元素中，应该注意的是，将会进行节能潜力的分析，涉及减少采用高潜力、高性能的可再生能源技术，如：低焓地热能。还将开发一项工具，以便收集此类结果，缓解修复措施和可持续建筑的设计和优化，以及安装启用地热设施。\n此外，本项目还可制定旨在促进节能措施的计划，这些措施包括开展修复和地热活动，以评估它们是否适合一同应用。\n许多国家都想了解低焓地热能的潜力，也有兴趣在目标地区制定实施方法。这是因为许多国家都拥有广泛分布的地热能，却没有开展此类研究。这已被公认为地热装置发展缓慢的主要原因。","西班牙"]
["Esp-3","Carlos Quintana  \nCDTI DELEGATE IN CHINA","生物医疗","本项目的主要目标是为患有神经退行性损伤的老年人开发创新型康复设备。\n在物理和认知康复的严肃游戏方面，www.virtualwaregroup.com有很强的专业背景。\n我们愿意与有硬件能力的中国合作伙伴合作开发新产品","西班牙"]
["Esp-4","Carlos Quintana   \nCDTI DELEGATE IN CHINA","新材料","XyloSteam气化技术被用于中小工业终端用户的蒸汽生产和其他热学应用领域，范围从1 t/h蒸汽到30 t/h蒸汽。\n与传统的燃烧系统（燃煤锅炉和垃圾衍生燃料锅炉）相比，XyloSteam技术以鼓泡流化床反应器为基础，不仅可以利用清洁的生物质，也可以利用含有污染物的燃料，如：煤和垃圾衍生燃料（RDF），效率非常高而环境影响很低。\n在当前的全球环境形势下，特别是在中国，需要像XyloSteam技术这样的清洁技术。此类清洁技术可以替换现有的传统燃烧系统。\n在未来几年内，中国将用清洁技术取代约200,000 t/h蒸汽生产能力，这相当于50,000家工厂的能力。\n本研发项目的主要目的是：采用当地不同类型的煤、垃圾衍生燃料和生物质对该技术进行优化，并特别关注新的《中国环境保护法》所规定的排放限值。可以利用位于西班牙的两个不同的气化设施进行研发测试，即：CENDENE公司的合作者的2 MWth气化工厂和5.5MWth气化工厂。测试工作应该向潜在客户进行示范运行。\nXyloSteam技术不需要巨额投资成本。对于生产蒸汽的工业厂房而言，这是一项非常有吸引力和极具竞争力的解决方案。","西班牙"]
["Esp-5","Carlos Quintana    \nCDTI DELEGATE IN CHINA","生物医疗","公司掌握了先进的化验技术，通过使用斑马鱼，能够识别许多不同类型的化学个体的毒理学和药理学特性，这在预测对人类的影响方面具有很高的价值。\n随着最近在传统中药研发方法领域发生的革命，急需确定成千上万的植物提取物“真正的”药理学特性，虽然目前这些植物提取物被用于医疗用途，但却没有对其功能和作用机制做出科学的解释。在将创新型方法应用于中草药方面，有两家卓越科学中心已经做出了榜样，它们是上海中医药大学（http://www.shutcm.com/english/）和香港中文大学医学院综合医疗中心（http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/iim/），它们开展了先进的研究项目，并旨在了解多种天然产物的药理学作用。\n为了本项目的理念，ZeClinics公司正在中国寻找本地的学术和业务合作伙伴，合作伙伴要有兴趣并能接触到中国传统药用植物提取物，我们公司正在寻求创新型模型（我公司给予斑马鱼的筛选平台），以进一步对他们的治疗性产品进行分类。","西班牙"]
["Esp-6","Carlos Quintana\nCDTI DELEGATE IN CHINA","机器人与人工智能","FIONA将不同的人工智能技术结合在一起，其目的是创造一个智能的虚拟机器人助手。\n本项目旨在把技术FIONA引入中国。为此，我们需要一个具备必要的知识的中国合作伙伴，从而使与FIONA合作开发的虚拟机器人适应中文的特殊性。这包括： \n• 中文ASR（异步语音识别）\n• 中文TTS（文本转语音）\n• 中文AIML（人工智能标记语言）或等效的语言。\nFIONA是一个云计算平台，它将各种各样的人提供的不同组块（不同的认知计算技术）结合在一起，并在运行时创建一个虚拟机器人，以此来满足具体目的，如：客户服务、个人助理或知识自动化。\n该平台有自己的市场，来自世界各地的开发人员、研究人员、公司、极客和设计师都在该平台上传他们的杰作，其中包括特异行为、惊人的角色或他们所知的主题，这是都被封装为“组块”，可以组合创建人物的不同行为和性格，使其具备多样化的技能和能力。\n虽然该平台的终端用户能够在他/她的个人电脑、电话、平板电脑、家庭自动化控制器或家用机器人上运行它，但其全部智能是在FIONA的云计算基础设施进行运行的。\n我们需要寻找一个从事NLP（自然语言处理）的中国合作伙伴。\n我们还会与有中文ASR或TTS专长的合作伙伴一道继续进行本项目。","西班牙"]
["Hel-1","Lambros DOULOS","机器人与人工智能","成像传感器广泛应用于机器视觉、工业自动化和科学应用领域。测光的成像传感器的使用已经开始普及，得益于测量几种产品和室内或室外的亮度分布的成像亮度计的引入。在这份报告中，我们将介绍：A）一个新的照明控制系统，该系统是基于一个智能成像传感器，并通过控制每个灯具单独控制在同一房间的多个区域。B）测量道路和隧道照明用的测量照相机。我们的成像传感器开发的视觉信号，使用特定的光谱适应，几何和光度校准。","希腊"]
["Hel-2","Christos DROGITIS","新能源","机器人、光电子学、光学和互联网的思维可以在系统的发展中发挥重要作用，我们用来收集太阳能。太阳能是一种丰富的能源，但它的使用远远低于它的实际潜力。另一方面，全球50%的能源需求是以加热的形式，用于满足大规模能量需求的可再生能源还没有出现。为了获得大型太阳能发电厂当量的能量，我们发明并改进了灯塔太阳能集热器安装在当地每个建筑和工厂的屋顶，它使用了最新的技术和材料（包括菲涅耳聚光透镜，光传感器，微处理器和无线技术）。通过使用太阳能这种经济有效的方式，覆盖全球能源需求成为可能。相比迄今为止所有可再生的解决方案，太阳能对经济和环境有更深远的影响。","希腊"]
["Hel-3","Vassilis KABURLASOS","生物医疗","基于发表文献中实证研究，我们知道，特殊教育关系到全球至少有10%的儿童；这些儿童普遍罹患自闭症，阅读障碍，计算障碍等疾病。许多国家以及个别家庭和社区雇用特殊教育教师来教育他们的孩子。在过去的几年中，已发布的研究表明，社交机器人（包括Aldebaran制造的人形机器人NAO）在特殊教育领域大有可为。在特殊教育教师/教育/心理学家的协作下，HUMAIN-Lab的工程师开发了基于创新建模技术的社会机器人在特殊教育中的新型交互应用（主要是软件）。这个应用旨在诊断学习困难，开展适当的治疗教程。此外，通过于来自我们地区保加利亚的机器人研究所的同事合作，开发了应用于新型特殊教育应用的简单机器人（硬件）。我们的兴趣在于支持特殊教育领域应用的，由创新人机交互模型驱动的，新型社交机器人平台的工业产品。","希腊"]
["Hel-4","Nikos KANOPOULOS","新能源","太阳能发电应用的一个显著问题就是，它并不是透明的。因此他们不能被温室和窗户这种吸收太阳能的有效利用。该公司开发了一种具有极高的效率透明太阳能电池板专利技术（5%在75%可见光谱透明度）。由纳米复合材料组成的解决方案可储存等同于三镀银太阳能控制低辐射玻璃的能量并且还能产生能量。","希腊"]
["Hel-5","Adam Pavlopoulos","信息技术","Ielion公司，旨在工业开发应用于汽车行业以及其他电子器件、储能和智能电网的最具价格优势的新型镍氢电池（Ni／H2）。在现有技术的基础上开发具有成本效益和高质量的产品。\n项目团队拥有在欧盟和美国研究中心累计的超过12年的研发经验，并且原型样机即将投放市场，可以提供4-7倍于其他竞争产品的存储容量。\n总为言之，目前竞争对手将镍/氢中氢的存储容量提高了2%，目标为5%，而ielion公司已经将氢的存储容量提高到了7%。","希腊"]
["Hel-6","John PARTHENIOS","新材料","二维晶体材料在其原子厚度膜受到电子限制时，其性质会发生巨大变化。它们在环境条件下是稳定的，具有高的晶体质量，并在宏观尺度上连续。如今，人们认为有超过一百多个稳定的二维晶体存在，包括过渡金属硫化物，可以补充石墨烯，或被集成以形成一个全新类型的材料。在这次讲座中，我们将介绍我们的合成能力，性能表征以及以低摩擦为重点的二维材料和化妆品到航空航天领域中高导热性纳米复合材料的各种应用的技术开发。","希腊"]
["Hel-7","Athanasios BALTOPOULOS","新材料","自2000年初以来，没当涉及纤维纳米技术引进技术研究增强聚合物（FRP），大量资金和人力就会被引入。目前，10多年之间的大量研究和前沿科学预期到了极点。在工程界不难发现，传送结构复合材料的纳米改性技术在其短期使用上迎来了至关重要的里程碑。这个里程碑和实验室规模需求相关-“准备环境”-工业规模-“生产环境”。成功弥补这个漏洞，可以保证从启蒙阶段到幻灭阶段的平稳过渡，并且核心利益和技术的实际应用可以被理解。如果不这样做可能会导致技术排斥。如何将纳米技术与先进复合材料相结合？会对我们的生产过程产生什么影响？本演示将处理一些提及纳米技术时经常遇到的问题，以弥合实验室和工业生产之间的差距。为了开发fxply™技术铺平了道路。\n","希腊"]
["Hel-8","George PANAGOPOULOS","信息技术","PRAXI网络是希腊领先的技术转移和创新支持组织，在协助国内中小企业和研究机构上有长期经验。这是一个独特的行政单元操作在基础研究和技术–海拉斯（四），希腊最为活跃的研究组织。这是一个经营研究与技术基金会的卓越行政单元-Hellas (FORTH)，希腊最为活跃的研究组织。为了提高中小企业和研究机构的竞争力，PRAXI网络提供一系列高附加值、高影响力的创新和国际化的支持服务，用来整合整个创新链。PRAXI网络是欧洲企业网络成员，综合业务支持中小企业最大的网络，欧洲企业网络–Hellas协调的协调者。同时，PRAXI网络在技术开发研究框架计划和目前的“地平线2020”中扮演国家联络点的角色。","希腊"]
["Fre-1","Tarik BOUROUINA","信息技术","TENTATIVE TITLE: “The Next Revolution of MEMS in Smartphones: Analytical Chemistry On-Chip”.\nABSTTRACT: MEMS sensors are key components in IoT devices as they are the first interface between real word and digital word. In the specific case of smartphones, integration of MEMS inertial sensors and other physical sensors have already proven a very significant added value by providing numerous functionalities, translated in a huge number of relevant Apps. In this talk, we will present new technological breakthroughs in MEMS addressing chemical sensing and analysis, including, but not limited to, MEMS optical spectroscopy on-chip. These advances will certainly lead to the next revolution of MEMS in smartphones. \nMEMS传感器是物联网设备的关键部件，因为它们是真字和数字之间的第一界面。在智能手机的具体情况下，MEMS惯性传感器和其他物理传感器的集成，通过提供大量的功能，已经证明了一个非常显着的附加值，转换了大量的相关应用程序。在这次讲座中，我们将展示在MEMS寻址化学传感和分析领域取的新的技术突破，包括但不限于MEMS光谱片。这些进步肯定会导致智能手机的下一次革命。","法国"]
["Rus-1","欧亚联盟 ","生物医疗","Россияка-俄罗斯葵花油厂\n超过30年稳居俄罗斯葵花油市场的第一葵花油品牌。生产高品质初级葵花油；精炼特级葵花油。产品销往欧洲各国市场，逐步成为欧洲知名品牌。目前暂未进入中国市场，期望与有实力中国企业进行合作。","俄罗斯"]
["Rus-2","欧亚联盟  ","生物医疗","俄罗斯Teana-labs 天籁生物科技公司\n为俄罗斯最大的生物技术化妆品公司，拥有独立的研发团队，与俄罗斯顶级科研机构合作。抗衰老生物制品皮肤护理系列，生命肽活细胞系列成为欧洲市场畅销产品。","俄罗斯"]
["Rus-3","欧亚联盟","信息技术","俄罗斯“«Станкор» -机械设备”有限公司\n主营激光设备，各类工程机械，在俄罗斯拥有广泛的销售网络，代理各大品牌。期望与中国厂家合作，协助中国“激光设备，机械设备”进入俄罗斯市场。","俄罗斯"]
["Por-1","青年企业家工作组\nPedro Eloy\n","信息技术","青年企业家工作组由相关领域的一些公认专家组成，致力于工作组的一些工作任务。工作范畴\na. 为帮助人们创造和扩展商机，基于亚太以及邻近丝绸之路区域创建现实和数字化机遇走廊，包括支持年轻企业家活动的价值化数字平台；\nb.通过线上以及线下方式创建、从事并支持年轻企业家项目，推动创新、商业机遇、性别平等、环境可持续发展以及社会包容性；\nc. 用各种方式宣传企业家最佳范例以及商业道德\nd.为高机动性的新一代年轻企业家们营造一个数据性全球连通枢纽\ne.创建、支持企业家相关的信息网络并利用其更好地支持年轻企业家；\nf.寻找并拓宽一些独特的教育渠道，不断推动教育以及专业发展\ng.通过参加工作组活动及项目，加强与年轻企业家们在商业领域的联系；\nh.寻找企业家价值链中的核心成员并让他们加入工作组生态系统\ni.在与研发机构、决策机构、政府以及非政府机构的合作中承担着重要角色\nj通过线下机构以及大规模开放在线课程推动企业家教育项目\nk.明确、设计并支持未来政策、程序以及最佳典范的征募和宣传，以推动卓越的企业家精神发展\nl.探索公私合作机遇\n利用数字技术工具增加工作组活动的交互以及信息传播\n","葡萄牙"]
["Por-2","SPI创新机构","信息技术","成立于1996年，Moldetipo PR （www.moldetipo.pt）是一家国际领先的模具公司，它为全球客户提供完整的服务方案，包括产品设计、技术研究、模塑仿真分析、光固化、ABS塑料/尼龙的SLS程序，原型开发和模具系列产品、测试和生产等。Moldetipo PR拥有多个行业的丰富经验，从汽车（外观和内饰，电缆槽）到电子产品，他们为大型项目提供完整的解决方案。\n目前Moldetipo PR携其世界领先的水辅助注塑技术（water assisted injection technology）来华寻找合作伙伴。该技术目前主要用于汽车配件生产，可实现用塑料生产冷却管、刹车片等传统金属配件。该技术目前在欧洲已有应用。","葡萄牙"]
["Jap-1","第一电器\n佐藤宽\n","信息技术","精密油压控制，日本国内应用1500例以上，日本的国宝级技术，指导日本具有代表性的重工业\n节能率：最大节能率95%。\n1. 可以进行微米级别的精密控制\n2. 应用于水坝、钢铁、航空、飞机制造等重工业\n3. 小型到大型重工业均可使用，应用范围广\n4. 在与日本重工业合作的基础上进行技术转移\n5. 在宇宙空间开发和航空器控制方面无出其右者\n","日本"]
["Jap-2","OPT Creation \n饭田準一\n","新材料","应用纳米气泡的清洗技术\n日本政府与产业综合研究所共同开发。注重环保，不使用药物，使生产效率有飞跃性提升。对于中国的半导体和集成电路行业来说清洗是一必备技术。\n正在与日本的汽车制造企业进行功率器件方面的合作（共有专利）\n核心技术是纳米气泡发生设备（已经获得出口许可）\n日本公司正在准备依靠纳米技术申请纳斯达克\n","日本"]
["Jap-3","Carbon Eco Products \n铃木洁\n","新材料","（公益财团）RANDEC认证\n东京电力（福岛）采用了该技术捕集PM2.5；10秒除菌率99.9%；价格低廉、可以在当地生产。\n核电站工作人员使用（预防辐射暴露）\n预防禽流感、在医院用于预防传染病\n依靠贵金属的纳米化技术进行结晶体（担体）的发明\n可以在中国工厂生产并面向全球销售\n中国市场（400亿只口罩）的扩大、PM用、医用\n","日本"]
["Jap-4","资源开发研究所\n高桥常二郎\n","新材料","产学官（类似国内的产学研）合作技术（宫崎大学、新泻药科大学、产业技术综合研究所等）\n价格低廉的无公害消毒剂\n杀死炭疽病毒（生物武器）等\n消灭幽门螺杆菌（用于医疗）\n纳米化技术研究所（中国当地法人）设立中\n已经完成实证实验，面向国家销售用于预防灾害\n开始医用临床\n医院内预防感染的ultra消毒剂\n计划在盐城市保税区设置纳米臭氧水制造装置\n","日本"]