{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["研究生导师提供的双向项目","科研实验室提供的竞标项目","机关项目"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"研究生导师提供的双向项目","index":0,"n_rows":151,"n_cols":7,"rows_kept":151,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国石油大学（北京）2016年大学生创新创业训练计划立项双向题目汇总"]
["序号","项目名称","指导教师","联系方式","导师所在学院","内容","要求"]
[1,"基于岩石热物性数据的钻井测温曲线分析及垂向热流校正","朱传庆","手机：13811920869；邮箱：zhucq@cup.edu.cn","地球科学学院","根据四川、塔里木等盆地的钻井测温曲线和岩石热物性数据，分析钻井测温曲线特征及其地质含义，特别是明确其是否为稳态传导型或对流型，并采用数学计算的方法，校正对流型地温曲线的垂向热流。主要包括以下几点内容：1，钻井测温曲线分析，不同地层地温梯度计算；2，岩石热导率数据分析，建立测温钻井的地层热导率柱；3，岩石生热率数据分析，建立测温钻井的地层生热率柱；4，通过Peclet数校正对流型测温曲线的垂向热流。","1，较好的数学基础和计算机应用能力，熟练使用excel、grapher、surfer等数据统计和绘图软件；2，高年级学生，会使用Matlab或具有计算机编程基础的学生最好。"]
[2,"重庆地区五峰组-龙马溪组页岩显微组分特征及组成","罗情勇",13366118297,"地球科学学院","完成重庆地区五峰组-龙马溪组页岩的显微组分鉴定、定量及反射率的测定","认真、踏实、英语好"]
[3,"海相三角洲前缘河口坝储层构型模式","岳大力",89734151,"地球科学学院","（1）国内外海相三角洲沉积模式调研；（2）K油田密井网区海相三角洲构型解剖；（3）海相三角洲前缘沉积构型模式。","常曦元，任子汉"]
[4,"金属有机骨架材料修饰纳米零价铁磁性材料的合成及其富集检测","周庆祥",18911226112,"地球科学学院","1、金属有机骨架材料的合成 2、纳米铁的合成 3、复合修饰 4、富集性能优化 5、方法建立","有比较好的分析化学、有机化学基础 及充足的课余时间"]
[5,"层状双金属氢氧化学修饰纳米零价铁磁性材料富集检测典型环境有机污染物","周庆祥",18911226112,"地球科学学院","1、纳米铁的合成 3、原位修饰层状双氢氧化物 4、富集性能优化 6、方法建立","有比较好的分析化学、有机化学基础 及充足的课余时间"]
[6,"二苯并噻吩在高压下的原位光谱学研究","吴嘉",89739128,"地球科学学院","在常温下，利用金刚石压腔和拉曼光谱对不同体系中的分子标志物——二苯并噻吩进行不同压力下的原位观测。通过分析二苯并噻吩的特征光谱参数随压力的变化，定性研究压力对二苯并噻吩在不同溶剂中溶解度和稳定性的影响，进而研究在地层条件下对三芴指标的潜在影响。","前置要求：实验操作能力强；耐心，细心。完成课题后要求：熟悉查找、阅读、总结英文文献资料；熟练掌握金刚石压腔的操作；熟练掌握拉曼光谱的原位观测和数据处理；力争完成论文一篇。"]
[7,"致密砂岩储层自生绿泥石特征及其对储集空间的影响","朱世发","010 8973 9337","地球科学学院","以鄂尔多斯盆地陇东地区延长组长4+5油层组为例，研究以下几方面内容：1）致密砂岩沉积微相及其分布；2）自生绿泥石微观形貌；3）自生绿泥石晶体化学特征；4）自生绿泥石成因；5）致密砂岩储集空间特征；6）自生绿泥石对储集空间的影响。","1）熟练掌握沉积岩石学、造岩矿物学、晶体光学等专业基础课；2）有较强的自学能力和创新精神，能够按计划完成任务要求；3）创新班贾业同学、卓越班张家堂同学和普通班胡韵奇同学已经参与该课题研究；4）基于该课题成果，要求发表论文1~2篇。"]
[8,"深湖重力流沉积过程的重建：来自粒度分析的约束","鲜本忠","010-89731178; xianbzh@163.com","地球科学学院","1.开展实地取样，完成激光粒度分析；2. 基于粒度分析开展沉积动力过程研究；3.结合沉积构造、沉积相序、地球物理及沉积地球化学分析，重建深水重力流沉积过程，探索深湖重力流沉积模式。","地质相关专业，大二以上学生"]
[9,"寒武系非正常沉积及其环境意义：以北京下苇甸地区为例","鲜本忠","010-89731178; xianbzh@163.com","地球科学学院","1.开展实地考察，完成样品采集；2. 基于野外和室内实验，分析其沉积特征研究；3.结合地球化学和区域地质背景，讨论其环境意义。","地质相关专业，大二以上学生"]
[10,"实验室三废精准处置研究","万云洋",89732230,"地球科学学院","我国各级各类科研机构承担了国家大量繁重的学术和工程研究项目，由此产生的三废已经不可忽视。但是就目前我国总体状况来说，由于经费限制、研究者的观念局限和产生量小量分散等特点，各种实验室直排的现象任然十分严峻，我们实验室从2007年开始即尝试实验室三废的自行精准处置，为实验室发展奠定了坚实基础，但仍然有许多问题，特别是物料衡算和三废的物理化学和生物转变有待更精确的研究。","热心环保，有过类似环境化学生物基础，人小组数不超过3人"]
[11,"火山岩储层建模及油气运聚物理模拟实验研究——以十三陵水库髫髻山组为例","杨明慧",13621171219,"地球科学学院","本项目选择十三陵地区的火山岩储层为主要研究对象，通过野外实地考察、薄片显微镜下观察等手段，通过对具有储层意义的火山岩相及亚相的划分，建立火山岩相与储层关系的地质模型，分析火山岩储层储集空间特征及其发育的主控因素。在此基础上，利用油气运移物理模拟实验方法，研究火山岩储层的油气运聚过程。","参加学生已修读岩浆岩石学、构造地质学等课程。"]
[12,"基于OFDM的电缆传输系统信道均衡仿真研究","刘得军","89731772；13401056345；liudj65@163.com","地球物理与信息工程学院","OFDM原理及实现、电缆信道特性的研究、信道均衡的研究","深刻理解OFDM传输系统中信道均衡（时域与频域均衡)的原理及意义，利用MATLAB实现信道均衡仿真，对比研究信道均衡效果"]
[13,"单相有源电力滤波器仿真","魏学良","18911226269；sdslxy@163.com","地球物理与信息工程学院"]
[14,"游梁式抽油机智能控制系统设计","曹旭东",13520882927,"地球物理与信息工程学院"]
[15,"基于FPGA内部资源实现的温度传感器","朱明达",13581817802,"地球物理与信息工程学院","基于FPGA内部自激振荡与温度相关性的温度传感器研究，利用FPGA的内部资源实现自激振模块","verilogHDL语言实验FPGA的设计"]
[16,"基于FPGA的时间数字转换电路设计","朱明达",13581817802,"地球物理与信息工程学院","基于FPGA内部资源实现时间与数字的转换，采用FPGA的内部快速进位连的资源实现纳秒甚至p秒级的时间测量","verilogHDL语言实验FPGA的设计"]
[17,"常用排序算法的可视化展示","张岩",13641341033,"地球物理与信息工程学院","本题目主要目标是提升程序设计能力，主要内容是将常用的排序算法用图形、游戏的形式形象化展示出来。排序算法是最常用的计算机基本算法之一，算法的实现以及如何展示是对编程能力的一个很好的训练。（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力，学术深度上不要求）","计算机专业或程序设计爱好者，熟练掌握C语言语法，熟悉或能自学MFC编程或JAVA编程。\n"]
[18,"基于手机微信平台的C语言课堂开发","张岩",13641341033,"地球物理与信息工程学院","手机是现今学生主动学习、教师提高授课效果的好工具。本题目主要内容是将C语言课程的内容有效整合投放到网络中，实现部分的翻转课堂，推动教师实现以学生为中心的课堂转变。（科技创新训练，旨在训练学生自主创新能力和科学思维，学术深度上不要求太高）","擅长文字、视频编辑，学习过《C语言程序设计》课程，热爱程序设计。\n\n"]
[19,"多数据源轨迹合并方法研究","鲁强",89733009,"地球物理与信息工程学院","根据不同数据源下的轨迹数据特征，进行碰撞及合并。","数学建模和算法分析及设计基础，数理统计及机器学习方法。"]
[20,"符号回归网络建模及实现","鲁强",89733010,"地球物理与信息工程学院","对符号回归网络进行数学建模并设计合理的算法以解决问题。","数学建模和算法分析及设计基础，随机过程、数理统计及机器学习方法。"]
[21,"基于互联网+的石油工程装备智能化作业与预防性维护","连远锋",89733787,"地球物理与信息工程学院","石油工程装备预防性维护系统的建设，以大数据实时处理平台和3D模型可视化技术为载体，实现石油工程设备管理工作的信息化、智能化，帮助完成设备运转记录为基础的检查、维护保养工作、监控和数据分析，使钻设备更安全、更经济、更可靠地进行生产活动。","使用Storm和solidworks软件编写柴油机模型和故障诊断程序，实现对石油工程机械系统的实时监控。"]
[22,"面向E-Learning的程序作业实时自动评判系统研究与实现","李国和",89731758,"地球物理与信息工程学院","web系统架构及其稳定性；教师、学生和题目数据组织与管理；程序作业管理；程序作业的实时提交与评判","掌握计算机网络、web系统开发和稳定性、数据库设计与应用、信息系统的发布、C语言程序等；2~3人"]
[23,"Matlab程序的查重处理","梅金顺",13641211028,"地球物理与信息工程学院"]
[24,"地震波正演计算的matlab动画制作","梅金顺",13641211028,"地球物理与信息工程学院"]
[25,"裂缝储层岩石物理建模","李景叶",89739065,"地球物理与信息工程学院","1、裂缝储层特征分析；2、裂缝储层岩石建模3、弹性参数变化规律特征","1、态度端正；2、学习认真；3、有编程能力"]
[26,"三容液位非线性系统的预测控制","王书斌",89731708,"地球物理与信息工程学院","应用本专业所学的自动控制理论、过程控制、预测控制等理论知识，研究对三容液位非线性系统的控制问题，讨论控制系统的稳定性及鲁棒性，给出控制系统仿真实例，分析仿真结果。","使用MATLAB软件编写预测控制器程序，实现对对三容液位系统的控制。"]
[27,"互联网教育模式研究","聂建英",13717812909,"地球物理与信息工程学院","调研互联网教育行业基本状况，在线教育用户情况分析；对互联网教育行业典型案例进行分析；研究互联网教育行业未来发展趋势。","写出互联网教育模式调查研究报告。备注：自动化15-2冉茂莹（ 手机13121189709学号2015011304）等几位同学已选该题。"]
[28,"AR技术在国内外高校的应用案例研究","冯爱祥",13683629710,"地球物理与信息工程学院","增强现实技术（AR），是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术，在精密仪器制造和维修、工程设计和远程机器人控制、教育等领域，具有比VR技术更加明显的优势。本课题主要调研AR技术在国内外高校的应用情况，通过分析国内外高校使用AR技术的案例，总结AR技术在高校的应用前景。","全面了解增强现实（AR)技术，调研国内外高校使用AR技术的案例，写出调研报告"]
[29,"致密砂岩孔隙的分形特征研究","谢然红",18911226036,"地球物理与信息工程学院","基于毛管压力曲线利用不同的方法计算致密砂岩孔隙的分形维，分析不同方法计算的分形维数与孔隙结构参数的相关性。","具有一定的计算机编程能力。"]
[30,"基于马尔可夫链-蒙特卡洛方法重构致密砂岩三维数字岩心","谢然红",18911226036,"地球物理与信息工程学院","利用马尔可夫链-蒙特卡洛（MCMC）方法重构致密砂岩三维数字岩心，并对比数字岩心的各种统计函数，评价重构数字岩心的准确性。","具有良好的数学及计算编程能力。"]
[31,"基于双参数正则化的核磁共振数据反演方法研究","谢然红",18911226036,"地球物理与信息工程学院","采用双参数正则化方法反演核磁共振数据，正则化项同时施加Tikhonov正则化和最大熵正则化。","具有良好的数学和计算编程能力。"]
[32,"基于光纤-光栅的低频岩石模量实验研究","赵建国",89731776,"地球物理与信息工程学院"]
[33,"大数据可视分析技术应用实践","纪连恩","89733009\n地质楼604","地球物理与信息工程学院","可视分析是大数据处理领域的关键技术之一，涉及用户认知理论、可视化处理技术和人机交互技术，通过可视分析，可以对大规模、高维数据建立更易于认知的可视化表达模型，并从中发有价值的信息和知识。本项目结合特定的数据，研究利用可视分析技术进行信息处理和知识发现。","对大数据技术有一定了解，对计算机图形学和可视化技术有一定理论和编程基础。"]
[34,"面向可视分析的体感交互技术与界面设计","纪连恩","89733009\n地质楼604","地球物理与信息工程学院","体感交互是一种新型的自然人机交互方式，近年来取得快速发展。可视分析用于大规模复杂数据处理，传统的鼠标键盘操作方式有很大局限性。本项目将两者结合起来，研究利用体感交互设备（Kinect）设计、开发交互式可视分析技术，评估交互技术和用户界面的设计方法。","对体感交互设备和交互技术有一定了解，对计算机图形学和可视化技术有一定理论和编程基础。"]
[35,"石油工程机械三维建模与可视化显示","吴双元",18911226272,"地球物理与信息工程学院","使用SolidWorks对柴油机进行简单的建模，然后使用VC++做基于SolidWorks的二次开发，实现柴油机及其零件的三维显示和拆分等功能","熟悉VC++、MFC开发，学习和了解计算机图形学相关知识"]
[36,"非线性反褶积方法研究","李国发",89733566,"地球物理与信息工程学院","现有的基于线性理论的反褶积方法无法突破地震数据有效频带的限制，不能很好地满足薄互层地震识别的实际需求。本课题拟将反射系数概率分布函数引入到反褶积系统，在非线性理论框架下较大幅度地提高地震数据分辨率，增强地震数据分辨率薄层的能力。","（1）数理基础较好；（2）计算机编程能力较强；（3）英文阅读能力较好"]
[37,"变电所电缆绝缘在线监测(发明专利实施)","梁志珊",13910270240,"地球物理与信息工程学院","1、电缆绝缘电阻计算；2、电缆绝缘水平下降判据；3、整体绝缘和局部绝缘的特征区别；4、制作电缆在线检测装置；5、人工智能控制。","1、单片机硬件设计；2、计算机C语言编程；3、电气自动控制。"]
[38,"远程勘探数据实时渲染方法研究","鲁强",89733009,"地球物理与信息工程学院","研究如何来在后台服务器来进行大规模勘探数据的可视化方法及传输到客户端显示和交互的方法","大二以上本科生，具有良好的编程基础和算法设计能力"]
[39,"基于计算视觉的个人行动轨迹分析方法研究","鲁强",89733009,"地球物理与信息工程学院","研究如何来对视频中运动个体的分析，定位和跟踪的方法。","大二以上本科生，具有良好的编程基础和算法设计能力"]
[40,"程序及报告查重系统研究与设计","鲁强",89733009,"地球物理与信息工程学院","研究能够根据互联网数据和历史数据来判断和分析提交上来的程序及报告抄袭情况。","大二以上本科生，具有良好的编程基础和算法设计能力"]
[41,"中外高等教育现状对比研究","庄玉琳",89733619,"地球物理与信息工程学院","当前我国高等教育处于快速发展阶段，然而相比于教育发达国家，还有较大的发展空间。本课题对美国、英国、法国和日本等国在高等教育方面发展情况展开调研，针对培养模式、教学组织形式、课程设置和办学规模等方面进行对比研究。试图通过解析国外先进经验，为我国高等教育的改革与完善提供思路和借鉴。","至少掌握两门以上的外语，方便查阅外文文献"]
[42,"大学生就业意识现状调查研究","庄玉琳",89733619,"地球物理与信息工程学院","创业意识是指在创业实践活动中对创业者起动力作用的个性意识倾向，它包括创业的需要、动机、兴趣、理想、信念和世界观等要素。通过问卷调查法、实地采访法、查阅文献法，掌握高校大学生，特别是我校大学生创业意识的现状，方便针对性的开展指导工作。","有过创业经验的学生优先"]
[43,"裂隙纵横比对纵横波衰减的影响","魏建新",89733553,"地球物理与信息工程学院","1)对一组裂隙纵横比模型用纵横波换能器进行平行和垂直裂隙方向测试观测裂隙纵横引起的各向异性各向异性；\n2）理论计算并与实验测试值进行对比","本项目适合勘查专业本科生（2～3名）"]
[44,"人工样品中不同孔隙度对震电效应的影响","魏建新、狄帮让",89733553,"地球物理与信息工程学院","在一组不同孔隙的人工砂岩样品上，用震电测试方法观测和记录震电信号，并分析信号振幅与孔隙度的关系。","本项目适合勘查专业本科生（2～3名）"]
[45,"声波测井接收阵列换能器的评价方法研究","卢俊强",3336,"地球物理与信息工程学院","声波测井的基本原理；现代声波成像测井的原理和特点；阵列式接收声系中大规模接收换能器的评价方法（理论、实验、评价指标等）。","具备声波测井的基础知识。"]
[46,"声波测井发射声系的测试方法研究","卢俊强",3336,"地球物理与信息工程学院","声波测井（发射声系）的基本原理；现代声波成像测井发射声系的特点；发射声系中多种换能器的特点及发射声系的测试方法（测试装置设计方案、实验方案、评价指标等）。","具备声波测井的基础知识。"]
[47,"远探测方位声波测井仪模拟放大电路检测系统","门百永","89733336-2","地球物理与信息工程学院","根据远探测方位声波测井仪模拟放大电路特征研制其检测装置（硬件）和检测方法（软件），实现远探测方位声波测井仪模拟放大电路的故障诊断和高温老化性能检测。","1.学习过模拟电路；2.学习过数字电路；3.熟悉编程（C或Matlab）；4.学习过数字信号处理。"]
[48,"商业承兑汇票交易平台商业计划书","马郑玮",15810833588,"工商管理学院","撰写商业承兑汇票交易平台商业计划书","会计、财务、市场营销、信管专业，有参与科创项目经理的同学优先"]
[49,"产业梯度转移过程中的环境效应研究","唐旭",13810276253,"工商管理学院","2015年3月，李克强总理在政府工作报告中指出“引导产业由东向西梯度转移”。产业梯度的由东向西转移是我国顺应经济发展规律的重要举措。对促进区域梯度、联动、协调发展，拓展就业和发展新空间，具有重大意义；也是推进产业结构调整、加快经济发展方式转变的必然要求。尽管如此，产业梯度转移过程中也将面临各种挑战，特别是资源的合理匹配和生态环境的保护。本项目拟着眼于世界范围内国家间产业梯度转移的客观经济现象，研究产业梯度转移过程中的环境效应，为我国国内产业梯度转移过程中更好地保护生态环境提供决策参考。主要研究内容包括：1）收集并整理世界投入产出表以及生态、资源和环境等相关数据；2）基于投入产出分析的基本原理，构建区域间产业梯度转移分析模型，研究国家间产业梯度转移现状及其环境效应，重点分析转移过程中存在的环境问题；3）借鉴国际上产业梯度转移的经验教训，从路径选择和环境保护等角度为国内的产业梯度转移提出建议。","对能源经济管理具有较好的理解和兴趣爱好，具有较好的建模和数据处理能力；要求踏实、认真，有一定的英文阅读能力，善于思考和总结；有较富裕的课余时间保障。"]
[50,"“营改增”对房地产企业税负及经营绩效的分析","王珮",13810936549,"工商管理学院","2016年5月1日““”营改增”在我国全面推行。房地产行业将面临营业税改征增值税的巨大变化‘。这种变化一方面会给房地产企业的税负带来直接的影响；另一方面原本按价内税征收的营业税改为按价外税征收的增值税，会对房屋的价格、收入以及成本产生影响，进而影响企业的经营业绩。本课题拟通过构建CGE模型对营改增的税收效应进行分析，同时运用案例分析和事件研究的方法，分别对房地产企业的税负以及长短期经营绩效的相关问题展开研究，旨在对营改增的政策实施效果进行评价，并提出改进建议。","参与该课题研究的学生应具有较强的建模和数据分析能力，同时对“”营改增“”税收政策的相关内容有初步的了解。"]
[51,"利率市场化背景下北京银行业的竞争模式及风险管理创新研究","齐明",13522406989,"工商管理学院","通过对商业银行调研和数据收集，分析在利率市场化的市场背景下，我国银行业竞争模式的改变以及所带来的风险管理方式的创新","3-5人组成团队"]
[52,"环境认知与绿色商品购买行为选择：基于实验经济学的分析","赵晓丽",13910778294,"工商管理学院","将行为经济学理论和环境管制理论相结合，针对消费者主体行为特征制定合适的环境管制政策，促进消费者绿色商品购买行为的形成，并进一步影响到企业绿色生产的行为调整，是当今环境经济学领域研究的一个热点问题。本选题的设计正是基于这一背景，研究中通过多情景的实验设计（改变实验假设、控制条件等），分析不同环境认知情形下（比如，将实验的同学分为两组：第一组回答问题前播放一些录像，内容是关于环境污染及其危害的，看完这些录像后再答题；第二组则直接答题；等等设计一些类似的场景）分析环境认知对绿色商品购买行为选择的影响。","对博弈理论有初步了解，具备一定的计算机程序编写能力，对经济问题和污染治理问题感兴趣，数学基础好，自学能力强，愿意接受挑战。"]
[53,"碳核算与碳配额分配制度对企业行为选择的影响","赵晓丽",13910778294,"工商管理学院","中国目前已试点运行了7个碳排放权交易市场，2017年将在全国推行碳排放权交易市场。碳排放权交易市场的运行中，碳核算与碳配额分配制度对碳价的形成以及对参与交易企业的行为具有重要影响。本课题需要具体分析目前的7个碳排放权交易市场中各自具体的碳核算以及其碳配额分配情况，并结合相关企业的碳排放权交易行为和节能减排行为，通过统计分析或构建计量模型，研究碳核算与碳配额分配制度对企业行为选择的影响。","对环境经济学有初步了解，掌握计量经济学或统计学等定量分析的方法。对碳市场问题感兴趣，自我解决问题的能力较强。"]
[54,"石油企业关键绩效指标的建立与对标分析","张先美",13621254134,"工商管理学院","通过研究分析石油企业绩效管理的关键指标，并进行对标分析，以期为石油企业绩效管理提供有参考价值的建议。","大二、或大三会计及财务专业学生"]
[55,"IFRS16租赁会计准则实施对能源类企业影响研究","张先美",13621254134,"工商管理学院","IFRS16租赁会计准则在2015年修订并颁布，这一准则的实施对有大量资产租赁业务的能源类企业势必会带来很大的影响，本研究通过定性及定量的分析对比实施该准则前后的变化影响，为未来能源类企业应用该准则时提供有益的参考。","大二或大三会计专业学生，数学英语基础好"]
[56,"互联网＋时代石油企业财务转型问题研究","张先美",13621254134,"工商管理学院","石油企业是大型企业集团，在互联网＋时代，如何应对这一变革和趋势进行财务会计这一信息处理系统的变革与设计就是和课题研究的内容。","大二、或大三会计及财务专业学生"]
[57,"石油企业价值链分析与客户关系管理","张先美",13621254134,"工商管理学院","堪探、开发、集输管运、炼制加工为石油天然气企业的产业链，以此为研究的出发点，本课题研究基于价值链的石油天然气企业的客户关系及管理控制相关问题，并提出有效解决措施及建议。","大二、或大三会计及财务专业学生"]
[58,"石油石化企业全价值链体系精益管理应用研究——以某石油企业为例","张先美",13621254134,"工商管理学院","精益管理的核心是最大限度地减少无效劳动、消除浪费，实现成本费用最低化和企业利润最大。全价值链是基于战略管理视角的企业内部管理。本研究拟对我国石油企业在新常态经济下的基于价值链的管理体系的设计及分析应用进行研究并提出有效建议。","大二、或大三会计及财务专业的同学"]
[59,"永续钻井发电有限责任公司计划书","张先美",13621254134,"工商管理学院","围绕本公司的主要产品－井下发电工具进行前期市场调研分析，加工制造工艺流程设计及实施方案的评价，以及公司未来的SWOT分析和财务报表的分析。","商学院和石工地质院合作"]
[60,"锐新能源金融投资咨询公司计划书","张先美",13621254134,"工商管理学院","本公司立足于能源类行业，主要业务是金融产品在能源类行业的应用问题进行咨询和投资组合方案的设计与评价，为有能源金融投资的顾客提供有效的指导咨询分析的服务。","商学院具备管理学、经济学和会计学知识"]
[61,"储罐底板在线检测机器人","帅健、宋强",13683615934,"机械与储运工程学院","    设计储罐底板在线检测机器人，实现储罐不停运情况下底板腐蚀的定量检测，减少储罐开罐清洗、停运造成的损失以及温室气体排放和废物处理。具体任务包括：\n    1、机器人安全性设计，包括材料选择、设备防爆、检测流程等；\n    2、机器人行走机构设计，可选择履带式、车轮式以及潜入式；\n    3、检测装置设计，包括CCD探头、超声探头阵列、信号采集电路等；\n    4、机器人控制系统设计，包括光纤通讯、路障避让、路径规划、速度控制等。","    1、有热情、有兴趣，工作踏实认真，自我管理能力强；\n    2、具备机械设计、电路设计、检测传感、信号处理等知识基础；\n    3、具有机器人协会背景者优先。"]
[62,"深海非粘接柔性软管结构设计和分析","陈严飞",15210680628,"机械与储运工程学院","整体设计，界面设计，接头设计","储运专业，英文较好"]
[63,"深海管道结构设计和分析","陈严飞",15210680628,"机械与储运工程学院","单层管设计，双层管设计，双金属复合管道设计","储运专业，英文较好"]
[64,"深海立管结构设计和分析","陈严飞",15210680628,"机械与储运工程学院","静态立管设计，SCR设计，TTR设计","储运专业，英文较好"]
[65,"机动车尾气过滤器的结构类型和性能对比","姬忠礼",1350106629,"机械与储运工程学院","针对PM2.5排放要求，调研机动车尾气在用过滤器的结构和类型，通过文献调研和实验对比方式，分析其过滤分离性能和尾气排放指标。","要求大二和大三学生，做事认真，学习成绩前30%者。需要进行现场调研和实验性能测定。"]
[66,"原油库设计软件开发","王艺",18810905760,"机械与储运工程学院","储存原油油库的设计既是储运的重要专业课，又是储运学生毕业后可能从事的一项重要工作。但目前其设计方式主要为手工计算，需要对于不同的油库逐一设计，存在较多重复工作量，并且设计参数大多在一定范围内人为选取某一值，具有一定的主观性。因此，本课题拟开发一个针对原油库设计的软件，实现设计计算的自动化以及设计参数选取的唯一化。","仅限油气储运工程专业大二及以上学生，要求有较强的自学能力和积极进取精神，需要自学Visual Basic编程语言和油库设计规范。拟保研者优先。"]
[67,"半无限大空间内大型外掠圆柱体动力响应特征分析","王艺",18810905760,"机械与储运工程学院","半无限大空间内的大型外掠圆柱体有较多的工程应用场合，例如海洋石油开发中的海底油气集输。然而由于海底环境与陆上差异较大，需要掌握在海底水流作用下柱体的动力响应特征。本课题的主要研究内容是运用Fluent软件计算得到这些特征，并对其进行分析，提出有参考价值的结论与建议。","仅限油气储运工程专业大二及以上学生，要求有较强的自学能力和积极进取精神，需要自学Fluent软件。拟保研者优先。"]
[68,"基于Labview的XY数控平台的研究","张蓬",13161560561,"机械与储运工程学院","根据已有的C驱动库函数，开发Labview驱动库函数，并实现插补运算和图像轮廓轨迹控制，完成任务者，还可将此成果及论文作为《机电系统综合设计》课程成果提交。","有一定的C语言编程能力、自学习能力及逻辑编程能力的者均可报名，人数限制在4人以内。"]
[69,"基于OpenCV的Festo立体仓库机械手视觉识别抓取的研究","张蓬",13161560561,"机械与储运工程学院","根据OpenCV的开源函数库，开发Festo立体仓库机械手视觉识别与抓取系统，完成任务者，还可将此成果及论文作为《机电系统综合设计》课程成果提交。","有一定的C语言编程能力、自学习能力及逻辑编程能力的者均可报名，人数限制在4人以内。"]
[70,"海底管道溢油巡检ROV","张仕民、宋强",13683615934,"机械与储运工程学院","    设计海底管道溢油巡检ROV，实现海底裸露或掩埋管道的溢油检测，减少管道泄漏造成的经济损失与海洋污染。具体任务包括：\n    1、ROV结构设计，包括推进器、设备密封、舱体等；\n    2、水体光学实验，包括水体浊度与光源衰减、油品散射与吸收特性等；\n    3、ROV检测装置设计，包括微光成像、磁探定位、惯性导航等；\n    4、ROV控制系统设计，包括光纤通讯、路径规划、姿态调整等。","    1、有热情、有兴趣，工作踏实认真，自我管理能力强；\n    2、具备机械设计、电路设计、检测传感、信号处理等知识基础；\n    3、具有机器人协会背景者优先。"]
[71,"城市燃气需用量预测方法研究","左丽丽","010-89734398","机械与储运工程学院","（1）调研城市燃气各类用户的用气特征；（2）学习各类预测方法的原理，优缺点及适用条件；（3）选择合适的预测方法应用到具体城市的燃气需用量的预测当中。","学过《城市燃气输配》等专业课程，有一定的数学基础和编程能力，人数限制在4人以内。"]
[72,"小管径油气管道弹性体变形检测试验装置研制","王文明",15901070280,"机械与储运工程学院","（1）设计小管径油气管道变形通径检测装置总体方案；（2）搭建弹性体变形检测试验装置；（3）开展静态、动态通径变形检测试验研究。","学过《工程力学》或《材料力学》、《理论力学》等相关专业课程，具有较好的动手能力。参加过校科技创新立项、机器人大赛、机械创新设计大赛的同学优先，人数限制在4人以内。机械、海工、石工等专业均可。"]
[73,"油气管道盾构检测机器人结构设计","王文明",15901070280,"机械与储运工程学院","（1）设计油气管道盾构检测机器人总体方案；（2）搭建盾构检测试验装置；（3）开展水槽、水池检测试验研究。","学过《机械原理》或《机械设计基础》等专业课程，具有较好的动手能力、掌握Solidworks建模技术。参加过校科技创新立项、机器人大赛、机械创新设计大赛的同学优先，人数限制在4人以内。"]
[74,"移动危险源视觉追踪系统设计与实现","胡瑾秋",13401021372,"机械与储运工程学院","（1）调研石油石化行业移动危险源的类型和特点；\n（2）选取某一类移动危险源，进行视觉追踪系统设计，包括：视觉探测模块，图像处理模块，运动分析与决策制定模块，机器人运动控制模块等。\n（3）搭建简易软硬件平台，测试验证，评估效果。","安全专业，或参加机器人大赛者优先。"]
[75,"移动危险源视觉追踪图像处理方法研究","胡瑾秋",13401021372,"机械与储运工程学院","（1）调研石油石化行业移动危险源视觉探测类型与图像采集特点；（2）设计合适的图像处理模块，提高视觉追踪的准确性和鲁棒性；（3）编程实现所设计的算法，测试验证其效果。","安全专业，或有一定编程基础者优先。"]
[76,"输气管道放空设计与计算研究","史博会",13811050819,"机械与储运工程学院","调研对比国内外输气管道放空设计标准，按标准设计某输气管道的放空系统并进行计算分析，对放空时间，放空速度等参数的设计进行讨论。","油气储运工程学生，须学过基础课程流体力学，有科研探索精神及独立自主学习能力，学习使用相关软件进行分析计算，人数限制在4人以内"]
[77,"天然气水合物矿藏开采关键技术调研分析","史博会",13811050819,"机械与储运工程学院","调研分析天然气水合物矿藏开采技术中新问题、新思路及新方法，总结分析目前技术的难点和关键，讨论展望未来水合物矿藏作为非常规能源开采的价值与意义","油气储运工程学生，有科研探索精神及独立学习的能力，需要借助网络、图书馆等资源，查阅大量文献，检索关键信息，形成报告及论文，认识限制在4人以内"]
[78,"自动巡防机器人设计及制作","温凯",13811171868,"机械与储运工程学院","设计一种轮式机器人，可以在工作区域内自动前进、后退和转弯可以感知自身位置以不脱离区域边界，也可以感知对手并实施主动驱逐","有实际制作经验"]
[79,"羽毛球陪练机器人关键技术研究","温凯",13811171868,"机械与储运工程学院","研究机器人的路径算法；发球机构储球机构","有实际制作经验"]
[80,"深井钻柱粘滑振动试验研究及Simulink分析","贾晓丽",15210786860,"机械与储运工程学院","随着井深的增加，岩石硬度增大，塑性增强，且深井钻井需要穿过多套地层，这些地层跨越的地质年代较多，变化较大，相应地质条件错综复杂。同时井深的增加，伴随井眼尺寸的减小，井眼空间形态的不规则，钻柱的运动状态也变得更加复杂，有自转、公转（涡动）、纵向振动、横向振动、扭转振动等。由于钻柱复杂的运动形态，导致钻井过程中井下工具磨损加快，机械钻速降低，钻井效率下降，钻头寿命短、起下作业频繁、建井周期长、费用昂贵。本课题基于研究深井钻柱自激粘滑振动行为，分析钻进参数和岩层特性对钻柱粘滑振动的影响，掌握钻柱粘滑振动产生的机理，同时开展抑制钻柱粘滑振动的研究，对油气勘探开采具有重要的参考价值。","具有较好的动手能力，自学能力强."]
[81,"基于石油勘探的MEMS传感器振动性能研究","贾晓丽",15210786860,"机械与储运工程学院","随着油气勘探新技术的发展，对勘探仪器设备要求日益提高。基于数字检波器的地震数据采集系统的出现进一步满足了高精度勘探对高分辨率、高抗干扰能力、高信噪比和高保真度的要求。MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems）传感器是数字检波器的核心，其结构特性直接影响数字检波器的关键性能。本课题旨在针对石油勘探MEMS传感器的特殊工况，构建适合石油勘探MEMS传感器的结构动力学模型，采用数值计算和软件模拟的方式研究MEMS传感器结构屈服不稳定性和动态特性，分析系统参数对MEMS检波器相频响应、动态范围及灵敏度的综合影响。","具有较好的力学基础，自学能力强."]
[82,"多源异构监测信息数据库构建与查询技术","段礼祥",89733406,"机械与储运工程学院","获取与管理设备监测信息中的多源异构数据，具体包括：①多源监测的通讯接口设计；②异构数据库构建；③数据查询及展示。实现多模异构监测信息的获取、存储、管理和查询，为充分利用监测信息，进一步进行数据分析打下良好基础。\n","积极主动，有一定的语言编程能力，限制在4人以内"]
[83,"往复压缩机热力学故障模拟与特征提取技术研究","段礼祥",89733406,"机械与储运工程学院","1）往复压缩机热力学故障模拟实验；2）气缸压力提取及示功图绘制；3）示功图形状及轮廓特征提取技术。\n","积极主动，有一定的语言编程能力，限制在4人以内"]
[84,"变工况齿轮箱故障模拟实验设计与自动诊断","王金江",89733956,"机械与储运工程学院","1）以齿轮箱为实验对象，设计其不同转速下正常工况与故障工况的实验方案；2）利用机器学习算法，对不同工况下的齿轮箱运行模式识别；3）编写C#界面，对变工况下齿轮箱运作振动数据采集并自动诊断。","积极主动，有一定的语言编程能力，限制在4人以内"]
[85,"基于物联网的设备多模异构监测信息高速传输技术研究","王金江",89733956,"机械与储运工程学院","1）调研物流网的研究现状；2）针对设备监测信息的多模与异构特性，研究数据高速传输技术并提出方案；3）设计并制作数据收发节点，进行实验室测试。","积极主动，有一定的语言编程能力，限制在4人以内"]
[86,"海洋立管涡激振动抑振装置设计","王金江",89733956,"机械与储运工程学院","针对海洋立管涡激振动现象，设计一种抑振效果好、性价比高的抑振装置。具体包括：1）立管涡激振动实验设计；2）抑振装置设计;3）抑振装置可行性验证试验验证。","善于思考，动手操作能力强。限制3人以内。"]
[87,"城市天然气用气负荷分析与预测技术研究","张凤丽",13683011873,"机械与储运工程学院","调研北京天然气用气负荷特点;分析负荷影响因素及重要度;设计城市天然气负荷预测模型","积极主动，有一定的编程能力，人数4人以内"]
[88,"分布式光伏发电的应用前景研究","吴长春",18911226218,"机械与储运工程学院","作为一种容量巨大、分布广泛、获取方便、清洁环保的可再生能源，太阳能是人类开发利用新能源的主要发展方向之一。分布式光伏发电是近年来出现的一种太阳能高效利用新技术，基本应用模式是面向电力用户（居民家庭、小型单位、小型工程设施等）分户安装、联通电网、购销双向、按量计费。每套分布式光伏发电装置与公用电网联通，当发电量超过装机用户自用电量时，多余电量销售给公用电网；反之，当发电量不能满足自用电量时，用户从公用电网购电。为促进该项技术的推广应用，国家已针对电力用户出台了力度较大的鼓励政策。然而，由于技术、经济、气候特点、公用电网体制机制、推广策略等方面的原因，该项技术目前在我国的普及程度还很低，发展速度也比较慢。本项目将研究分布式光伏发电技术的技术可行性以及在不同技术、经济、政策、体制、气候等条件下的经济效益。主要研究内容包括：（1）调研目前国内分布式光伏发电设备的技术水平、生产状况与产品价格；（2）针对我国不同气候类型地区，分别进行分布式光伏发电技术推广应用的可行性研究；（3）预测分布式光伏发电技术在我国的发展前景，剖析在推广应用中存在的问题，并提出解决问题的措施建议或指出改进方向。","（1）工科专业学生优先选题；（2）选题学生应具有一定的电工学基础；（3）选题学生可以利用假期对分布式光伏设备用户进行实地调研；（4）结题时提交“分布式光伏发电技术推广应用可行性研究”的课题报告。"]
[89,"考虑涡激振动影响的海洋多立管系统优化设计","孙旭",13691183038,"机械与储运工程学院","主要从事计算数据处理及分析、方案设计等工作，具体内容包括：（1）利用已有计算程序，模拟低速来流作用下双立管涡激振动过程，分析立管间距、夹角等参数对立管振动的影响规律；（2）利用已有计算程序，模拟低速来流作用下多立管系统的涡激振动过程，分析立管布置方式对多立管系统振动的影响规律，探索最佳立管系统设计方案。","学过《工程力学》、《流体力学》等专业课程，人数限制在4人以内。"]
[90,"基于贝叶斯网络的\n钻井动态风险评估模型","郑文培",13811419052,"机械与储运工程学院","针对钻井事故多发的情况，通过建立基于贝叶斯网络的钻井动态风险评估模型，结合实时获取的钻井参数，对钻井风险进行动态评估，对关键风险进行提示，从而规避风险，避免事故。主要内容包括：\n1.对国内外海上钻井事故进行统计分析，建立钻井典型事故蝴蝶结模型；\n2.将蝴蝶结模型转换为贝叶斯网络模型，确定关键基本时间的发生概率；\n3.编写钻井动态风险评估软件，结合实时获取的钻井参数，对关键风险发生的概率进行动态评估。","安全、储运、能动专业，熟悉常用编程语言，3-4人"]
[91,"基于交流电磁场的城市燃气管道损伤检测","郑文培",13811419052,"机械与储运工程学院","城市燃气管道损伤可能引发管道事故，危及城镇居民安全。通过开发基于交流电磁场的城市燃气管道损伤检测装置，可以及时检测出管道缺陷，为管道维护提供支持，进而避免管道事故的发生。主要内容包括：\n1.设计激励线圈，在管道表面激励出匀强感应电流；\n2.设计城市燃气管道典型缺陷，模拟实际管道缺陷；\n3.开发城市燃气管道检测探头，测量匀强感应电流在缺陷处的扰动产生的感应磁场，实现对缺陷检测的目的。","安全、储运专业，熟悉机械制图软件，动手能力强，2-4人"]
[92,"工程力学教具设计","郑文培",13811419052,"机械与储运工程学院","针对工程力学的典型机构，设计2-4套教学工具，能够直观演示机构的工作原理，通过电机实现机构运动，通过传感器实现机构运动的自动控制。教具设计要求能够为工程力学教学提供教学演示的目的。","安全专业，有一定工程力学基础，2-4人"]
[93,"地热能发电技术的热经济性比较与优选","刘强",13811443523,"机械与储运工程学院","当前，我国一次能源仍以煤炭为主，煤炭的实用存进了国民经济的发展，但同时也带来了严重的污染问题。可再生能源利用是解决我国能源与环境问题的重要途径。我国地热资源丰富，且具有热源稳定、存储量大、发电成本低的优势，因此研究中低温地热能发电技术有重要的应用前景。\n该课题要求同学充分调研我国地热能资源分布情况、地热资源特点；充分比较闪蒸、双工质、氨工质循环的优缺点，并进行系统建模，开展不同工况下的热经济性分析；深入揭示系统的热力特性；并针对系统投资进行技术经济评价。为我国地热能资源开发提供参考。","（1）工科专业学生优先选题；（2）选题学生应具有一定的热力学基础；（3）结题时提交“地热能发电技术的热经济性比较与优选”的课题报告。"]
[94,"同时脱除柴油车尾气炭黑颗粒和氮氧化物催化剂的研究","刘坚",89732326,"理学院","催化剂的制备、表征和同时脱除柴油车尾气炭黑颗粒和氮氧化物催化性能的实验、数据分析及论文撰写","理学院三年级以下的学生 "]
[95,"SJ-三江方炉物料平衡及热平衡计算","马跃",89733287,"理学院","实验室测定油页岩及煤的相关热力学数据，利用测定数据针对工业加热炉--三江方炉进行热平衡及物料平衡计算","掌握物理化学中的热力学知识，学习过燃烧热的测定实验，主要面向应用化学，化学工程，能化等化工专业"]
[96,"大数据背景下高校学生管理工作特征分析","刘建军\n\n需要一位学生工作老师参与",13426090459,"理学院","信息量的爆炸式增长,云计算、 数据挖掘与分析技术的成熟与应用,标志着当今社会已经迎来并步入大数据时代。根据大数据技术较强的分析与预测能力,将其应用于学生的管理与服务工作中。\n\n    学生管理过程中会产生大量的数据，但这些数据的结构化程度较低，非结构化和半结构化数据大量存在，如文本、文档、音频、图片、图像、视频等非结构化数据以及邮件、网页、报表、资源库等半结构化数据。对于这些非结构化和半结构化数据的挖掘、处理尚处在初级阶段，积累和收集的数据结构化程度低。\n\n    对学生管理工作中出现的学生的多项原始信息以及在学校教学活动中的大量动态信息，进行数据汇总，应用数据挖掘或聚类方法，对汇总的数据进行统计分析，排除无用数据。根据有用数据得出有益的结论或预测结论。这将对高校学生管理工作高针对性、高系统化程度和提高决策支撑力度在很大帮助。","具有数理统计的知识基础，熟练某种编程语言，具有较强的新知识接受和自学能力；具有学生工作经验。"]
[97,"曲率半径、角速度与加速度关系测定","张万松   吴  冲","手机：13681469342；邮箱：hphysics@cup.edu.cn","理学院","根据圆周运动中切向加速度和法向加速度的理论公式和物理意义，设计演示实验：曲率半径、角速度与加速度关系测定。","1，较强的动手能力；2，高年级学生，会使用Matlab或具有计算机编程基础的学生最好。"]
[98,"折射率测定在食品检测中的应用","林春丹  周广刚","手机：13716279690；邮箱：linchundan@hanmail.net","理学院","根据迈克尔逊干涉仪测量折射率的方法，把折射率测量方法应用于食品检测","1，较强的动手能力；2，高年级学生，会使用Matlab或具有计算机编程基础的学生最好。"]
[99,"新型电动自行车变速器的设计与制作","张  鹏   周广刚","手机：13161572689；邮箱：zhangpeng1998@126.com","理学院","根据现有自行车变速器，寻找其优点与缺点，结合现实应用，设计和制作一款新型的电动自行车变速器","1，较强的动手能力；2，高年级学生，会使用Matlab或具有计算机编程基础的学生最好。"]
[100,"集除异味和消毒功能的马桶的设计研究","王  芳","手机：13683325552；邮箱：wangfang6402@163.com","理学院","根据现有的常见马桶设计，设计一款新型的集除异味和消毒功能的马桶","1，较强的动手能力；2，高年级学生，会使用Matlab或具有计算机编程基础的学生最好。"]
[101,"页岩气的吸附与扩散初探","邵长金  杨振清","手机：15810085561；邮箱：physics@cup.edu.cn","理学院","利用分子动力学软件，研究探索页岩气的吸附和扩散过程","1，较好的数学基础和计算机应用能力，熟练使用excel、grapher、surfer等数据统计和绘图软件；2，高年级学生，会使用Matlab或具有计算机编程基础的学生最好。"]
[102,"致密油开发的技术、经济可行性研究","杨胜来",13911918387,"石油工程学院","致密油储层开发技术、产量递减规律、经济评价模型、经济开发界限","学生：石工卓越班2014011167赵彬彬，2014011165张瑞，2014010242苏关东"]
[103,"CO2埋存与驱油的关键技术研究","杨胜来",13911918387,"石油工程学院","驱油的影响因素、埋存量的计算方法"]
[104,"新型高效起泡剂分子结构设计与合成、评价\n","李志勇","18911226188；lzysoar11@163.com；lzysoar11@hotmail.com","石油工程学院","调研泡沫钻井液起泡剂国内外研究现状；设计起泡剂的分子结构；合成起泡剂并进行性能评价。","2~3名学生，调研30篇以上文献，英文至少5篇，学生需要具有较好的油田化学背景，并对试验研究感兴趣。"]
[105,"凝胶封堵恶性漏失的技术研究","李志勇","18911226188；lzysoar11@163.com；lzysoar11@hotmail.com","石油工程学院","调研分析恶性漏失特点，难点，进行堵漏剂单剂研制或筛选、完成堵漏凝胶配方研制及其性能评价。","2~3名学生，调研30篇以上文献，英文至少5篇，学生需要具有较好的石油工程背景，并对试验研究感兴趣。"]
[106,"适用于煤层气地层的多级可循环微泡钻井液体系研制与评价","李志勇","18911226188；lzysoar11@163.com；lzysoar11@hotmail.com","石油工程学院","调研可循环微泡钻井液国内外发展趋势；设计、研制适用于煤层气开采的新型多级可循环微泡钻井液体系；进行微泡钻井液的性能评价。","2~3名学生，调研30篇以上文献，英文至少5篇，学生需要具有较好的石油工程背景，并对试验研究感兴趣。"]
[107,"基于试井资料致密气藏非均质性描述方法研究","廖新维",13901204289,"石油工程学院","致密气藏单井数值模型构建方法研究；数值试井分析方法研究；基于数值试井分析技术致密储层试井测试资料分析与储层非均质描述方法研究。","石油工程专业的学生3-5名，具有较好的油田开发工程专业基础和计算机能力。"]
[108,"基于试井资料低渗透油藏非均质性描述方法研究","廖新维",13901204289,"石油工程学院","低渗透油藏单井数值模型构建方法研究；数值试井分析方法研究；基于数值试井分析技术低渗透储层试井测试资料分析与储层非均质描述方法研究。","石油工程专业的学生3-5名，具有较好的油田开发工程专业基础和计算机能力。"]
[109,"高含水期油田水驱特征规律研究","姜汉桥",13911001163,"石油工程学院","1、分析我国高含水期油田影响水驱规律的因素；\n2、数值模拟研究广义非均质性对水驱规律的影响；\n3、实验研究广义非均质性主因素对水驱规律的影响；\n4、建立水驱特征规律的适用性判别方法。","1、有计算机应用能力；\n2、需要1~2人作为研究小组。"]
[110,"我国干热岩资源开发技术研究","李军",13701077416,"石油工程学院","1、我国干热岩资源分布调研，2、国际干热岩开发技术调研，3、干热岩钻井及压裂技术难点，4、适合于我国干热岩开发的技术研究","英语六级，石油工程专业"]
[111,"微纳米级毛细管中流体流动规律理论及实验研究","李春兰",13520682880,"石油工程学院","（1）通过实验研究微纳米级毛细管不同半径、不同长度、不同流速下流体的渗流规律；（2）通过实验数据分析和理论研究，构建微纳米级毛细管流体渗流数学模型","大二以上优秀本科生或研究生，"]
[112,"水电相似实验的仿真模拟","李春兰",13520682880,"石油工程学院","（1）将水电相似实验过程实现可视化，为实验教学提供服务","熟练掌握可视化编程技术"]
[113,"蓄能压裂压后关井及放喷制度优化研究","马新仿",13366505131,"石油工程学院","目前致密油、页岩气等非常规油气的开发方式主要采用水平井大液量体积压裂技术，施工上往往是“万方水千方砂”的规模，而压裂液返排又是压裂作业中一个非常重要的环节。但由于非常规储层的特点，压裂后压裂液的返排率低，通常只有10-20%，有的甚至更低，大量液体滞留在储层中。越来越多的现场实践表明，大液量体积压裂的井，返排率越低或不返排的井，其生产效果越好，这和常规水力压裂追求高返排率的理论完全相反。初步分析其原因，主要是大液量体积压裂后，大量液体进入地层并滞留其中，增加了地层能量，有利于压后的生产，俗称蓄能压裂。目前国内外关于压裂后的研究主要集中于返排制度的优化，还没有开展压裂不返排（蓄能）的相关制度的研究，为了充分利用大液量增加的地层能量，提高致密油、页岩气的产能，急需开展致密油、页岩气等非常规油气藏蓄能压裂后的增能机理、关井制度、放喷工作制度及求产参数优化研究，这对提高非常规油气的开发效果具有重要的理论意义与实用价值。本项目研究的核心问题：关井放喷工作制度与压后蓄能的协调统一。通过本项目的研究，明确非常规油气藏蓄能压裂的增能机理，大液量体积压裂压后关井及放喷工作制度，形成一套切实可行的蓄能压裂压后工艺技术，进行蓄能压裂后关井及放喷工作制度现场应用，提高非常规油气藏的开发效果。具体研究内容如下：                                                                                                                                                                                       1）蓄能压裂压后地层压力变化研究\n    研究压裂液对储层岩石物理化学性质影响规律，并分析其影响因素；大量压裂液对地层压力的影响，研究蓄能压裂的增产机理。\n2）蓄能压裂压后关井制度优化研究\n    蓄能压裂关井时间影响因素分析，确定大液量体积压裂后最佳的关井时间，制定合理的关井制度；利用油藏数值模拟软件对压裂井关井过程进行模拟；研究不同关井时间下压裂液波及范围（提升地层能量）的变化，确定最佳的关井时间。\n3）大液量蓄能压裂压后放喷制度优化研究\n    支撑剂回流影响因素实验，研究排量与回流量关系，确定控制回流的临界返排流速；研究压力与脱气量关系和临界放喷压力；建立放喷优化模型，利用模型对放喷过程进行模拟，得到放喷阶段排量与压力随时间变化关系，分析影响放喷的因素，确定合理的油嘴尺寸及油嘴切换时机。\n4）蓄能压裂压后关井及放喷制度优化软件的编制。\n拟解决的关键问题\n通过本项目的研究，拟解决以下三个关键问题：\n（1）蓄能压裂大量滞留于储层的压裂液作用于储层的增能（蓄能）机理；\n（2）蓄能压裂压后不返排的关井（焖井）制度优化；\n（3）蓄能压裂压后放喷制度优化。\n","1、具有石油工程相关专业的知识背景；2、能熟练应用相关数值模拟计算软件；3、具有一定的计算机编程能力；4、具有一定的外文阅读和理解能力。"]
[114,"致密储层井下控砂浓度压裂优化设计研究","马新仿",13366505131,"石油工程学院","对于纵向上砂体厚度大、砂泥互层发育、单段油层厚度薄的油藏，采用常规混合水压裂技术，但提高单井产量有限。针对此问题，探索井下控砂浓度压裂技术，进一步提高裂缝复杂程度，进而提高产能。该项技术的试验最早是前几年在国外非常规储层水平井上试验，是哈里伯顿公司基于水平井水力喷砂压裂而改进的。其主要目的是解决桥塞压裂等水平井工艺施工效率、施工砂堵等施工问题。同时，哈里伯顿公司认为通过循环泵注的方式，能够在井底产生瞬时的压力变化，有利于裂缝复杂化，从而具有提高单井产量的作用。但由于没有过多的实际应用和注重，很快就销声匿迹了。我国长庆油田认为其产生的循环式的净压力可能具有增产潜力，因此开展了现场试验。本项目针对长庆油田致密储层特点，开展井下控砂浓度压裂工艺增产机理研究和压裂工艺优化设计，通过对井下控砂浓度体积压裂技术的研究，进一步探索提高裂缝复杂程度的方法，从而提高油井单井产能。主要研究内容如下：\n1、开展增加裂缝复杂程度相关国内外技术调研，明确井下控砂浓度压裂工艺增产机理；\n2、分析致密储层前期试验井资料，优化研究提高缝内净压力设计方法；\n3、研究致密储层岩石力学、地应力、脆性等，计算形成复杂裂缝净压力提高下限值；\n4、研究致密储层缝内砂浓度与缝内净压力关系，提出不同区块层位井下控砂浓度压裂设计方案；\n","1、具有石油工程相关专业的知识背景；2、能熟练应用相关数值模拟计算软件；3、具有一定的计算机编程能力；4、具有一定的外文阅读和理解能力。"]
[115,"空化射流冲蚀岩石的实验研究","田守嶒",13581669879,"石油工程学院","空化是水力机械中极有害现象。将空化射流应用于钻井技术，连续流调制成空化射流，变害为利。主要研究：1.设计新型空化喷嘴 2.产生空化射流进行冲蚀实验  3.优化喷嘴和水力参数","具有一定的实验设计和动手能力"]
[116,"超临界二氧化碳在页岩中的滤失特性","田守嶒",13581669879,"石油工程学院","无水压裂方法是近年研究的热点，超临界二氧化碳作为一种新型压裂液开发页岩气藏具有一系列的优势。但超临界二氧化碳在页岩中的滤失特性尚不清晰。拟开展：1.超临界二氧化碳在页岩中的滤失特性实验方案设计  2.超临界二氧化碳在页岩中的滤失特性实验  3.影响因素分析","具有一定的实验设计和动手能力"]
[117,"孔隙分布特征对页岩吸附能力的影响","石军太","010-89732193","石油工程学院","页岩吸附能力与孔隙分布特征相关，然而目前的页岩吸附模型大多基于宏观Langmuir或者Gibbs吸附理论，而并未考虑孔隙分布对吸附势的影响。本研究基于孔壁作用势理论，研究不同孔径的单孔隙吸附特征，进一步将其拓展至具有一定孔隙分布的页岩多孔介质，从而揭示页岩不同孔径孔隙对整个吸附量的贡献。同时，本研究将建立考虑孔壁作用势的吸附模型，并且研究孔隙分布特征对页岩吸附能力的影响，本研究将对页岩吸附气含量评的评价具有重要意义。\n课题内容：\n1、甲烷与页岩吸附作用力研究；\n2、不同尺寸孔隙中吸附势场研究；\n3、不同尺寸孔隙甲烷吸附能力研究；\n4、不同孔隙分布页岩吸附能力评价。","1、掌握基本吸附动力学理论；\n2、掌握外文文献调研能力；\n3、掌握Matlab编程及计算能力"]
[118,"页岩气井递减规律研究","石军太","010-89732194","石油工程学院","页岩气藏较常规气藏渗流机理复杂，其递减规律受页岩气赋存方式、完井方式及压裂规模等影响，常规递减评价方法Arps不适用于页岩气藏开发。针对压裂水平井的渗流特点，目前主要使用Blasingame、Fetkovich、AG、FMB、NPI等产量递减分析方法对页岩气藏递减规律进行分析。本课题通过学习各种产量递减方法的基本原理，对比其适用条件及适用范围，分析页岩气藏生产动态特征，进而对适合页岩气藏的产量递减规律方法进行评价分析。\n课题内容：\n1、递减规律评价方法调研；\n2、页岩气井生产动态特征分析；\n3、页岩气递减规律方法评价。","1、熟悉气藏工程计算方法\n2、具有油气藏渗流力学及试井分析基础\n3、学习动态分析相关软件\n4、具有英文文献阅读能力"]
[119,"砂岩油藏生产阻力变化规律及主控因素判别方法","陈民锋",13121108948,"石油工程学院","    1）分析油田生产过程中生产阻力产生的不同原因，确定油水井产量变化与生产阻力变化的关系；\n    2）分析油田生产阻力的变化规律，建立判别方法以确定导致生产阻力变化的主控因素；\n    3）以降低生产阻力为目标，研究水驱砂岩油藏油水井合理工作制度。","    石油工程专业学生1-2名，具有较好的专业基础知识和计算、分析能力。"]
[120,"水力压裂裂缝导流能力影响因素分析","王雷",13552231007,"石油工程学院","水力压裂后裂缝的导流能力对产能的影响很大，较高的导流能力是确保压后效果的重要指标。影响导流能力的因素主要有支撑剂类型、粒径、闭合压力、岩心壁面嵌入程度等。本研究就是根据已有的大量实验结果，对相关因素的影响进行归纳总结，找出各因素对导流能力的影响规律，指导现场压裂设计。","石油工程专业学生，具有较好的开发专业基础。"]
[121,"温度场对裂缝内支撑剂分布影响研究","王雷",13552231007,"石油工程学院","水力压裂施工过程中，支撑剂在携砂液的作用下在裂缝内运移，由于地层温度较高，所以携砂液的温度逐渐上升，液体粘度逐渐下降，支撑剂的沉降作用加强。研究的主要内容就是地层温度对压裂施工中裂缝内支撑剂的运移分布规律进行研究，通过建立模型、编程计算，最终得到压裂施工结束后裂缝内支撑剂的分布状况，找到相关规律。","石油工程专业学生，具有较好的开发专业基础及编程能力。"]
[122,"页岩气藏体积压裂水平井产能模型及软件编制","田冷",13401057612,"石油工程学院","1、页岩气藏体积压裂水平井产能预测模型建立与修正；2、产能预测软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[123,"致密气藏水侵动态储量评价方法与软件编制","田冷",13401057612,"石油工程学院","1、致密气藏水侵动态储量评价方法筛选与评价；2、动态储量计算软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[124,"致密油藏压裂直井试井模型及软件编制","田冷",13401057612,"石油工程学院","1、致密油藏压裂直井试井模型建立与修正；2、试井分析简单软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[125,"致密气藏体积压裂水平井试井模型及软件编制","田冷",13401057612,"石油工程学院","1、致密气藏压裂水平井试井模型建立与修正；2、试井分析简单软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[126,"致密油藏流动单元产能模模型及软件编制","田冷",13401057612,"石油工程学院","1、致密油藏流动单元产能模型建立与修正；3、产能分析简单软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[127,"页岩气藏多场耦合渗流模型及软件编制","田冷",13401057613,"石油工程学院","1、页岩气藏多场耦合渗流模型建立与修正；2、渗流特征分析软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[128,"页岩气藏声场作用下产能模型及软件编制","田冷",13401057614,"石油工程学院","1、页岩气藏声场作用下产能模型建立与修正；2、产能软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[129,"页岩气藏多尺度渗流研究及程序编制","田冷",13401057615,"石油工程学院","1、页岩气藏多尺度渗流特征研究；2、程序编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[130,"致密气藏采收率计算方法及软件编制","田冷",13401057616,"石油工程学院","1、致密气藏采收率计算方法建立与修正；2、计算软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[131,"致密气藏采收率主控因素分析及软件编制","田冷",13401057617,"石油工程学院","1、致密气藏采收率主控因素分析；2、分析软件编制","本项目适合于石油工程专业或计算机专业本科生"]
[132,"陆相稠油油藏物性非均质性定量评价方法研究","林伯韬",15811421595,"石油工程学院","陆相稠油油藏泥质夹层发育、非均质性强，需要开发一种定量评价方法，基于实际储层物性分布，采用概率论方法赋予油藏整体定量化的物理力学参数","有一定的数学和力学基础，在教师指导下完成研究报告，争取发表期刊论文一篇。"]
[133,"微裂缝岩心与均质砂岩岩心渗流规律对比研究","刘月田","010-89734597","石油工程学院","采用微裂缝发育的天然露头钻取岩心，对比微裂缝发育的岩心与均质砂岩岩心渗流规律异同，探寻微裂缝对渗流的影响","1.具有较强的动手能力  2.具有较强的数据分析能力"]
[134,"微纳制造技术发展状况及其在石油工程领域的应用前景调研","刘月田","010-89734597","石油工程学院","通过此项目的研究，综述目前国内外微纳制造技术的发展状况，分析在石油工程领域的应用前景，突出其与传统技术相比的优势，促进微纳制造技术在石油工程领域的应用。","1、具有较好的英语水平；2、具有一定的综合分析能力"]
[135,"边底水对稠油油藏蒸汽吞吐转蒸汽驱开发影响研究","刘月田","010-89734597","石油工程学院","对比边底水稠油油藏与无边底水稠油油藏开发过程中，边底水对蒸汽吞吐开发过程中以及后期转蒸汽驱开发时的影响，对稠油油藏开发后期措施的调整提供有利借鉴。","1、具有旺盛的求知欲，积极主动性高；2、具有一定的分析及解决问题的能力"]
[136,"研究页岩气从100nm~100um宽度的微裂缝渗透规律","刘月田","010-89734597","石油工程学院","相似测试不同纳微米级别的微裂缝流量随着生产压差变化的数据，得到不同尺度下不同的非线性渗流规律","1.具有较强的动手能力  2.具有较强的数据分析能力"]
[137,"压裂后页岩渗透率影响因素研究","王建国","13581691458, wjglww@163.com","石油工程学院","主要从压裂液对页岩渗透率的伤害，压裂缝对页岩渗透率的改善，压裂缝形态及其控制因素等角度研究压裂后页岩渗透率影响因素。","两名英语能力强的本科生或研究生。"]
[138,"金属离子对两亲聚合物乳化性能的影响规律研究","吴海荣",15010260120,"提高采收率研究院","金属离子对两亲聚合物流变和乳化的影响规律","应用化学、材料科学与工程和石油工程等专业"]
[139,"大型压裂用水优化研究","张景臣","jingchen120@126.com","提高采收率研究院","大型压裂用水优化","数学好，能编程"]
[140,"阴阳离子表面活性剂凝胶的构筑及其流变性质研究","张娟",18810917672,"提高采收率研究院","表面活性剂凝胶具有固体和液体两方面的性质，在石油工业、材料科学、生物医学等领域具有重要而广泛的应用，该类凝胶一直是胶体与界面科学领域的一个研究热点。目前，表面活性剂凝胶体系在油田化学领域已经展现出了优良的特性和应用价值。构筑不同类型的表面活性剂凝胶并探究其形成机理，对于扩展该类凝胶在油田化学的应用具有十分重要的意义。本项目旨在通过选用不同类型的具有较好协同效应的阴阳离子型表面活性剂使其复配，构筑高粘弹性的凝胶，并深入探索表面活性剂凝胶的构筑机理、驱动力、微观结构、形成影响条件、流变性质等，希望能够为设计制备不同性能的表面活性剂凝胶体系提供理论指导。"]
[141,"裂缝中油气两相流数值模拟研究","宋兆杰",13811727118,"提高采收率研究院","(1)利用FLUENT或COMSOL数值模拟软件，建立单一裂缝模型，拟合油气两相流实验结果(已有)，校正所建立的数值模型;(2)基于校正的单一裂缝数值模型，结合数学分析方法，研究不同参数(注气速度、裂缝开度等)对油气两相流动特征的影响，确定不同参数的影响权重次序。","大二或以上学生;对计算机软件感兴趣;学习过油层物理课程;研究期限1年。"]
[142,"生物炭原位提纯沼气性能研究","李叶青",13811052520,"新能源研究院","生物炭是生物质热解/气化的一种固体产物，具有高比表面积等特点。添加生物炭到厌氧发酵体系中，不仅为厌氧发酵微生物提供电子传导载体，还能够吸附沼气中的二氧化碳，实现沼气原位提纯的效果。本研究以易酸化的餐厨垃圾为底物，考察生物炭添加对厌氧发酵性能的影响，为餐厨垃圾高效厌氧发酵及生物炭高值化利用提供一种新的思路。","至少需要3名学生，有责任心，动手能力强，能主动思考问题。试验启动后，至少持续1个月，每天至少需要1个人去记录试验结果。"]
[143,"异质掺杂碳量子点制备及应用","徐泉",15330026525,"新能源研究院","碳量子点具有优越的发光特性，毒性低，在重金属检测，细胞标记、细胞成像、医疗诊断、分析检测等领域有着广阔的应用前景。近年来大量文件报道表明，异质元素可以大幅提高碳点的荧光量子产率。但是其背后的荧光增强机理仍然众说纷纭，对发光机理的缺乏，限制了碳量子点的进一步实验优化及应用化发展。因此，对异质掺杂碳点进行针对性实验制备研究和理论研究就变的十分迫切。本项目预研制备异质S元素和N元素的掺杂碳量子点，发现其高荧光率均与其N与S的还原态成分密切相关，其中S元素含量最低仅需要1%即可得到50%以上的荧光碳点。因此本研究拟遵循材料按需制备的原则。从原材料安全，简单，成本低廉，稳定性好出发，通过掺杂和工艺优化，制备异质高荧光量子产率碳量子点。并拟通过第一性原理量化计算，深入研究探讨碳量子点的形成机理及发光原理，并结合其能否进入细胞核及毒理分析，进一步探索其在生物细胞成像检测中的应用。","英语好，能力强，喜欢科研及实验的学生"]
[144,"壁虎刚毛自清洁机理","徐泉",15330026525,"新能源研究院","本项目旨在阐释壁虎刚毛的自清洁机理及探索其在微颗粒操控中的应用。壁虎刚毛除了具备强黏附，易脱附，可反复使用的性能外，还具有对微颗粒等污染物的自清洁特性，现有研究多关注多数壁虎刚毛仿生表面的强黏附性质，极少对其微颗粒自清洁性能进行仿生研究，而这种自清洁性能的缺失会严重影响仿生材料的使用范围及寿命。申请人的前期研究成果表明，微米小球与壁面的黏附力在空气、氮气和水中均与分离速度成正比，而壁虎刚毛末端的铲状薄板结构在与壁面的脱附过程中速度效应关联较弱，壁虎刚毛的微颗粒自清洁与脚掌和壁面的分离速度密切相关。这种剥离速度相关的自清洁机理亟待深入研究。本研究拟从实验与理论研究方面开展研究，利用原子力显微镜对多丛壁虎刚毛、单根刚毛和单根铲状薄板进行剥离速度效应的实验研究，并结合理论模型，揭示壁虎刚毛的动态脱尘自清洁机理，并可望为微颗粒的操控的仿生研究提供新的思路。","英语好，能力强，喜欢科研及实验的学生"]
[145,"贵金属纳米结构的合成及性质研究","李振兴",18010181202,"新能源研究院","纳米材料由于其自身的量子限域效应, 具有独特的催化、光学及磁学等性质，在催化、吸附、抗菌及电化学等方面有着巨大的应用价值。贵金属纳米材料因其稳定的性能及所展现出的特殊物理化学性质，在催化、电子等领域都有着广泛的应用。研究内容包括贵金属纳米结构及组成控制合成，提出可行的纳米颗粒生长机理，并结合相应的表征手段，揭示和明确纳米结构与性质之间的关系。","对科学研究比较感兴趣，责任心强，有较强的动手能力。"]
[146,"超低温烟气PDC耦合NOX的脱除效果研究","浦鹏",13810178335,"新能源研究院","利用等离子体驱动低温SCR型脱硝催化剂（PDC）在烟气温度（50-80℃）的超低温脱除效果研究","要求动手能力强学生1名，完成实验装置的搭建，实验持续一个月，最终发表一篇SCI或中文核心期刊"]
[147,"低温固态电解质PbSnF4的制备及阻抗研究","浦鹏",13810178335,"新能源研究院","利用干法或湿法制备PbSnF4的制备固态电解质并压片，并测量其阻抗随温度的变化","要求学生查阅文献能力、动手能力强1名，完成实验装置的搭建，实验持续一个月，最终发表一篇SCI或中文核心期刊"]
[148,"巨菌草厌氧发酵产气潜力研究及AFM微观结构解析","李叶青",13811052520,"新能源研究院","巨菌草作为一种能源植物，具有产量高，粗蛋白和糖分含量高等特点，一般每公顷年产鲜草可达300吨以上，是沼气生产潜在原料。本研究探究巨菌草厌氧发酵产气潜力，并用AFM研究其微观结构变化，以期为巨菌草沼气工程提供参考和数据支持。","至少需要3名学生，有责任心，动手能力强，能主动思考问题。试验启动后，至少持续1个月，每天至少需要1个人去记录试验结果。"]
[149,"晒床单睡着舒服的秘密-利用原子力显微镜探索皮肤舒适之谜","徐泉",15330026525,"新能源研究院","晒过的被子会感觉特别舒服，经过太阳光照射后，棉被会变得特别舒服，然而基于其表面的深层机理尚未系统阐明。本项目拟基于原子力显微镜及常见表征手段，探索晒过的被子舒适之谜。实验拟通过研究棉纤维，化纤纤维表面的表面与切片形貌，通过改变太阳光照射的时间和强度，探索其表面物理化学变化，并通过对比皮肤表面的电信号的刺激，找到其与大脑多巴胺分泌的关系，探索其舒适之谜。为未来提供人性化的被子，衣服，智能穿戴提供新的设计思路。","英语好，能力强，喜欢科研及实验的学生"]

{"sheet":"科研实验室提供的竞标项目","index":1,"n_rows":53,"n_cols":7,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国石油大学（北京）2016年大学生创新创业训练计划立项竞标题目汇总"]
["序号","项目名称","指导教师","联系方式","实验室名称","内容","要求"]
[1,"连续管与钻杆形成微环空内多相流特性研究","史怀忠",13811737966,"石油工程教育部重点实验室","（1）调研国内外井筒多相流研究进展；\n（2）利用软件模拟微环空内多相流动压力场、速度场、固相颗粒分布等；\n（3）设计实验方案，利用高速摄影观察微环空内多相流动；\n（4）在数值模拟、实验观察的基础上建立微环空内多相流动模型。","能读懂英文文献，喜欢利用计算机建模计算，善于数学建模等。"]
[2,"煤层复杂缝压裂工艺的优化设计","赵海峰","13401095932","石油工程教育部重点实验室","以往煤层设计多采用单一缝假设与实际偏差较大，因为煤层因层理及天然裂缝存在，在高排量活性水压裂液注入条件下形成复杂缝（缝网），在弄清地层岩石物性及力学参数情况下，采用Mshale工具对排量、液量、前置液比例、砂比及压裂注入程序等进行优化设计","形成1口煤层气井压裂的完整设计报告"]
[3,"钻井液粘度对岩屑运移的影响规律实验研究","周劲辉",18911226011,"石油工程教育部重点实验室","研究不同钻井液粘度条件下，不同密度和不同粒径的岩屑运移所需的最低排量。","吃苦耐劳，动手能力强"]
[4,"泵注反循环地层适应性实验研究","周劲辉",18911226011,"石油工程教育部重点实验室","研究不同渗透率地层条件下，泵注反循环钻井对地层渗漏的影响规律，揭示泵注反循环钻井对地层的适应性。","吃苦耐劳，动手能力强"]
[5,"煤层气钻井煤粉生成规律研究","周劲辉",18911226011,"石油工程教育部重点实验室","研究煤层气钻井过程中的钻进规程参数对煤粉的生成影响，优化煤层气钻进规程参数。","吃苦耐劳，动手能力强"]
[6,"海洋石油展厅模型设计","朱益",13521565550,"石油工程教育部重点实验室","    设计海洋石油工程一体化工作模型；设计分别以动态和静态展示；运用CAD和SOLIDWORKS等软件对展厅效果图、展板效果图设计,为实际展厅的制作提供理论参考。"]
[7,"海洋石油工程本科教学演示实验室的创新规划","朱益",13521565550,"石油工程教育部重点实验室","在现有实验基础上进一步优化实验内容"]
[8,"大气环境中的颗粒物测试方法调研和对比分析","姬忠礼","010-89734336","油气生产过程安全事故预防与控制基础研究实验室","1、调研国内外现有大气环境中的颗粒物测试方法、发展历程、测试仪器以及测试仪器的测量原理、测量范围和精度；2、对比分析各种测量方法的优劣，应用范围          ","学生人数不要超过4人"]
[9,"有序介孔材料选择性催化木质素转化芳香族化合物","李振兴",18010181202,"生物燃气高值利用北京市重点实验室","介孔材料作为一种新型纳米材料，具有规则可调节的纳米级孔道结构，为人们从微观角度研究纳米材料的小尺寸效应，表面效应及量子效应等奇特性能提供了重要的物质基础。介孔材料具有高度有序的纳米孔道、超高的表面积和丰富的介观结构，在大分子吸附、分离、催化、化学传感器、生物医学、环境保护等领域展现出传统沸石分子筛无可比拟的优越性和广阔的应用前景，受到了广泛的重视。由于介孔材料具有较大的孔径，规则的孔道和高的比面积和孔体积，为较大分子的催化反应提供了可能，尤其是是生物质大分子，是一种理想的催化材料。木质素是木质纤维素生物质的主要成分之一。从分子角度看,木质素是一种无定型的、结构复杂的三维网状芳香类天然高聚物,它是自然界中唯一能提供大宗可再生芳香族化合物的天然资源。研究内容包括有序介孔材料的制备以及改性，探索和考察不同催化反应条件下木质素的转化率和芳烃选择性。","对科学研究比较感兴趣，责任心强，有较强的动手能力。"]
[10,"新型铁催化剂催化转化生物质基呋喃化合物制备液体燃料","李江",18701250627,"生物燃气高值利用北京市重点实验室","1.制备新型铁基催化剂；\n2. 探索其催化转化糠醛或5-羟甲基糠醛等生物质基呋喃化合物经加氢脱氧过程制备液体燃料分子","需要学生3-4名，每人每周至少在实验室工作1整天，责任心较强，能很好的完成所分配的科研工作。"]
[11,"L基复合介微孔材料合成及其加氢性能研究","段爱军","duanaijun@cup.edu.cn    89732290","重质油国家重点实验室环境催化组","了解当前汽油加氢脱硫催化剂的研究状况，制备介微孔复合材料作为载体及负载Co、Mo、Ni金属活性组分的加氢脱硫催化剂，并对所制备的材料及催化剂进行一系列的表征，最终得到催化剂的表面结构等性质，并将催化剂用于汽油的加氢脱硫反应中。","化工专业的学生对科学研究有浓厚的兴趣，动手实验能力较强，本科生1-3人。"]
[12,"锂电池正极材料的乳液合成","宁国庆","ninggq@qq.com","重质油国家重点实验室","正极材料性能的提升对电池总体性能十分重要。本项目拟开发LiNiMnO4正极材料的乳液合成技术，通过新型结构设计实现电化学性能的提高。","化学、物理、化工、材料、新能源等专业的学生可报名参加，要求对课题方向感兴趣、工作认真、踏实。"]
[13,"分子3D模型坐标快速建立及修饰","陈玉",13716369108,"重质油国家重点实验室","利用C或C++语言，实现快速搭建分子模型坐标，或对已有坐标进行修饰，以便于模拟计算。最终实现软件代码或程序。","（1）要求化工学院一组学生（2-3人），成员固定；与指导教师相互沟通后确定人选。（2）学生应该熟悉计算机编程语言C,C++或Java，对科技创新具有热情，并有一定业余时间。"]
[14,"碳包覆FeNi合金/NiFe复合氧化物催化剂的控制合成及其电化学析氧性能研究","代小平","daixp@cup.edu.cn","重质油国家重点实验室","析氧反应是电解水中的阳极反应，主要使用贵金属氧化物(RuO2等)及其掺杂氧化物为催化剂，但其价格昂贵，设计制备具有高活性、稳定性、长寿命的阳极非贵金属催化剂仍是面临的主要难题之一。本项目拟开发碳包覆FeNi合金/NiFe复合氧化物，通过新型结构设计实现电化学性能的提高。","能源化工、化工工艺等专业的学生可报名参加，要求对课题方向感兴趣、工作认真、踏实。"]
[15,"石墨烯用于催化分子变换反应的研究","杨帆","yangfan@cup.edu.cn","新型碳材料研究室","采用廉价\n和储量丰富的非贵金属材料替代稀有的贵金属作为催化剂，实现重要\n能源和化工过程的高效转化是当今催化科学和化学化工研究的热点。本项目拟开发石墨烯基复合材料，通过结构的设计来实现高效的催化分子变换反应。","能源化工、化工工艺等相关专业的学生可报名参加，要求对研究方向感兴趣、有责任心。"]
[16,"颗粒填充床的空隙分布的研究","徐建","xujian@cup,edu.cn","CNPC催化重点实验室","填充床内的空隙分布对反应流体的均匀分布有重要影响，进而影响反应效果。本项目通过统计研究填充床内的空隙分布规律，寻求流体均匀分布的解决方法，为工业反应器优化提供基础。","化学、化工类学生，对课题方向感兴趣、工作认真、踏实。"]
[17,"CoNi复合氧化物纳米线/碳纤维电极材料的制备与储电性能研究","杨英","yyang@cup.edu.cn","重质油国家重点实验室","高性能电极材料是实现电容器应用的核心。将高比电容的复合金属氧化物与长寿命的碳纤维相结合，将成为提升电容性能的主要方向。本项目拟通过自组装方法制备新型CoNi氧化物/碳纤维复合电极材料，并提高其能量密度与使用寿命。","能源化工、化工工艺等相关专业的学生课报名参加。要求对研究方向感兴趣、有责任心并能持之以恒。"]
[18,"天然植物纤维改性制备吸油材料","刘昌见","chjliu@cup.edu.cn;18501087825","CNPC催化重点实验室","以稻草、芦苇、小麦秸秆等天然植物纤维为基础原料，研究结构改性-表面疏水改性的科学方法，初步形成工艺方案，并完成小批量产品的试制。","要求学生具备化工工艺专业背景，大二或者大三年级。数量1-3名。"]
[19,"石墨烯散热材料的开发","李永峰","yfli@cup.edu.cn","重质油国家重点实验室"," 石墨烯散热材料的开发","化学、物理、化工、材料、新能源等专业的学生可报名参加，要求对课题方向感兴趣、工作认真、踏实。"]
[20,"分子筛介观形貌的设计制备","巩雁军",89733066,"B206","分子筛及催化剂制备及反应评价","化工、应化及能化专业的二年级及以上学生，积极主动，热爱科学实验"]
[21,"沥青质液相氢化分解反应规律的研究","王刚",89733085,"重质油国家重点实验室","1）分析典型沥青质性质；2）对沥青质进行液相轻质化反应；3）考察反应温度、压力等因素对沥青质液相轻质化反应的影响规律。","1）熟悉并严格遵守实验室安全、环保规定；2）已掌握石油炼制相关方面知识；3）对石油炼制有强烈关注和爱好的学生。"]
[22,"利用催化氧化方法修复化工污染“毒地”的探索研究","陈春茂",89733771,"油气污染防治北京市重点实验室","中国在快速的城市化进程中，大量的化工企业由市区向郊区搬迁，原场地多用于住宅、学校以及商业开发。这些化工企业在在长期生产过程中，不可避免发生物料泄漏，各类有毒有害有机污染物会进入土壤。未经修复化工污染“毒地”的开发在中国每年都会引起重大公众健康风险事件，常州外国语学校污染事件就是其中一例。化工污染“毒地”对城市环境安全与公众健康的潜在危害已引起高度关注。本研究将实验性探索催化氧化技术应用于化工污染“毒地”修复的可行性，以H2O2、O3、过硫酸钾等为氧化剂，利用土壤中自有的金属离子或氧化物为催化剂，催化产生高活性的羟基自由基对土壤介质中的卤代烃类、农药类等有毒有害污染物进行矿化降解，从而达到消除土壤毒性，恢复土壤生态功能的目的。","环境工程2014级本科生"]
[23,"利用天然矿石催化臭氧/双氧水降解毒性有机污染物的探索研究","陈春茂",89733771,"油气污染防治北京市重点实验室","催化氧化技术是水体中毒性难降解有机污染物的有效处理手段，技术的核心就是能催化臭氧或双氧水产生高活性羟基自由基的催化剂。现有的催化剂体系的制备成本过高，限制了催化氧化技术的应用。本研究拟利用含过渡金属、碱金属、碱土金属或稀土氧化物的天然矿石为催化剂，实现对含有毒难降解有污染物水体的低成本治理。","环境工程2014级/2015级本科生"]
[24,"炼油厂氢气系统优化软件开发","邓春",18010091882,"重质油国家重点实验室","原油趋于重质化和劣质化，而环保法规对油品的质量（例如硫含量）的要求愈发苛刻，炼油厂加氢工艺比例增加，导致炼油厂氢气日益亏损，使得提高炼油厂氢气利用率迫在眉睫。炼油厂氢气系统优化技术由于其节氢效果显著，得到学术界和工业界的广泛关注。现有的氢气系统技术已经开发较为成熟，有必要开发系统化的软件集成和整合现有的技术。","计算机专业，化学工程与技术，能源与催化工程，过程装备与控制工程专业等，擅长计算机编程的学生2~3名，开发一套计算机软件；"]
[25,"高盐废水处理系统建模与优化设计","邓春",18010091882,"重质油国家重点实验室","石油化工，煤化工企业高盐废水中的盐分主要来自于循环水、除盐水制备环节带入和浓缩的，以及工业废水处理与再利用过程中添加的各种药剂和产生的浓盐水。解决高盐废水治理与排放的问题，做到工业废水“近零排放”是当前现代化工亟待需要解决的重要问题。高盐废水处理技术主要有膜分离技术（例如超滤、微滤、纳滤膜分离技术，电渗析与反渗透膜分离技术）和热蒸发技术（例如多效蒸发、机械压缩再蒸发、膜蒸馏）及两种技术形成的组合工艺。本项目拟各处理过程的技术经济模型，建立高盐废水处理系统的超结构及优化数学模型，以建立与高盐废水浓度相适应的优化的处理系统。","环境工程，应用数学，计算机专业等，擅长数学建模和编程学生2~3名；"]
[26,"基于机器学习的汽油分子结构-性质关联","张霖宙","Tel:89734478  Mail:lzz@cup.edu.cn","重质油国家重点实验室","我国当前对于汽油质量要求逐步提升，准确的汽油性质预测模型对于清洁高效汽油的生产有重要意义。课题的主要任务是利用机器学习算法构建汽油分子的分子结构和其关键性质的关联关系，从而实现对未检测分子的准确性质预测。课题需要对已有纯化合物的性质及结构信息进行搜集，并利用已有软件计算分子描述符，最后通过机器学习算法建立关联模型并进行模型比对。","课题不涉及实验内容，所需的编程内容相对较少，并且可以在实验室进行学习。需要参与课题学生1-3人，要求有责任心及业余时间。专业年级不限，欢迎对石油化工或科学计算有兴趣的同学申请。"]
[27,"重油分子聚集沉淀行为的研究","张霖宙","Tel:89734478  Mail:lzz@cup.edu.cn","重质油国家重点实验室","重油分子的聚集及沉淀行为由于对其开采及运输过程有较大影响和广受关注。本课题主要研究重油分子在不同溶剂、温度、压力及时间状态下的聚集沉淀行为，表征其絮沉总量及形态，为相关研究积累重要基础数据。课题研究主要在实验室已有的反射式偏光显微镜及热台上进行，需要亲自进行实验，相关技能实验室会在确定人选后进行培训。","课题需要参与同学独立完成，需要参与课题学生1-3名，要求具有一定的实验技能及钻研精神，化学及化工相关专业2年级以上的同学优先。如有发表论文、继续进行研究生学习及出国意向的同学，欢迎你们申请本课题"]
[28,"应用于碳捕集的新型吸附剂材料的制备及性能研究","钟瑞琴","zhong2004@foxmail.com","重质油国家重点实验室","设计制备多种新型多孔金属有机骨架吸附剂材料或复合材料，通过结构表征掌握其结构特征，最后通过对材料的吸附分离混合气体中CO2的性能测试，分析材料结构与性能之间的关系，为目标功能型吸附剂材料的优化设计提供实验依据。","化工专业的学生，对分离工程和材料科学研究有浓厚的兴趣，且动手实验能力较强，本科生1-3人。"]
[29,"循环水系统功交换网络优化","王彧斐",18610328205,"重质油国家重点实验室","循环水系统是一个庞大的并联管路输送系统，为了保证特定流量的循环水经过每条支路，各个支路上都安装有阀门用以控制循环水系统压力平衡，并调节流量。然而大量的能量也消耗在了这些阀门上。本项目采用水轮机拖动泵的方式，回收本来消耗在阀门上的能量，并用功交换网络的优化思想，优化现有循环水网络，降低输送循环水的能耗。","化工专业、能化专业、过程装备专业、计算机专业以及储运专业的学生对科学研究有浓厚的兴趣，本科生1-3人。"]
[30,"厂际布局设计的建模与优化","王彧斐",18610328205,"重质油国家重点实验室","影响厂际布局的因素非常多且实际，比如地理环境，安全，环保，实际运行操作等等。由于影响因素过多，使得目前厂际布局优化设计多以实际经验为主，没有系统的方法。因而本项目拟针对几个单独的因素做研究，探讨这些因素对厂际布局设计的影响，并提出不同考虑因素下，厂际布局的最优设计。","化工专业、能化专业，计算机专业以及储运专业的学生对科学研究有浓厚的兴趣，最好有一定编程能力，本科生2-3人。"]
[31,"气体引射式喷嘴的设计与雾化性能试验","王娟",89733293,"过程装备实验室","查阅气体引射式喷嘴的相关文献，设计、加工试验喷嘴，进行雾化试验，分析雾化效果。","过程、化工、机械专业学生"]
[32,"旋流雾化喷嘴的设计与雾化性能试验","王娟",89733293,"过程装备实验室","查阅旋流雾化喷嘴的相关文献，设计、加工试验喷嘴，进行雾化试验，分析雾化效果。","过程、化工、机械专业学生"]
[33,"扁平状低氮氧化物燃烧器喷嘴的设计与雾化性能试验","王娟",89733293,"过程装备实验室","查阅扁平状低氮氧化物燃料喷嘴的相关文献，设计、加工试验喷嘴，进行雾化试验，分析雾化效果。","过程、化工、机械专业学生"]
[34,"旋风分离器内流场的测量","王娟",89733293,"过程装备实验室","查阅旋风分离器的相关文献，进行分离试验，分析旋流流场的变化规律。","过程、化工、机械专业学生"]
[35,"加氢反应器内气体分配器的结构设计与数值模拟","王娟",89733293,"过程装备实验室","查阅加氢反应器的相关文献，设计气体分配器的结构，进行数值模拟，分析分配效果。","过程、化工、机械专业学生"]
[36,"旋流燃烧稳定性的测量","王娟",89733293,"过程装备实验室","查阅旋转流动对燃烧火焰稳定性影响的相关文献，进行燃烧试验，分析火焰稳定性规律。","过程、机械、化工专业学生"]
[37,"加热炉辐射室炉管的传热特性研究","王娟",89733293,"过程装备实验室","分析加热炉辐射式内炉管的传热特点，设计新型高效传热炉管，采用数值模拟方法研究新型炉管的传热特性。","过程、机械、化工专业学生"]
[38,"乙烯裂解炉运行状况及节能措施调研","王娟",89733293,"过程装备实验室","对目前在用的中石油、中石化乙烯裂解炉进行调研，对裂解炉的规模、炉型、运行问题、节能措施等进行归类，完成调研报告","过程、机械、化工专业学生"]
[39,"基于生产参数分析的腐蚀数据库建立及趋势分析","王江云",13810330715,"重质油国家重点实验室","石油石化领域的腐蚀问题已经成为导致安全问题的重要根源，尤其对特殊环境下多腐蚀介质共同作用的设备及油气管道尤为严重。本课题旨在通过炼厂或油气管道系统的现场监测数据的数理统计分析，结合腐蚀机制与规律分析，建立基础数据库并利用数学方法，建立适合系统腐蚀预测模型，包括对均匀腐蚀和对点腐蚀的预测模型。并希望通过基于现场数据以及实验室研究规律建立的数学预测模型，能够对复杂环境下多参数影响腐蚀过程中腐蚀速率、冲蚀规律、点蚀规律、设备剩余强度、剩余服役年限、流动状态等关键参数进行时时监测与预测，消除安全生产隐患，从而保证安全生产运行。","计算机专业，化学工程与技术，过程装备与控制工程专业等，擅长计算机编程的学生2~3名，建立数据库并开发一套数据分析软件；"]
[40,"混合基质聚酰胺正渗透膜的制备及其在油水分离中的应用","孔繁鑫",18810603862,"油气污染防治北京市重点实验室","     正渗透技术作为新兴的膜处理技术，因其节能和抗污染等优点在环境和能源等领域有广泛的应用潜能，是当今分离膜领域的研究热点。膜是该技术的核心。但因水通量和对溶质效截留率之间的矛盾制约着该技术的发展。本课题将制备掺杂纳米材料的聚酰胺正渗透膜以提高其水通量和油水分离的效率，以实现油水的高效分离和油的浓缩。","具有环境、化工背景大二或大三学生对研究方向感兴趣、有责任心。"]
[41,"重质油减粘新技术研究","郭绪强",89731003,"流体相平衡与物性研究室","探索利用空化或者等离子技术进行重油减粘的可行性研究","本科2年级，无挂科，综合测评位于专业的前50%，化学工程与工艺、环境工程、能源化学工程专业学生"]
[42,"天然气水合物生物型抑制剂研究","孙强",89733965,"流体相平衡与物性研究室","探索生物型抑制剂在天然气水合物热力学及动力学方面的作用效果及机理","化工、环境或能化专业学生，综合测评位于专业的前50%，动手能力强，工作认真"]
[43,"石油硫醚的新型分析技术","韩晔华","89739036；\nhanyehua@cup.edu.cn","重质油国家重点实验室","硫醚是石油加工炼制过程中最关心的组分，目前尚未有能在分子水平有效分析石油硫醚的方法，本课题将进行相关研究探索","1~3名本科生，积极主动，有责任心，动手能力强，每周至少有1-2天以上时间开展研究工作。"]
[44,"便携在线监测医疗设备技术创新调研","韩晔华","89739036；\nhanyehua@cup.edu.cn","重质油国家重点实验室","学习科研前沿领域的在线分析检测技术，调研前沿科技在便携医疗及精准医疗方面的应用前景","1~3名本科生，有敏锐的洞察力，有较强的责任心，英语较好，具备文献检索的基本技能，每周至少有1-2天以上时间开展调研工作。"]
[45,"冷轧高锰钢微观组织演变与力学性能研究","陈长风",89733395,"油气装备材料失效与腐蚀防护北京市重点实验室","1. 冷轧变形量对高锰钢组织和力学性能的影响；2.热处理工艺对高锰钢组织和力学性能的影响","了解研究的课题背景与意义；掌握课题下的核心机理与实验手段原理；勤奋刻苦，严谨创新，学会分享与交流。"]
[46,"冷轧奥氏体不锈钢组织演变和抗应力腐蚀开裂性能研究","陈长风",89733395,"油气装备材料失效与腐蚀防护北京市重点实验室","1. 冷轧变形量对奥氏体不锈钢组织和抗应力腐蚀开裂性能影响；2. 热处理工艺对奥氏体不锈钢组织和抗应力腐蚀开裂性能研究；","了解研究的课题背景与意义；掌握课题下的核心机理与实验手段原理；勤奋刻苦，严谨创新，学会分享与交流。"]
[47,"新型气固高密度循环流提升管反应器流体力学特性研究","王成秀","cwang1277@cup.edu.cn\n13716840608","重质油国家重点实验室","了解当前重油加工的主要手段及工艺。高密度循环流化床反应器具有较高的气固处理量、颗粒浓度、气固径向分布较为均匀、轴向返混小，能够满足以中间产物为目的产品的催化裂化，尤其是高温、适宜反应时间的重油催化裂化反应所需要的条件。但是，针对高密度循环流化床反应器的研究还较少，本项目依托重质油国家重点实验室新建的高密度循环流化床反应装置，着重研究高密度循环流化床提升管反应器内的增浓手段及其气固两相流动特性。","化工专业的学生对科学研究有浓厚的兴趣，动手实验能力较强，本科生1-3人。"]
[48,"高密度下行循环流化床反应器流体力学特性研究","王成秀","cwang1277@cup.edu.cn\n13716840608","重质油国家重点实验室","了解流态化技术在石油化工领域的应用。重质油高效转化和优化利用是国民经济发展的重大需求，具有十分重要的现实意义和战略意义。提升管催化裂化一直是重油轻质化的重要手段，但提升管的不均匀环核结构及气固返混特性降低了重油转化率和产品选择性。相对于提升管，下行床具有近平推流流型及气固短停留时间的优点，处理重油具有潜在优势。但下行床内颗粒浓度过低且气固初始接触较差限制其推广及应用。本项目着重研究下行床内的颗粒增浓方法及实现高密度操作的反应器设计，进而研究高密度下行床内的流体力学特性。","化工专业的学生对科学研究有浓厚的兴趣，动手实验能力较强，本科生1-3人。"]
[49,"三容液位非线性系统的预测控制","王书斌",89731708,"石油数据挖掘北京市重点实验室","应用本专业所学的自动控制理论、过程控制、预测控制等理论知识，研究对三容液位非线性系统的控制问题，讨论控制系统的稳定性及鲁棒性，给出控制系统仿真实例，分析仿真结果。","使用MATLAB软件编写预测控制器程序，实现对对三容液位系统的控制。"]
[50,"基尼系数在常规测井裂缝识别中的应用方法研究","柯式镇",13910380870,"地球探测与信息技术北京市重点实验室","从常规测井曲线上计算出基尼系数,从而根据基尼系数来识别裂缝的发育情况.","了解测井方法原理,掌握一门计算机编程语言"]
[51,"广义S变换在常规测井裂缝识别中的应用方法研究","柯式镇",13910380870,"地球探测与信息技术北京市重点实验室","对常规测井曲线进行广义S变换,然后根据变换域信息来识别裂缝的发育情况.","了解测井方法原理,掌握一门计算机编程语言"]

{"sheet":"机关项目","index":2,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国石油大学（北京）2016年大学生创新创业训练计划立项机关题目汇总"]
["序号","项目名称","指导教师","联系方式","导师所在单位","内容","要求"]
[1,"石油石化企业技术专家培训模式创新研究","薛谦",13801013520,"继续教育学院","1. 石油石化企业技术专家培训特点调研、分析；\n2. 在理论研究基础之上，探索性提出适用于培养创新型石油石化企业技术专家培训的新模式；\n3. 理论联系实践，将新模式应用于实际培训工作中并检验其培训效果。"]
[2,"培训课程标准化建设研究","曹学庚",13801308906,"继续教育学院","1.明确培训课程标准化的概念；\n2.课程标准化建设的要素；\n3.建设一门标准化培训课程案例"]
[3,"石油专业培训管理模式研究","蒋春雷",13910157872,"继续教育学院","1.石油专业培训市场潜力与挑战。\n2.高校现有管理模式调研和分析。\n3. 国内相关培训机构管理模式调研和分析。\n4.国际相关培训机构管理模式调研和分析。\n5.高校石油专业管理模式探索与研究。"]
[4,"继续教育学院品牌宣传与形象提升研究","董  刚",13501390601,"继续教育学院","1.CI形象识别系统的引入\n2.培训机构文化形象的塑造\n3.宣传与推广"]
[5,"“互联网+”时代国际培训业务变革","段绪强",15001349951,"继续教育学院","1.互联网+时代培训行业的变化；\n2.国际培训业务的现状和变化趋势；\n3.国际培训市场受到的影响；\n4.国际培训业务的转型发展。"]
[6,"石油行业高校培训资源建设的研究","陆  尚",13811871378,"继续教育学院","1.调研国内外石油培训机构和高校的培训资源建设情况，并查阅相关文献资料，为本研究提供参考和理论依据；\n2.研究中国石油大学（北京）的培训资源建设现状，包括课程库、师资库、实训基地等内容，分析总结特点；\n3.对石油行业高校的培训资源建设提出发展思路、方案。"]
[7,"“互联网+”新模式在继续教育的应用探索","徐艺芳",13001125255,"继续教育学院","1.在“智慧校园”总构架下，探索新路子，规划并实施建设教学信息化平台及教学资源库；\n2.各专业方向通过建设新形态一体化教材和微课建设逐步累积碎片化资源；\n3.引入网络通识课程平台，开展公共课程、部分选修课程的网络化教学改革试点，并以此为参照建设校内通识课资源；\n4.继续推进专业课情景式、仿真式、项目式、探究式、生产式、案例式等教学方法改革，建设具有企业元素的专业核心课程"]
[8,"石油行业外语培训管理机制与模式研究","张  峥",13801091684,"继续教育学院","1、培训管理理论\n2、培训管理对象分析\n3、培训管理要素\n4、梳理管理流程和机制\n5、构建石油行业外语培训管理模式"]
[9,"大数据时代的“慕课”对传统外语教学的冲击及对策研究","刘艳萍",13581764969,"继续教育学院","归纳国内外外语“慕课”的相关研究现状, 分析其对现有教育范式的冲击,提出一些相应的对策。"]
[10,"互联网时代继续教育的研究与探索","宋怡萱",18511836976,"继续教育学院","1.对继续教育市场的需求进行调研；\n 2.对市场内其它继续教育院校在互联网时代开展的培训模式进行分析；\n3.以互联网时代为背景，分析我院现有培训模式和互联网结合的有效程度并提出思考与建议；"]
[11,"“互联网+”背景下外语培训提供增值服务的挑战与机遇","张  磊",13511066699,"继续教育学院","1.首先对外语培训课程进行梳理分类，对课程内容进行分析，并提炼出有特色的部分；\n2.制作调查问卷，了解学员希望获得信息的平台等信息；\n3.对其他高校、外语培训机构进行调研分析，进行对比研究；\n4.设计 “线上精品课程，线上资源共享，线上增值体验”服务的内容。"]
[12,"石油企业职工培训需求调研","王 青、刘艳萍",18500375448,"继续教育学院","1. 收集培训需求信息（调查问卷，资料档案，重要事件，观察发现）\n2. 培训需求内容分析\n3. 培训需求确认\n4. 培训需求纠偏"]
[13,"互联网+背景下石油高校培训改革与发展研究","蔡冬梅",13910381162,"继续教育学院","1.“互联网+”对石油高校培训的影响与挑战；\n2.石油高校培训改革的必要性与可行性分析；\n3.我院在培训实践方面的探索；\n4.应对“互联网+”形势石油高校培训改革及发展方向；\n5.运用“互联网+石油培训”为国家能源战略服务的建议"]
[14,"继续教育学院绩效管理研究","朱  威",13910235544,"继续教育学院","1. 绩效管理的概念\n（1） 绩效管理的定义\n（2） 绩效管理与绩效考核的区别\n2. 绩效管理体系的构建\n（1） 学院、中心绩效指标设置\n（2） 岗位分析\n（3） 员工绩效考核指标设置\n（4） 绩效考核的评估方法与评分标准\n3. 绩效考核的反馈与分析"]
[15,"基于学科服务的个人数字化图书馆服务模式研究","冯栋",89739670,"图书馆","对国内外高校图书馆的个人定制服务现状进行调研，通过比较、归纳，总结出个人数字化图书馆的现状与特征，为我校数字化图书馆建设提供参考依据","具备良好的网络检索技能、英语阅读能力，熟悉二维码制作的流程。"]
[16,"石油类高校、科研机构SCI论文产出率及学术影响力分析","常艳艳",13811771531,"图书馆石油情报研究中心","基于中国知网数据库(CNKI)和汤森路透的科学引文数据库(SCI)，以2011-2016年我国石油类高校及石油类科研院所SCI论文作为研究对象，从发文数量、被引频次、H指数、高被引论文、研究领域等方面对各个单位的SCI论文的量和质进行客观的分析，进而实现对石油类高校及科研单位学术影响力的客观评估，对引导学术发展趋势提供参考。","熟练掌握word、excel操作方法，对文献检索平台、检索方法有一定了解。英语四级，能够阅读本专业相关英文文献。"]
[17,"新信息环境下研究型图书馆服务平台建设研究","赵天姿",13810111057,"图书馆","对国内研究型大学图书馆服务平台建设现状进行调研，分析并总结调研到的数据，提出图书馆服务平台建设的建议方案，为我校图书馆平台建设提供参考依据。","具有一定的网页设计基础，具备英语阅读能力，具备一定的写作能力。"]