{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":72,"n_cols":19,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,10],[1,11,1,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15],[1,16,2,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2012年立项的国家级大学生创新创业训练计划项目结题汇总信息表"]
["序号","学院","项目名称","项目类型","项目负责人",null,null,"参与学生人数","项目其他成员信息","指导教师姓名",null,"企业教师姓名",null,"批准经费（元）","项目所属一级学科","项目简介(100字以内)","项目成果（论文发表、专利、实物或创业计划书等）","起止年月","是否同意结题"]
[{"$nulls":4},"姓名","学号","专业年级",null,null,"姓名","职称","姓名","职称"]
[1,"石工","绿色大学创建及其实践——避免地面过度硬化","创新训练项目","王克洋",2010021124,null,2,"吴九柱（2010021126）"," 李静静 ","讲师",null,null,5000,"安全科学技术","当前，我国很多高校正在大规模地改建，大学校园并不仅仅是学习的场所，而是学习、生活、环境的统一体。要建设一个生态的校园，环境工作刻不容缓。在关注建筑外部美观与内部实用性的同时，我们还要关注建筑周围的地面铺设、植物栽培、照明、排水等工作。在这诸多项目中，路面的硬化是较容易被忽视的问题。目前，全球水资源越来越紧张，从发达国家开始，很多城市都开始注意雨水的利用，也就是作为补充地下水的主要来源。为了能把排水转变为留水，同时治理城市内的涝隐患，改变地面设计是可以实现的。我小组将以本校为例，研究地面硬化的危害并提出改善地面硬化的可行方案。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[2,"石工","中途测试风险评估模型研究","创新训练项目","朱斌",2010041134,null,3,"孟霖（2010031222）、彭炽（2010021318）","梁永图","副教授",null,null,9000,"安全科学技术","钻杆测试（DST）是中途测试两种测试方法中的一个。钻杆测试是在钻井过程中或下套管完井之后，用钻杆或油管将地层测试器送入井内，操作测试器开井、关井，对目的层进行的测试过程，以取得井下压力—时间关系曲线以及地层流体样品。通过对钻杆测试所获取的压力曲线进行分析解释可以得到动态条件下地层和流体的各种资料，计算出地层和流体的特性参数，进而评价储层特征。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[3,"石工","新型钻杆接头防磨材料试验研究","创新训练项目","姚洋",2009021525,null,3,"许佳良（2009021523）  黄哲（2009021508）","王镇全","副教授",null,null,14800,"材料科学"," 研究新型耐磨材料钻杆接头耐磨带，提高钻杆接头耐磨带的耐磨性。钻杆接头耐磨带须具有双向保护作用：一方面在裸眼井段防止钻杆接头磨损；另一方面在套管井段要防止接头磨损套管。优选具有双向保护特性的钻杆接头耐磨带材料，研究其在相应条件下的摩擦磨损规律，是解决钻杆接头磨损问题的合理方法。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[4,"石工","多分支井优化实验","创新训练项目","吴永辉",2010032220,null,3,"杨祖旭（2010074122）、金鑫（2010032214）\n"," 周劲辉 ","讲师",null,null,11850,"地球科学","多分支井是提高油井产能和经济效益的有效措施。本项目针对分支井的不同结构对产能变化的影响，设计实验装置，通过室内模拟实验来探索不同油藏特性条件下分支井不同分支形态对产能的影响，分析分支不同数目、分支不同位置、分支不同间距及两侧分支的等长或不等长对产能的影响，并将结果分组进行对比。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[5,"石工","人类油气开采与地球碳环境演变的关系探究","创新训练项目","潘子晴",2010062205,null,3,"赵卫（2010041133）、王文举（2010043128）\n","刘月田","教授",null,null,4800,"环境科学技术","本组成员即立足于这个大的时代背景，在实事求是，严谨客观的原则下，通过调研地球的物理成长史，生物圈碳的循环史，地层中石油的生成和大气里二氧化碳的富集过程，以及油气工业诞生以来大气中二氧化碳含量变化情况和其对应的温度波动情况，来重新评估人为排放的二氧化碳，尤其是油气的开采和利用而释放的二氧化碳与温室效应和地球环境破坏的关系，并建立一套合理完善的石油工业发展与环境污染破坏的理论。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[6,"石工","智能空气净化系统的设计与实现","创新训练项目","黄成辉",2009021306,null,3,"徐锐（2009021521）、敖康伟（2009021608）","钱步仁","副教授",null,null,6500,"环境科学技术","围绕节能环保的主题，针对室内及汽车车厢内有害气体危害人体健康日益严重的问题。本净化系统的具有高效的除去空气中有害气体的功能，并通过与太阳能电源结合实现节能环保的目标。","实物","2012年4月-2013年4月","是"]
[7,"石工","海上钻井表层导管入泥深度计算软件系统开发","创新训练项目","陈刚",2009021113,null,3,"高天宇（2009021120）、邓月（2009021104）","杨进","教授",null,null,10000,"计算机科学","本项目拟针对深水表层导管研究现状，现实意义等方面调查了相关国内外文献；然后描述了表层导管最小入泥深度确定的基本理论，在这建立包括三个模型：锤入法、钻入法、喷射法。在每种模型中要确定相应的入泥深度，需要考虑两个因素：保证泥浆循环和井口荷载稳定；最后，将前面描述的理论编写成一套表层导管入泥深度计算软件，并且简要介绍了软件的主要功能以及分析软件的应用前景。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[8,"石工"," 喷射钻井水力参数优化设计计算软件","创新训练项目","张峰",2010021430,null,3,"吴文俊（2010021427）、于鹏（2010021429）","薛亮","讲师",null,null,10000,"计算机科学","本创新项目旨在利用Access，SQL,VB.Net和matlab等数据库、程序设计和数值计算软件，求解并优化设计石油及天然气钻井中喷射钻井的水力参数。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[9,"石工","相对渗透率曲线测定仿真软件研制   ","创新训练项目","余斌",2010022124,null,3,"张峰2010021430、胡一2010021603","李春兰","高工",null,null,10000,"计算机科学技术","根据对相对渗透率曲线测定实验的掌握、对Flash，3D MAX, Solid works 及编程的应用，研制该实验的仿真模拟软件。本项目将研究并完整做完该实验，然后研制其仿真模拟软件。主要包括实验目的、实验原理介绍、实验设备、实验步骤演示。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[10,"石工","油气管道爬行机器人的设计与研究","创新训练项目","张杰城",2011010226,null,3,"尹斌斌（2009053224）、戴颖（2009042201）","张劲","副教授",null,null,14700,"计算机科学","该机构是利用电机获取动力，通过一定的传动机制，转化为执行机构的运动，不仅能够顺着逆着流体的方向在管道中爬行，而且还可以逆着流体在管道内爬行。在添加一定的附属设备之后，可以用来清洗管道或者对管道进行内检测。该研究适用于内径较小、作业距离较长、工作环境复杂的管道的清管、检测等作业，具有巨大的应用前景。","实物","2012年4月-2013年4月","是"]
[11,"石工","不同井底压差下岩石声波特性的实验研究","创新训练项目","周曦龙",2010021132,null,3,"马天麒（2010032302）、张雪楠（2010011213）","张辉","副教授",null,null,4000,"矿山工程技术"," 在本项目中，针对传统的室内测量岩石声波特性实验所遇到的问题，我们利用井下相互作用模拟系统中的声波测量系统对不同井底压差下岩石的声波特性进行实验研究，根据实验结果探讨压差△p与岩心中声波时差t的相关规律，为建立平衡测井（压差为0）与不同压差下的声波时差转换模型提供理论依据。通过对不同压差下地层岩石声波特性的深入研究，以期获得指导钻井施工，实现安全、高效、优质的现代化钻井的理论与方法。因此，本项目的研究内容在实际生产中具有重要的指导意义。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[12,"石工"," 超深井钻探中的井壁稳定问题 ","创新训练项目"," 徐梓辰",2010021428,null,3,"张志行（2008047230）、李书炼（2008045116）","金衍","教授",null,null,8000,"矿山工程技术","该项目针对超深井钻探中钻速慢、温度高的特点，欲开展充气油基欠平衡钻井液的研究。希望以合成基钻井液、植物油钻井液（生物柴油和地沟油）、矿物油钻井液（液体石蜡）为研究对象，研究其在充气状态下基高温状态下的稳定性、流变性等特性。最终根据实验结果筛选出合理的钻井液体系，针对钻井液加载时的渗透性垮塌、易坍塌层、岩层分析其适用的添加剂。","专利","2012年4月-2013年4月","是"]
[13,"石工","动态压井钻井技术研究模拟","创新训练项目","徐鹏",2010022102,null,3,"王卫阳（2010021623）、付强2011010340","樊洪海","教授",null,null,11000,"矿山工程技术","动态压井钻井（DKD）技术由贝克休斯公司提出，该技术主要用于深水钻井，通过将加重钻井液与海水以一定比例混合，得到不同密度的钻井液迅速泵入井筒，结合环空摩阻的作用控制井底压力。本项目通过对这种新型的动态压井钻井技术研究，调研现场施工设备以及钻井工艺参数，切合实际工程应用",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[14,"石工","复杂结构井新井型见水规律实验研究","创新训练项目","薛鸿博",2009021128,null,3,"杨帅2009021129、崔佳玉2009021103","韩国庆","副教授",null,null,11850,"矿山工程技术","设计制作复杂结构井新井型、三维可视化物理驱油模型，利用该可视化模型进行各井型的驱油实验，得到各井型的见水规律，根据见水时间、无水采收率等条件优选出利于生产的井型。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[15,"石工","高压高产气井完井管柱振动研究与软件开发","创新训练项目","闫博",2009026130,null,3,"程镇（2011010272）、张明（2008021133）\n","樊洪海","教授",null,null,10500,"矿山工程技术","完井管柱振动机理研究：结合流体诱发管柱研究现状，分析在高压气井中可能诱发管柱振动的各种因素。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[16,"石工","沁水盆地煤层气井煤粉产出机理及控制研究","创新训练项目","王瀚",2011010219,null,3,"陈博（2011010206） 、张晓舟（2011010204）","秦文婷","副教授",null,null,7750,"矿山工程技术","该项目将基于煤粉产出特征跟踪研究和物模试验，进而剖析煤粉对煤层气井的影响，包括煤粉造成卡泵和埋泵事故、堵塞水平井井筒或直井水力压裂形成的支撑裂缝、堵塞煤储层的天然裂缝和基质孔隙等。该项目旨在根据现场资料分析和实验，提出煤粉的产出机理，并基于成因分析、产出特征分析、物模试验和生产经验，提出控制煤粉产出的生产措施。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[17,"石工","沁水盆地煤层气水平井井筒煤粉迁移及控制研究","创新训练项目","黄兆鑫",2011010275,null,3,"张翱（2011010294）、张波（2011010295）","张遂安","教授",null,null,5000,"矿山工程技术","该项目旨在通过对沁水盆地煤层气水平井井筒煤粉进行迁移规律物理模拟试验，研究不同压差下，煤粉在水平井筒内的迁移特征。根据煤粉产生机理分析、物模迁移实验和生产经验，提出控制煤粉产出的生产措施。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[18,"石工","全过程欠平衡钻井耐高温高强度冻胶阀研究","创新训练项目","王帮霁",2011010074,null,3,"孙煜2011010252、李冉2011010247","李志勇","讲师",null,null,4800,"矿山工程技术","随着欠平衡钻井技术的深入研究和推广应用,国内外油公司对欠平衡技术的要求越来越高,如何实现全过程欠平衡钻井作业，逐渐成为热点问题。在以往欠平衡作业的钻井、完井、压井作业中，经常需要使用泥浆、压井液、套管阀来实现井筒与地层压力的平衡，从而确保施工安全。然而这些方法或者容易污染油气层，或者费用昂贵、工艺复杂。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[19,"石工","页岩气藏生产实例、能规律及增产措施研究","创新训练项目","王朝丽",2009021306,null,3,"邵江勇（20100213\n19）、吕朝辉（20100215\n02）","杨胜来","教授",null,null,11800,"矿山工程技术","进入20世纪90年代，国外页岩气开发技术发展迅猛，尤其是北美地区页岩气勘探效果良好，开发技术逐步趋于成熟。页岩气的勘探开发使美国天然气储量增加了40%，2009年美国页岩气产量接近900亿m3，超过我国常规天然气年产量，页岩气已经成为美国主力气源之一。而国内虽然具有丰富的页岩气资源量，但在页岩气藏构造特征、地质成因以及生储盖理论、开发方式等方面的研究相对滞后，目前还处于勘探评价阶段。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[20,"石工","煤层压裂支撑裂缝导流能力影响因素研究","创新训练项目","王雪",2011010235,null,3,"王德强（2011010254），温海涛（2011010255）","张遂安","教授",null,null,10600,"力学"," 通过对影响煤岩支撑裂缝导流能力的支撑剂颗粒物性和环境因素的实验研究，研究支撑剂粒径、支撑剂类型、圆球度和抗破碎度等颗粒物性以及闭合压力、温度、时间、压裂液、铺砂浓度和嵌入等环境因素对支撑裂缝导流能力的影响，为煤层气井水力压裂支撑剂和环境条件的优选提供参考。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[21,"石工","用于流体力学边界定义的节点高阶插值方法及计算","创新训练项目","周冶鋆",2010021533,null,3,"张明明（2010054229）、游君昱（2010063224）"," 程丽 ","讲师",null,null,9800,"力学","边界外形的定义是流体力学数值计算的基础，连续的物面外形常用离散点坐标的形式给出，流体力学计算将物面划分为若干个单元（网格），需要在离散坐标的基础上用插值方法生成物面任意位置上的节点，本研究探讨用高阶插值方法模拟连续边界外形的理论和实际应用。在本科高等数学的基础上，结合计算机常用的数值方法，分析样条插值的数学原理——具有二阶连续导数的三次样条插值函数的性质，使用C语言或其他算法语言编写相应的源程序，以流体力学中典型的三维兰金（Rankine）体外形的离散为例，对计算程序进行验证，并讨论插值节点数、边界条件等对离散结果的影响。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[22,"石工","利用现代算法预测油气田产能","创新训练项目","夏阳",2009021127,null,3,"施六五（2008042217）、刘啸奔（2008043220）","董平川","教授",null,null,10850,"数学","油气田产量的预测是油气田管理工作的核心，贯穿油气田开发的始终。预测结果的可靠性对规划、方案实施后的开发效果及经济效益起着决定性作用。现在油气田产量预测主要采取物质平衡、数值模拟与神经网络、灰色系统等为代表的现代算法。本项目主要从现代算法入手，包括神经网络、灰色系统、时间序列等算法，研究各种现代算法在产量预测上的应用，对比各种方法的可行性与准确性，并对各种现代算法进行组合优化，结合油田实际情况，找出一种最适合油田的预测方法。","论文发表","2012年4月-2013年4月","是"]
[23,"石工","大学生消费结构分析及建议","创新训练项目","吴九柱",2010021126,null,5,"孟祥吉（2010021120）、马克迪（2010021119）、邹家亮（2010021133）、王克洋（2010021124）\n","高艳 ","副教授",null,null,4800,"统计学","随着社会经济的飞跃发展，大学生作为一个特殊的消费群体越来越受到大家的关注。大学生不仅是当前消费的主体之一，也是未来中国消费的主力和消费潮流的引导者。关注大学生，调查大学生的消费状况，可以把握大学生消费的心理特征、行为和结构。通过上述调查研究以及对调查数据整理分析，横纵对比得出与大学生消费有关的结论。对于本次调查研究，我们旨在培养和提高大学生的消费观念和理财能力，引导在校大学生的健康消费。",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[24,"石工","高性能音频功率放大器设计探新","创新训练项目","董京楠",2009032310,null,1,"无","钱步仁","副教授",null,null,11800,"物理学","一套音响由电源部分，前级放大器、功率放大器和音箱部分共同组成。现在存在的问题是，多由于成本限制，市售音响所配的放大器基本上都是集成于2.0音响的主箱之中或者2.1音响的低音炮箱体之中，这样的集成放大器往往难以发挥其中大部分优秀元器件的性能。","实物","2012年4月-2013年4月","是"]
[25,"石工","鄂尔多斯盆地陇东地区长6油层组沉积体系研究","创新训练项目","刘志上",2010053113,null,2,"张梦瑜（2010063208）","朱筱敏","教授",null,null,12000,"信息科学与系统科学","本项目运用野外露头、重矿物分析等室内化验分析资料，对长6油层组的物源特征进行详细分析；基于岩心观察描述，明确该区长6油层组沉积体系类型和分布特征。\n",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[26,"石工","汽车发电刹车系统","创新训练项目","左茂林",2011010399,null,3,"邓鉴（2011011773）  赵瑞玉（2011010270）","谭春飞","副研究员",null,null,10000,"信息科学与系统科学","为汽车开发一种新的刹车系统，原理就是利用发电机对其转子的反作用力矩制动。同时可以把本来该摩擦消耗的动能转化为电能储存，用于油、电混合动力的汽车上，实现低碳目标，响应党中央“可持续发展”的口号。特别适合中国大城市交通普遍拥堵，汽车频繁制动的国情。","实物","2012年4月-2013年4月","是"]
[27,"石工","“艺术教育脱贫”的道路探索","创新训练项目","刘欢",2010021218,null,3,"黄薇（2010081104）、刘潇（2010021219）\n","赖达富    ","讲师",null,null,5000,"艺术学","以北京市昌平区的两所农民工子弟学校为试点，从简单易学的中国传统民族乐器——陶笛入手，改善农民工子弟学校的音乐教育，提高农民工子弟的艺术素养，培养他们对音乐的爱好，帮助他们实现演奏乐器的梦想。在音乐教育的同时弘扬中华传统文明。也在项目实施过程中探索一条行之有效的道路来帮助农民工子弟实现“艺术脱贫”，并在项目实施过程中以音乐会和平面媒体宣传等方式来呼吁社会上更多的人群加入到关心弱势群体的行列中来，倡导给弱势群体多一些人文关怀，为建设和谐社会贡献力量",null,"2012年4月-2013年4月","是"]
[28,"石工","弗莫斯特股份有限","创业训练项目","宋磊",2009052129,null,6,"张硕（2009021231）韩超（2009021308）韩蓬（2009021309）韩帅（2011010298）石子仪（2011010369）秦佳正（2011010368）\n","杨进","教授",null,null,16400,"矿山技术工程","油气钻井过程中，由于一些原因经常会遇到井眼直径缩小导致钻井过程难以继续等一系列问题，解决这类问题主要依靠随钻扩眼技术。而我国开展随钻扩眼钻井和相关研究较晚，设计生产的扩眼器产品问题突出，国外随钻扩眼器服务费用昂贵，且实行技术垄断。新型液压式随钻扩眼器的研制成功能够有效解决上述难题，实现油气开采作业的顺利进行。本公司计划将此专利技术进行宣传推广，扩大其应用市场，为我国石油开采事业带来便利。","创业计划书","2012年4月-2013年4月","是"]
[29,"化工学院","测量肥皂泡的物理特性","创新训练项目","胡家晨",2010062216,"2010级",4,"张鑫杰、高健祎、于永坤、","冷文秀","讲师",null,null,5200,null,"我们从光学、力学、热学角度对肥皂泡的一些基本物理性质进行了实验研究，这也帮助我们拓宽了大学物理实验教学思路。我们应用光学干涉原理实现对肥皂泡折射率及厚度较精确测量，并利用受力平衡原理求一定体积肥皂泡的质量，再利用拉脱法测量肥皂液表面张力系数，进而研究肥皂泡表面自由能和内外压强差等。","论文2篇","2012.5-2013.5","是"]
[30,"化工学院","会爬杆的智能仿生毛毛虫","创新训练项目","李明",2009032212,"过程2009",3,"林强强、许如敏","张蓬","副教授",null,null,12000,"机械工程","设计一种玩具“会爬杆的智能仿生毛毛虫”使其可以实现以下功能：1、可以在平地上模仿毛毛虫爬行。2、当遇到杆子后自动翻转实现爬杆。3、可以适应不同直径不同弯曲程度的铁质杆子。","实物模型和设计说明书","2012.8-2013.5","是"]
[31,"化工学院","室内智节能照明系统开发设计","创新训练项目","杨自强",2010032227,"过程10级",3,"胡家晨2010062216温长2008021228","钟寿仙","教授",null,null,9600,"能源","室内智节能照明系统主要由三部分组成，分别是太阳光接收装置、太阳光传导装置和太阳光散射与存储装置。其基本原理是利用自动转动接收装置来接收汇聚太阳光，通过耦合器并采用特殊结构塑料光纤直接将接收并过滤的太阳光传输到室内，一定合适比例的太阳光漫反射后直接用来照明，剩余的太阳光则用太阳能电池吸收，以电能的形式存储。室内安装四档控制开关，来调节由天气变化引起的太阳光强变化。","论文一篇","2012.5-2013.9","是"]
[32,"化工学院","SBA-15分子筛应用于加氢脱硫的研究","创新训练项目","薛婉婷",2010031107,"化工本10",3,"施隋靖（2010031123）   刘奕臻（2010031122）","鲍晓军","教授",null,null,"3397元","化学工程","相对于传统催化剂载体，SBA-15分子筛不仅具有高比表面积，而且孔径较大，对深度加氢脱硫中难脱除的芳香大分子硫化物的脱除有一定的优势。研究不同孔径SBA-15分子筛载体合成催化剂的脱硫率，对石油炼制中加氢脱硫研究具有实际意义。","论文","2012.5-2013.3 ","是"]
[33,"化工学院","加油站轻质油类污染土壤多功能修复技术的试验研究和工艺设计","创新训练项目","陶然",2010033120,"环工10",2,"邵可2010033106","陈春茂","助理研究员",null,null,15000,"环境工程","本项目从SVE、BV技术优势互补的角度出发，研究设计一种新型、多功能的修复技术，以提高石油土壤污染的治理效率，经济有效的解决加油站石油污染土壤的修复问题。","调研报告和可行性分析报告","2012.5-2013.3","是"]
[34,"化工学院","合成氨尾气水合物连续分离实验","创新训练项目","卜晶晶",2010031301,"化工本10",3,"韩霜2010031303      廖华平2010031305     ","郭绪强","教授",null,null,12000,"化学工程","本项目主要研究高压下的合成氨尾气的水合物连续分离，通过连续性实验的方法研究温度，压力，流量，气液流量以及促进剂浓度对合成氨尾气水合物的生成，分离，回收率的影响。","论文","2011.12-2013.4","是"]
[35,"机械学院","多功能智能健身椅","创新训练","邱将斌",2009058131,"机械09-1",3,"劳冠清2009041213达吾特2009041108","王德国","教授",null,null,11800,"机械","气压缸代替传统砝码，集合六种健身功能于一体，方便拆卸与移动，成本低廉。","实物","2012.5-2013-3","是"]
[36,"机械学院","仿生机器鱼","创新训练","王慧",2010053103,"机械10-5",3,"郭炜凯2010052208何锦涛2010054211","曾鸣   王文明","副教授 讲师   ",null,null,15000,"机械","仿生机器鱼参照鱼类推进原理，利用机械，电子元器件来实现水下前进，沉浮功能，用来进行海底管道检测，以及远程监控。","结题报告  仿生机器鱼说明书，  机器鱼装配图","2012.5-2013.3","是"]
[37,"机械学院","家用型静电除尘器 ","创新训练","王新强　",2009041126,"机械09-1",3,"沈恒坤2009032219刘亚楠2008032104","温东","工程师",null,null,12000,"机械","本发明基于静电吸附原理,用于家居中除去灰尘、头发等细小杂物，本着无污染、无噪声、低能耗的设计理念，设计一操作方便，能用于地毯、地面及墙面多用途全方位打扫的，并能完全替代传统清洁方法的清洁工具","成品模型、结题报告、视频、图纸","2012.5-2013.3","是"]
[38,"机械学院","雨天自动关窗装置","创新训练","丁建中",2009041205,"机械09-2",3,"常韬2009041204郝俊2009041208","宋强","讲师",null,null,9180,"机械","利用单片机检测雨天湿度、温度控制电机运作实现自动关窗","结题报告、实物模型","2012.5-2013.3","是"]
[39,"机械学院","多功能家庭新型座椅 ","创新训练","  廖宁生 ",2009041217," 机械09-2 ",2,"刘帅南2009041219","李杰","讲师",null,null,9870,"机械","设计的一款兼具锻炼，按摩，平躺床功能的多功能座椅。","图纸、结题报告、实物，视频","2012.5-2013.3","是"]
[40,"机械学院","智能跟随椅","创新训练","郭浩",2009041306,"机械09-3",3,"楚飞2009041304丁云辉2009041305","王文明","讲师",null,null,9997,"机械","我们所知道的椅子都是一种具有工艺性或者固定位置的椅子，现今还很少见有长距离自动移动的椅子。我们从此基础上寻找家庭娱乐因素，发现做一可跟随的椅子，具有休闲性、创新性、实用性、娱乐性以及推广的的价值。","图纸、结题报告、实物","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[41,"机械学院","家庭用智力开发玩具——机械迷阵  ","创新训练","赵鹏飞",2009055138,"机械09-1",3,"钟自成2009041131董世骏2009041109","温东","工程师",null,null,9241,"机械","采用模块化设计思路，设计一款集益智性和趣味性于一体的玩具。设计中采用了一些物理学原理，使玩家在游戏过程中体会到学习的乐趣。","结题报告、实物","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[42,"机械学院","黑板照明改进方案设计　  ","创新训练","张钰洁 　　",2009091208,"机械09-1\n地质09-8",2,"刘居双超\t2009091120","冯金波","讲师",null,null,8000,"机械"," 黑板照明设计应该满足足够的照度、合理的亮度分布、良好的显色性，能够引导学生将注意力集中于教学或演示区域，并有效地控制眩光与保护视力。使同学们有一个更好的学习环境。","实物、说明书","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[43,"机械学院","划船式自行车","创新训练","王以飞",2009041328,"机电09-3",3,"杨广柱2009041323张悠江2009041328","王文明","讲师",null,null,9870,"机械","目前，随着人们生活水平的不断提高，健身、休闲、娱乐已是人们追求的时尚。我们的想法是设计出一种能够手脚并用且富有娱乐性的健身娱乐一体的新型自行车。","图纸、结题报告、实物","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[44,"机械学院","公交车伸缩踏板","创新训练","刘旸",2009041310,"机电09-3",3,"刘志超2009041312张晓雄2009041326","宋强","讲师",null,null,9900,"机械","为了方便老年人和残疾人上下公交车，我们对现有的公交车进行改进，利用车门两侧液压柱弹出下方踏板，与站台相连，形成一个平面，方便人们上下车。我们制作缩微模型，模拟我们预想的设计。","图纸、结题报告、实物、3D动画","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[45,"机械学院","小型自动洗衣鞋机","创新训练","葛耀谋",2009041113,"机械09-1",3,"刘沛丰2009041122张康2009041128","李杰","讲师",null,null,9986,"机械","小型自动洗鞋机的内部结构可以分为三大部分：夹鞋装置，动力传输结构，电路控制系统。夹鞋装置所实现的功能为在不影响鞋子的清洗的前提下将鞋子固定，以达到更好的清洗效果，更好的减少鞋子的受损伤程度；动力传输结构为鞋子的清洗提供动力；电路控制系统可以使小型自动洗鞋机自行运转，从而节省人的时间。","图纸、结题报告、实物","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[46,"机械学院","成品油管道系统批次计划编制软件开发","创新训练","肖俏",20121414082,"  机械研12-5班 ",3,"张浩然2012214110宝月2012214108","梁永图","副教授",null,null,10074.8,"油气储运"," 本项目已进行成品油管道调研，以西部成品油管道为调研对象，完成功能\n需求报告；进行了内部算法编制，优化；同步进行界面，动态模拟程序编制；完成程序的整合，测试以及使用说明书。最终完成了成品油管道系统批次计划编制软件和软件使用说明书。","软件 软件说明书","2012.5-2013-3","是"]
[47,"机械学院","北京职友信息科技有限公司","创业训练","尹斌斌",2009053224,"机械09-1班",3,"戴颖2009042201郭东红2010054210","马义飞","教授",null,null,48000,"管理学","北京职友信息科技有限公司是集设计、生产、销售于一体的正装连锁企业，采取O2O商业模式，向职场新人销售正装及周边产品，并提供量身定做和形象咨询。公司配有网络运营和设计顾问团队，采用实体店及电子商务运营模式，定制职管ERP，量化反馈信息。","创业计划书、调研报告、结题报告、论文","2012.5-2013-3","是"]
[48,"机械学院","山地车夜间骑行尾灯警示系统","创新训练","谷云清",2009042112,"储运09-5",3,"杨鹏奇2009053223张晓雄2009042109","双凯","教授",null,null,7000,"机械","设计一个多功能的夜间刹车警示灯。在白天时，电路处于自锁状态，灯不会亮。在夜间时，系统进入预备工作状态，在骑行过程中，如果有紧急刹车，则电路自动闭合，尾灯亮，警示跟骑刹车减速，松开闸把后，尾灯自动熄灭，避免尾灯灯光晃跟骑眼睛造成事故。","图纸、结题报告、实物、3D动画","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[49,"机械学院","非常规天然气地面集输工艺","创新训练","孙丽颖",2009022107,"储运09-1",3,"黄云2009052107胡义冰2009022317","梁永图","副教授",null,null,9000,"油气储运","研究报告主要研究国内外非常规天然气的特点，提出相应的优化模型。并根据所提出优选模型。研究报告已完成，在报告中，主要提出了对集输管网的优化模型。分析了“多点接入、柔性集输”工艺技术，该技术借鉴了城镇燃气管网实践经验，采用设置凝水缸的方式来解决管道积水问题，由此取消了集输系统中清管设施，既方便了操作，又减少了投资。","结题报告、软件","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[50,"机械学院","I Dream 网站和连锁咖啡厅活动站","创业训练","英笑言",2010053105,"机械10-1",3,"王威2010053123吴梦雨2010053124","刘凌","研究员",null,null,9000,"管理学","团队与大学附近咖啡厅达成协议，进行每月一次的线下活动，线下模式主要组织部分注册用户（即 dreamer 俱乐部成员）现场交流，并仿照“世纪佳缘网”的线下活动模式，分组轮流交流。以提高交流的效率。","结题报告","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[51,"机械学院","多功能健身按摩器","创新训练","英笑言",2010053105,"机械10-1",3,"王威2010053123吴梦雨2010053124","曾鸣","副教授",null,null,7139,"机械","此多功能健身按摩器旨在丰富人们的休闲娱乐的时光，使人们充分利用这些空闲时间。进行体育锻炼、背部按摩的同时，增加与他人沟通的机会，通过互动的运动，增进彼此的了解和感情。","结题报告、实物","2012.5 — 2013.3 ","是"]
[52,"地球物理与信息工程学院","海洋电磁勘探中空气波响应分析和压制方法研究","创新训练项目","朱辉",2009014333,"勘查09",3,"南方舟（2009014313）杨亚迪（2009014304）","沈金松","研究员",null,null,12000,"地球科学 ","本项目期望通过对国际学术会议及学术期刊关于可控源海洋电磁法文献的追踪分析，在了解可控源海洋电磁探测方法的基本原理、发展史、采集与处理解释技术和应用状况及存在问题的基础上，分析空气波响应特征、探究产生机制、提出压制空气波的实用方法.","论文","2012年5月到2013年3月","是"]
[53,"地球物理与信息工程学院","叠前时间偏移自适应时变成像孔径研究","创新训练项目","刘斌杰",2010072213,"勘查10",3,"杨柳一（2010041305）康华（2010041217）","董春晖","助研",null,null,8000,"地球科学","本项目从以输入道作为循环的叠前时间偏移算法出发，通过设定不同时间深度上的成像角度计算该深度的成像半径，从而实现成像孔径的时变以保证用最小的成像范围来实现最大角度的成像，提高计算效率压制偏移噪音。孔径边界对信号的截断，将产生高频噪音，针对该问题，本项目也拟采用等参单元进行插值的方式对边界进行有效的衰减，从而提高偏移剖面的质量。\n","论文","2012年3月到2013年3月","是"]
[54,"地球物理与信息工程学院","岩石物理学在油气勘探中的发展趋势","创新训练项目","姜雪",2010041104,"勘查10",3,"巴燕（2010041101）郭阳（2010041102）","魏建新","研究员",null,null,"10000元","地球科学","以参照文献为主，从岩石物理专题中各个研究方向的设置，论文的数量，研究机构和人员的变化入手，归纳总结近几年岩石物理在理论、实验室测试方面的新思路，以及在应用上的突破，了解岩石物理学在油气勘探的作用。","论文","2012年5月到2013年3月","是"]
[55,"地球物理与信息工程学院","关于大学生手机使用现状与大学生生活状态的若干关系的探究","创新训练项目","崔雪鹏","2010075121","勘查10",3,"袁一民（2010075135）  李俊元（2010075128）","赵成文","讲师",null,null,7000,"教育统计学","本项目意在研究大学生手机使用对其学习与生活两方面的影响，给予适当的建议，并为大学生提供不同品牌手机的信息，有助于其理性的消费。","论文","2012年5月到2013年5月","是"]
[56,"地球物理与信息工程学院","多参数宽带B样条子波及谱定量表征","创新训练项目","李逸",2010041220,"勘查10",3,"陶永慧（2010041222）王杰（2010041223）","曹思远","教授",null,null,"10000元","地球科学","地球物理中理论子波与地震子波匹配性较低，频谱表征存在人为性。本项目拟对宽带B子波进行改进，提高其与地震子波的匹配度；引入统计属性表征谱主频带，研究该表征的合理性。子波和谱表征对生产有重要的指导意义。","论文","2012年5月到2013年5月","是"]
[57,"地球物理与信息工程学院","低频岩石物理系统高阶变网格有限差分数值模拟与物理实验","创新训练项目","李丹",2011011233,"勘查11",3,"李智（2011011249） 胡雄（2011011245）","高杰 柯式镇  ","教授 教授",null,null,12000,"物理学","我们运用数值模拟的方法配合岩石物理实验来对低频岩石物理系统进行研究。推导扰动公式，编写程序，在计算机上对物理实验过程进行模拟。再与实际物理实验结果的比较中，进行分析，得到规律性的结果。","论文","2012年5月到2013年3月","是"]
[58,"地球物理与信息工程学院","旋塞式粘钩的创新与开发","创新训练项目","张立然",2011011398,"测控11",3,"李婷 2011011394\n李草 2011011393","耿敏","讲师",null,null,8000,"基础力学\n其他学科","“旋塞式粘钩”是\n一个实用性很强的组合创新产品，它就现在市面上的传统粘钩和一些新型粘钩中普遍存在的问题进行了改进。借鉴了生活中一些日常用品的组成部分进行了组合创新。它利用了大气压原理，十分环保方便，在牢固性方面，它优于传统吸盘式粘钩。并且项目具有很高的可行性，切合市场需求。","实物","2012年4月到2013年4月","是"]
[59,"地球物理与信息工程学院","基于GPU的核磁图像自适应耦合扩散滤波算法","创新训练项目","林嘉奖","2010042212","自动化10",3,"王旭慧 2010033107","连远锋","讲师",null,null,10500,"计算机科学技术","GPU正逐渐将并行计算推向主流，GPU+CPU的异构系统已成为搭建超级计算机平台的新选择。本项目基于CUDA，研究一种自适应耦合算法，可以在抑制噪声的同时，提取图像特征。得到很高的加速比，可以做到实时处理的效果。","论文","2012年5月到2013年5月","是"]
[60,"地球物理与信息工程学院","基于.NET平台的张成盲校网站的设计与实现","创新训练项目","段少新",2009082102,"计算机09",2,"胡笑笑（2009082104）","张丽英","讲师",null,null,10000,"计算机科学与技术","本项目是基于.NET平台，采用低耦合、可维护性好、高重用性的MVC三层框构，针对“张成盲人按摩中等专业学校”构建网站的需求而设立，项目的目的是使用软件工程规范和ASP.NET技术设计实现一个应用性能良好、可维护性高的网站，是使广大互联网用户可以通过访问本网站的域名进入到网站主页，了解该学校的具体信息","论文","2012年5月到2013年3月","是"]
[61,"工商管理学院","社会网络视角下的大学生人际关系研究","创新训练项目","张琳",2009055116,"信息管理与信息系统09",3,"余晨 2009055115\n陆雷2009055124","宫雨","副教授",null,null,5000,"社会学","本项目以中国石油大学（北京）在校大学生为研究点，通过发放问卷、座谈等方式收集数据，运用UCINET分析数据，应用社会网络分析法构建大学生社会网络图，实例化说明社会网络分析法在大学生人际关系的研究价值。","论文","2012年5月至2013年3月","是"]
[62,"工商管理学院","昌平近郊农村城市化进程中教育问题调研分析","创新训练项目","葛庆瑞",2009053118,"市场营销09级",3,"郦白珂 2008053104 刘鹏鸽 2008053120","薛淑莲","讲师",null,null,"5000元","社会学","随着昌平区农村城市化的不断推进，教育等民生问题逐渐显现，本项目针对城市化进程中出现的农村与城市的教育衔接问题、教育费用政策问题、留守儿童的教育问题等展开调研并分析研究得出可行的解决方案。","论文","2012年5月至2013年3月","是"]
[63,"工商管理学院","关于北京市大学生兼职现状调查与其规范发展的研究","创新训练项目","罗潇",2009055109,"信息管理与信息系统09",2,"沈雅莉2009055110","郭峰","助教",null,null,5000,"社会学","针对已普遍的大学生兼职现象，我组主要通过走访北京地区的各大高校，发放调查问卷以及深入中介公司，并采访专家意见等方式，来研究大学生兼职的现状以及兼职过程中出现的各种问题，并提出规范大学生兼职发展的建议。","论文","2012年5月至2013年3月","是"]
[64,"理学院","朝鲜油页岩热解动力学研究","创新训练","陈桂",2011011530,"应化11-2",3,"郭永涛2011011532张璐超2011011549","李术元","教授",null,null,11000,"应用化学","本课题在充分调研国内外先进技术的基础上，结合实验条件，确定研究方向，在完善的基础理论上，开展技术适合性和可行性分析，最终为油页岩的开发利用提供理论依据。",null,"2012年5月—2013年3月","是"]
[65,"理学院","石油输送管道穿越段补口材料的研究","创新训练","宋佳璐",2011011555,"材料11-1",3,"盛丽媛2011011554\n洪柳婷2011011553","孟晓宇","讲师",null,null,9994,"材料科学与工程","通过各项试验研究和反复的测试，我们成功的制备了表面改性的碳纳米管，获得了强度高韧性好耐腐蚀耐磨的环氧树脂胶黏剂。","获得高强度高韧性耐腐蚀环氧树脂胶黏剂","2012年5月—2013年3月","是"]
[66,"理学院","探究含硫油品脱硫新方法","创新训练","马燕",2011011528,"应化11-2",3,"李翔辉2011011538\n李冰阳2011011534","俞英","教授",null,null,10542,"应用化学","从实验可行性，工业价值以及成本分析探寻合理油品脱硫方法--电解还原方法。",null,"2012年8月—2013年3月","是"]
[67,"理学院","原位凝固胶态成型方法制作人造砂岩","创新训练","龙芸芸",2009047105,"材料09-1",2,"陈晨2009047110","高伟","副教授",null,null,8445,"材料科学与工程","通过前提文献调研以及大量实验数据支持，成功制成了通过原位凝固胶态成型方法得到的人造砂岩","通过原位凝固胶态成型方法制作人造砂岩","2012年5月—2013年3月","是"]
[68,"地学院","断裂带内部结构解析及其油气运移模拟实验研究","创新训练项目","张少华","2009011332","地质工程09级",2,"宋诗昆（2009011304）","杨明慧","副教授",{"$nulls":3},"地球科学","本项目拟通过断裂带野外观测，应用统计学的方法，解析断裂带并划分断裂带内部结构单元。在此基础上，建立断裂带地质模型，通过油气运移成藏模拟实验，研究断裂带作为油气运移通道时的各结构单元油气运移的微观过程。",null,"2012.5--2013.5","是"]
[69,"地学院","全球重油和油砂资源分布特征研究","创新训练项目","张鹏程",2009013129,"地质工程09级",3,"韦明洋（2009013127）、张乔池（2009013224）","白国平","教授",{"$nulls":3},"地球科学","对全球重油、油砂资源分布的最新可靠数据进行分析，用ArcGIS软件编制成分布图集，同时研究其分布特征的主控机理。","全球重油和油砂资源分布图集","2012.5--2013.5","是"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}