{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":15,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,1,9],[1,10,1,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[3,17,6,17],[3,20,4,20],[6,19,7,19],[6,20,7,20],[8,19,9,19],[8,20,9,20],[10,19,11,19],[10,20,11,20],[11,16,12,16],[11,17,12,17],[12,19,13,19],[12,20,13,20],[14,19,15,19],[14,20,15,20],[16,19,17,19],[16,20,17,20],[17,16,18,16],[17,17,18,17],[18,19,19,19],[18,20,19,20],[20,19,21,19],[20,20,21,20],[22,19,23,19],[22,20,23,20],[24,19,25,19],[24,20,25,20],[26,19,27,19],[26,20,27,20],[28,19,29,19],[28,20,29,20],[34,17,39,17],[45,17,47,17],[54,17,55,17],[68,17,69,17],[83,16,84,16],[83,17,84,17],[86,16,87,16],[86,17,87,17],[88,16,89,16],[88,17,89,17],[92,17,95,17],[92,19,93,19],[94,19,95,19],[95,18,96,18],[96,17,97,17],[96,19,97,19],[97,18,100,18],[98,19,101,19],[101,18,104,18],[102,19,105,19],[105,18,108,18],[106,19,109,19],[109,18,110,18],[110,19,111,19],[111,18,112,18],[112,19,113,19],[113,18,114,18],[114,19,115,19],[115,18,116,18],[116,19,117,19],[117,18,118,18],[118,19,119,19],[119,18,120,18],[120,19,121,19],[121,18,122,18],[122,19,123,19],[123,18,124,18],[124,19,125,19],[125,18,126,18],[126,19,127,19],[128,18,129,18],[129,19,130,19],[130,18,131,18],[131,19,132,19],[132,18,133,18],[133,19,134,19],[134,18,138,18],[135,19,139,19],[140,18,142,18],[141,19,143,19],[143,18,144,18],[144,19,145,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国家级大学生创新创业训练计划项目信息表"]
["高校名称","项目编号","项目名称","项目类型","项目负责人",null,"参与学生人数","项目其他成员信息","指导教师",null,"项目经费（元）",null,null,"项目所属一级学科","项目简介（200字以内）"]
[{"$nulls":4},"姓名","学号",null,null,"姓名","职称","总经费","财政拨款","校拨"]
["中国石油大学（北京）","201311414001","大庆深层火山岩储层次生孔隙的形成及演化机制","创新训练","李洲曜",2011010061,3,"姜志恒2011010098\n尹俊青\n2011010034\n","牛花朋","副教授",20000,10000,10000,170,"该项目是研究大庆徐家围子地区。营城组火山岩深成储层中，次生孔隙的形成和埋藏后的演化过程，分析影响其特征的自身和外界因素。并建立典型模式。"]
["中国石油大学（北京）","201311414002","光合作用下碳氮同位素的分馏作用——以树叶为例","创新训练","胡伟科","2011010176",3,"代宇晴 2011010175、李志鹏2011010181","师生宝","工程师",22000,11000,11000,170,"由于环境的变化影响着植物的光合作用，我们以柳树，银杏，玉兰，丁香叶片为研究对象，研究其在一个成长周期随着环境的变化，其碳含量变化及其同位素形成的特征。同时确定在这个成长周期中，叶片中氮及其同位素的形成特征。"]
["中国石油大学（北京）","201311414003","大学校园致癌性多环芳烃污染现状初探","创新训练","王浩","2012010182",3,"韦世明2012010184；李泓成2012010175","朱先磊","副教授",20000,10000,10000,170,"利用现场监测方法，在校园中选取有代表性采样点采集测定大气中具有致癌作用的多环芳烃，据此评价校园污染现状和可能造成的影响"]
["中国石油大学（北京）","201311414004","在校学生大气颗粒物PM2.5暴露水平的研究","创新训练","张鑫铖","2012010195",3,"陈茜2012010188；祝丛茜2012010169","朱先磊","副教授",20000,10000,10000,170,"通过问卷调查明确在校学生日常生活中主要停留场所，进一步测定这些场所大气颗粒物污染水平，以评价在校学生大气颗粒物暴露水平及可能的健康风险"]
["中国石油大学（北京）","201311414005","泥页岩含气性主控地质因素及定量模式","创新训练","崔博萱","2011010081",3,"房子琪（2011010082）、李微（2011010085）","姜福杰","讲师",24000,12000,12000,170,"本项目旨在综合分析各地质变量对页岩含气性的影响并筛选出主控因素构建定量预测模型，为页岩气的勘探开发提供一定的理论依据。我们将利用网络、图书馆等资源查找所需盆地内的数据，将其与导师给的数据资料先进行分类，后筛选出主控因素。之后运用SPSS、1stopt等数据处理软件进行数据拟合，找到合适的定量预测模型。最后将某一典型盆地的数据代入模型以验证其准确性。"]
["中国石油大学（北京）","201311414006","北京虎峪地区野外实习路线资料库建设","创新训练","张镭宝","2012011455",2,"李胜男2012010774","于福生","副教授",24000,12000,12000,170,"建设野外实习基地主干路线实习资料数据库和实体库"]
["中国石油大学（北京）","20131141407","鄂尔多斯盆地三叠系延长组长71砂层储层物性恢复研究","创新训练","陈国辉","2012010014",2,"王宇  : 2012010109","刘洛夫","教授",20000,10000,10000,170,"致密油勘探中致密储层的研究是个难点，本研究重点是鄂尔多斯盆地三叠系延长组长71致密储层特征及关键成藏期储层物性的演化恢复，这对丰度非常规油气地质理论具有重要意义。"]
["中国石油大学（北京）","20131141408","鄂尔多斯盆地三叠系延长组长71砂层致密油含油边界识别研究","创新训练","廖青","2012010086",3,"姚叔峰：2012010116赖继峰2012010061","刘洛夫","教授",24000,12000,12000,170,"本研究拟通过对鄂尔多斯盆地中生界致密油含油边界识别研究，确定鄂尔多斯盆地重点区致密油藏的成藏条件，划定致密油的圈闭边界，并对重点目标区致密油的勘探潜力进行分析，为致密油的开发提供理论指导与技术保证。"]
["中国石油大学（北京）","20131141409","纵向迁移对多环芳烃分子标志物源解析参数有效性的影响","创新训练","范津南","2012010162",3,"崔冰婕2012010161；许丽媛2012010191","张枝焕","教授",24000,12000,12000,170,"通过土柱淋滤模拟实验模型研究，总结目标化合物在不同实验条件下的纵向迁移特点，对比分析不同化合物在淋滤过程中的迁移能力，并探讨这些化合物纵向迁移过程中的分异特征及其主要影响因素（如土壤类型、土壤矿物颗粒大小、土壤有机质含量、淋滤水量及淋滤时间等）。"]
["中国石油大学（北京）","201311414010","油炸食品中多环芳烃的定量及意义","创新训练","杨长江","2011010192",3,"赵胜绪2011010194 者文静2011010172","朱  雷","实验师",24000,12000,12000,150,"本项目选择炸土豆条、方便面和炸油条等多种油炸食品作为研究对象，检测其中多环芳烃（Polycyclic aromatic hydrocarbons，简称PAHs）含量，结合国内外标准和文献，分析油炸食品中对身体健康的危害物质的组成特征，并尝试提出这些食品的安全摄入。"]
["中国石油大学（北京）","201311414011","北京延庆国家地质公园实习路线资料库建设","创新训练","巩文龙","2012010018",3,"高胜美2012010044李锦涛2012010123","于福生","副教授",24000,12000,12000,170,"系统开展北京延庆地区野外地质调查和普通地质教学实习路线建设工作。重点建设延庆东西两条普通地质实习野外教学路线。野外现场观察路线地层层序特征，构造地质现象、岩性矿物特征；进行两条实习路线地质剖面的详细测制，系统收集地层、构造、岩性地质资料和图片，采集一套完整的地层、岩石教学标本，建设普通地质教学资料库。"]
["中国石油大学（北京）","201311414012","下苇甸普地实习区构造变形特征及成因模拟","创新训练","刘常妮","2011010126",1,null,"于福生","副教授",20000,10000,10000,170,"系统开展北京下苇甸普地实习野外调查分析，并对野外所观察到的地质现象进行成因分析与实验室成因模拟。构建一套完整的下苇甸普地实习区构造变形特征及成因模拟实践教学体系，完善实习路线的建设。"]
["中国石油大学（北京）","201311414013","北京市PM2.5污染溯源调查及综合治理——基于能源-经济-环境相互影响的可计算一般均衡模型CGE的模拟和评估","创新训练","柳潇雄","2011010317",3,"吴锐：201100191；冯金：2009054126","曹培强","副教授",20000,10000,10000,840,"团队应用流体力学、社会科学、经济学知识，辅以实地调研，力求追溯查清北京市PM2.5污染源以及比例结构，并提出针对性的治理政策，应用环境CGE模型模拟与评估各治理政策对北京市宏观经济产生的影响，最终提出最优化方案。"]
["中国石油大学（北京）","201311414014","环保型教室座椅发电蓄电装置设计","创新训练","陈映桥","2011010375",3,"左 翼2011010365        蒋琬雪2011010333","张鹏","教授",14000,7000,7000,140,"在大学阶梯教室用椅上，设计出一种通过座椅的开合带"]
["中国石油大学（北京）","201311414015","水力喷射液氮伴注压裂工艺及参数设计","创新训练","武晓光","2011010257",2,"袁子昊  2011010258","田守嶒","副研究员",24000,12000,12000,440,"将常规液氮伴注压裂工艺和水力喷射压裂工艺相结合，设计一种能够适用与低压、低渗地层的的水力喷射液氮伴注压裂工艺，并进行水力参数计算。"]
["中国石油大学（北京）","201311414016","油气生产物联网系统的研究与应用","创新训练","李欣伦","2012011336",3,"毛少文2012011757  安康2012011297","檀朝东","副研究员",20000,10000,10000,480,"在当前的油田日常生产中，基于油气水井的数据采集、操作控制、采集设备管理、工况诊断、趋势预测和生产参数优化等，更多的是依赖人工作业和个人经验，这对于提高生产效率、优化生产工艺、保证油气水单井的安全生产和油气田的精细化、标准化管理，存在着一定的局限性和弊端。针对目前油气生产单井生产管理的现状，急需一套综合解决方案来解决油田在信息化、数字化建设中存在的问题。油气生产物联网系统正是为解决油田日常生产中存在的这些问题而产生的。"]
["中国石油大学（北京）","201311414017","含气对超声波信号影响的实验研究","创新训练","梁羽丰","2011010336",3,"梁雨薇2011010337刘薇2011010338","隋秀香","高工",20000,10000,10000,480,"研究在恶性井喷事故发生时如何提前发现地层气体，为井控争取时间。通过研究井筒含气和正常开采时时的超声波速度变化来进一步确定井筒是否含气。"]
["中国石油大学（北京）","201311414018","水溶气藏开发关键技术调查研究","创新训练","李宗源","2011010935",3,"信诗琪 2011010427 洪炳沅 2011010931","郭小哲","副教授",20000,10000,10000,440,"通过调研水溶气藏的成因、资源特点、开发技术等相关内容，筛选出关键技术，以丰富和补充我国水溶气藏相关信息和知识。"]
["中国石油大学（北京）","201311414019","纳米机器人技术发展现状综合分析","创新训练","冯东","2011010929",3,"祁鹏：2011010939万源：2011011095","刘月田","教授",20000,10000,10000,440,"通过此项目的研究，综述出目前国内外纳米机器人技术的发展现状，以及在各个领域的应用的实例(特别是石油领域），突出其与传统方式相比的优势，促进人们对纳米机器人的了解。"]
["中国石油大学（北京）","201311414020","储层压力敏感效应对孔隙分布影响研究","创新训练","饶翔","2012010367",1,null,"姜汉桥","教授",20000,10000,10000,440,"目前，对于储层压力敏感性对孔隙分布的研究主要集中在宏观角度，实验手段比较单一，我们打算运用利用核磁共振技术，从微观的角度，分析压力敏感对孔隙分布的影响，得出应力敏感的根本原因及相关机理，指导开采方案设计和生产过程"]
["中国石油大学（北京）","201311414021","船型对航行阻力影响分析","创新训练","王元元","2011010425",3,"方姝璇 2011010400    黄莎2011010401","刘福江","副教授",20000,10000,10000,580,"该项目研究的是船舶的船型对航行时的阻力影响分析，通过优化船型来减少船舶航行时的阻力，有利于提高船舶的航行性能。本组通过学习相关的理论知识并结合相关的文献资料，找出一种我们认为的优化船型，并通过与普通船型的航行对比试验来验证新型船型在减小航行阻力方面的优势。"]
["中国石油大学（北京）","201311414022","船舶强度的概率方法研究","创新训练","刘珊","2011010418",3,"刘冠鑫2011010417   何霄2011010413","刘福江","副教授",24000,12000,12000,580,"船舶强度的概率方法研究用来指导船舶的建造以及日后的航行使用。概率方法研究船体强度,就是为了保证所设计和建造的船舶在遇到或可能遇到的各种外力作用时,能满足设计要求,能安全航行.,并使船舶有较经济的结构重力和较好的施工性。"]
["中国石油大学（北京）","201311414023","含沥青原油在开发过程中的沉积机理研究","创新训练","胡志宏","2011010343",3,"郭战胜2011010341 杨锟2011010357","杨胜来","教授",20000,10000,10000,480,"自从上世纪六七十年代至今,尽管国外对沥青质沉积问题进行了大量的研究,但对原油体系中沥青质发生沉积的真正机理至今仍不清楚。因此我们希望以中东原油为例，分析沥青质在原油中的形态及相态的变化规律，建立数学模型，来具体分析含沥青质原油在开发中的沉积机理。"]
["中国石油大学（北京）","201311414024","主尺度优化设计研究","创新训练","赖文星","2011010450",3,"马晶2011010455   李军2011010451","刘福江","副教授",20000,10000,10000,580,"1、学习船舶结构，掌握船舶组成、结构、形式、强度、性能以及上层建筑和甲板室的结构特点；2、参考已有的船舶主尺度和性能的科学实验，采用控制变量法，分析当各个船舶主尺度系数发生改变时，对船舶整体航行性能的影响，并用数值量化直观表示其中的关系。3、寻找最优化设计的数学模型；4、分析高性能船舶。"]
["中国石油大学（北京）","201311414025","煤层气储量的不确定性分析方法","创新训练","姬靖皓","2011010312",3,"袁立山 2011010327聂帅帅 2011010280","高旺来","副研究员",20000,10000,10000,440,"本项目通过对煤层气储量计算的相关参数运用不确定性的方法进行相关分析，研究各个不确定因素对煤层气储量计算的影响，然后进行风险分析，构建一套完整的煤层气储量不确定性分析方法"]
["中国石油大学（北京）","201311414026","致密油的可动性评价方法与开发技术","创新训练","王博","2011011899",3,"王霜2011011900 朱浩玮2011011453","高旺来","副研究员",24000,12000,12000,480,"美国页岩气勘探开发目前已进入快速发展阶段，同时也带动了页岩地层内致密油的开发。致密油，是指以吸附或游离状态赋存于渗透率极低的暗色页岩、泥质粉砂岩和砂岩夹层系统中的自生自储、连续分布的石油聚集。目前，美国致密油的开发集中在Bakken，Eagle Ford 和Barnett 页岩区带内。因美国开发致密油取得了一定进展，我国广泛发育富有机质页岩，致密油的勘探潜力较大，为此，开展致密油的物性研究与开发。"]
["中国石油大学（北京）","201311414027","绿奇煤层气钻井液科技有限公司","创业训练","李博文","2011011611",8,"张琴 2011011076王晖瑜2011011395张立然2011011398  崔航2010074201    郜昉琪2011011690  彭薪羽2011011695  常朝雷2011011638","郑力会","教授",24000,12000,12000,440,"在煤层气日益重要的今天，煤层气钻井液的市场前景十分宽广，而我们的煤层气淡水基钻井液以其独特的环保节能优势必能在市场上施展手脚。"]
["中国石油大学（北京）","201311414028","以低速同步抽油机为主要产品的机械制造服务类  公司——塞万斯石油机械股份有限公司","创业训练","张乃夫","2011010360",8,"张春怡2010072206宋蕾玲2011010300朱维伟 2011010331李彪 2009041121申广庆 2011011844赵炳棋 2011011847李元坤 2010073207","高宝奎","教授",24000,12000,12000,460,"以低速同步抽油机专利为核心，成立塞万斯石油机械股份有限公司，该公司以生产销售新型抽油机为主，辅之以维修各类抽油机的相关业务为主要运营模式，"]
["中国石油大学（北京）","201311414029","关于服装业库存资金流化运作的尝试","创业训练","赵辰","2012010423",4,"刘嘉伟2012011789孙翀鹏2011011512尹书言2012011126","梁猛","讲师",24000,12000,12000,790,"面对目前服装业高库存的现状以及目前库存资金流化主要以大单流转为主，我们打算深挖库存市场，创造精细化贸易网络，为服装业库存资金流化提供新的途径。"]
["中国石油大学（北京）","201311414030","校服网-大学生综合校园服务网","创业训练","粟建成","2010022214",3,"金虓2010022207翟帅2010022226","杨进","教授",20000,10000,10000,790,"790 大学生校园网络综合服务联盟网是一个以服务大学师生的网络服务公司，公司依托校园网络超市，让各高校师生以低廉快捷的方式体会到网络带来的方便。公司将首推校园网络超市打入大学市场，以此为基础并获得宣传效果进而打造各大学综合的校园服务网络体系，我们先以石大为例，包括石大校园网络超市、石大二手图书、石大寝室水站、石大数码用品、石大快递服务、石大周边生活、石大户外用品租用、石大毕业生服务、出游活动联盟。"]
["中国石油大学（北京）","201311414031","新型催化裂解催化剂的制备和研究","创新训练","姬广发","2011010491",3,"黄田斌2011010490蔡旭2011010483","巩雁军","教授",24000,12000,12000,530,"合成相对结晶度在90%以上的不同硅铝比的EU-1、EU-1/ZSM-48、EU-1/ZSM-5系列催化剂；优选出针对模型化合物和工业石脑油催化裂解反应性能优异的分子筛催化剂，其针对工业石脑油转化率在95%，低碳烯烃（乙烯、丙烯）总收率在60%以上。本研究旨在合成新型的催化裂解催化剂进行石脑油催化裂解生产低碳烯烃的应用研究，通过优化工艺条件达到增产低碳烯烃尤其是增产丙烯的目的，具有重要的应用价值和现实意义。"]
["中国石油大学（北京）","201311414032","水合物法回收催化裂解装置干气中的C2组分","创新训练","高屹","2011011867",3,"郭云妹2011011789赵志儒2011011884","郭绪强","教授",20000,10000,10000,530,"本实验为利用水合物法分离回收干气中的C2成分, 主要研究在非平衡分离过程中，实验的温度、压力对水合物的储气量、分离效果和回收率的影响。首先用甲烷、氢气、乙烷、乙烯、二氧化碳的标准气模拟催化裂解尾气的组成。其次连续通入原料气，未反应气由反应釜流出，化解气由分离釜流出，分别进行色谱分析，其中工作液循环使用。最后根据测定结果，以及C2组分的合成率，分析不同情况下分离效果的优劣，从而找到最佳的分离条件。"]
["中国石油大学（北京）","201311414033","小晶粒ZSM-5分子筛的合成及其在催化裂解反应中的研究","创新训练","贺煜","2011010552",2,"王文轩2011010561","巩雁军","教授",20000,10000,10000,530,"本研究通过调控硅源和铝源，改变硅铝比、碱度、模板剂及水量等影响因素，结合XRD、SEM、XRF、NH3-TPD、BET等表征技术来调控分子筛的晶粒大小和酸性，并应用于轻烃的催化裂解研究。通过对比不同晶粒大小和酸性的ZSM-5分子筛对裂解产物烯烃选择性、P/E比和产物分布的影响，为下一步的催化裂解反应条件的优化提供参考。"]
["中国石油大学（北京）","201311414034","低碳含硫化合物烷基重质化催化剂的研究","创新训练","凌思宸","2011010166",2,"居慧恬2011010473","鲍晓军","教授",24000,12000,12000,530,"该项目以提高硫醇转移催化剂的寿命为目的，改性手段为改性催化剂的载体，催化剂的性质很大程度取决于载体的性质，对载体的改性主要手段为水热处理。考察的主要的改性因素为水热温度和水热时间，研究不同水热温度和水热时间改性氧化铝性质的影响，优化水热温度和水热时间 。然后制备催化剂进行评价，寻找最优的催化剂。"]
["中国石油大学（北京）","201311414035","复合介微孔材料催化剂的构效关系研究","创新训练","王淑婷","2011010885",3,"常婧瑶2011010948屈佳能2011011094","段爱军","副教授",22000,11000,11000,530,"针对清洁柴油生产过程中运用到的加氢精制技术，本项目主要研究一种新型复合介微孔材料，该种材料作为催化剂载体，预计能加大HDS技术中的脱硫效率，本项目第一阶段是介微孔材料的合成，第二阶段是对合成的材料进行性能的测定，第三阶段是对实验数据的分析，得到反应物分子（模型硫化物DBT）的一系列动力学参数，该项研究为高活性柴油超深度加氢脱硫催化剂的结构优化设计和合成提供理论指导，加快高品质、低硫化清洁柴油的生产。"]
["中国石油大学（北京）","201311414036","柴油+环戊烷+水混合乳液CO2/H2、CH4/H2实验研究","创新训练","袁洋","2011011546",2,"王炜杰2011011575","陈光进","教授",20000,10000,10000,530,"本课题旨在开发新型的分离回收裂解尾气中H2的分离方法—吸收-水合耦合分离方法，即把水分散在柴油和环戊烷的混合液中使其生成水合物，通过柴油对H2的溶解度低，以及H2较其余杂质气体更难生成水合物而使其在气相中富集以达到高浓度回收的效果。"]
["中国石油大学（北京）","201311414037","脱油沥青供氢转化反应规律研究","创新训练","郑梦圆","2011010954",3,"邱天 2011010646于婷婷2011010980","王刚","副教授",18000,9000,9000,530,"通过调研确定了本实验的思路：拟利用供氢溶剂向脱油沥青提供氢，达到对脱油沥青的预处理，以实现高效转化利用。本实验对转化过程中的反应规律进行考察，以期为后续研究提供基础数据。项目内容分为三部分：一是在卫星间歇反应器中筛选出高效的供氢溶剂；二是考察反应条件，在高压釜反应器中，考察剂油比、反应温度及反应时间对转化规律的影响；三是总结杂原子转化规律，对比原料与产品组成结构，从而获得杂原子转化规律。"]
["中国石油大学（北京）","201311414038","汽油加氢反应器新型入口扩散器的结构优化","创新训练","罗从山","2011010734",3,"刘仲玄2011010726张储桥2011010744","魏伟胜","教授",20000,10000,10000,530,"汽油加氢技术主要取决于催化剂的先进性，而催化剂性能的充分发挥，则取决于反应器内部结构的先进性和合理性。入口扩散器是反应物进入反应器后流经的第一个反应器内构件。本项目以联合油型入口扩散器的结构为基础，改变其入口扩散器的结构和主要结构因素（孔的直径、数量）的尺寸，通过Gambit、Fluent等计算机数值模拟软件对不同结构的入口扩散器进行计算，设计出一种结构简单，压降较低且能起到较好的预扩散效果，便于拆卸、维修的新型入口扩散器。"]
["中国石油大学（北京）","201311414039","汽油加氢反应器新型冷氢系统的结构优化","创新训练","王静林","2011010726",3,"李小权2011010732鲍维东2011010728","徐建","副教授",20000,10000,10000,530,"本项目以联合油型入口扩散器的结构为基础，改变其入口扩散器的结构和主要结构因素（孔的直径、数量）的尺寸，通过Gambit、Fluent等计算机数值模拟软件对不同结构的入口扩散器进行计算，设计出一种结构简单，压降较低且能起到较好的预扩散效果，便于拆卸、维修的新型入口扩散器。设计开发一种汽油加氢反应器中具有更低的压力降，混合效果优异，分布效果优异的特点的新型冷氢系统。研究内容主要包括对现有的分布器优化改进。优化分布器设计， 通过喷淋密度、水平敏感度、操作弹性、气/液比、气/汽混合能力以及分布质量等技术性能相对旧式分布器有所改进。"]
["中国石油大学（北京）","201311414040","氢气在石油及其馏分中溶解度的研究","创新训练","许琦","2010031225",3,"王一如 2010031209刘一凡2010031220","陈振涛","讲师",20000,10000,10000,530,"本课题提出针对重质油加氢处理过程中反应液相氢气溶解度低的不利影响，通过实验较为系统地考察在非加氢和加氢条件下氢气在重油及其各种六分钟的溶解度，获得对氢气在重油中溶解性以及溶解度大小对重油加氢反应中影响的深入认识，从而为构建重质油均相加氢反应体系提供数据支持和加氢工艺条件的优化提供理论依据，同时研究结果也为大幅度提高重质油加氢的效率和开发新的重质油加氢工艺提供基础。"]
["中国石油大学（北京）","201311414041","发电发热鞋的研制","创新训练","帖振斌","2011011384",3,"杨晓哲2011011652张莹格2011011428","张万松","副教授",16000,8000,8000,140,"通过发电发热鞋的研制，将产生的机械能转化为电能，并直接用来发热，以提高能量利用率为出发点，解决保暖的实际问题。"]
["中国石油大学（北京）","201311414042","北京职友科技服务有限公司","创业实践","尹斌斌","2009053224",9,"戴颖2009042201郭东红2010054210纪爽2009053202沈颖达2009043221刘炜超2009053121李兴华2011010821王楠2011011072呼和2011011084","马义飞","教授",100000,50000,50000,630,"北京职友科技服务有限公司是集设计、销售、服务于一体的正装连锁企业，采取O2O商业模式，向职场新人销售正装及周边产品，并提供量身定做和形象咨询。公司配有网络运营和设计顾问团队，采用实体店及电子商务运营模式，定制职管ERP，量化反馈信息。"]
["中国石油大学（北京）","201311414043","北京市LNG公交车使用及发展前景研究","创新训练","张浩楠","2012010979",3,"张康鑫2012010981范鸿涛2012010965","李兆慈","副教授",20000,10000,10000,440,"1.北京市LNG公交车使用现状调研2.北京市LNG车辆推广应用存在的问题及发展前景研究3.LNG公交车使用对城市污染防治的作用研究"]
["中国石油大学（北京）","201311414044","压裂施工平台设施优化布局模型研究","创新训练","卢帅","2011011090",3,"李晨2012010468高乃琦2012011863","郑文培","讲师",20000,10000,10000,620,"通过建立压裂施工平台计算机仿真分析模型，分析压裂施工作业过程中海洋平台的稳定性和安全承载能力，提出压裂施工作业平台设施优化布局方案，为压裂施工作业安全开展提供依据。"]
["中国石油大学（北京）","201311414045","机翼升阻比测试仪器研发","创新训练","王莹","2011010876",3,"杨沙沙2011010854马梦宇2011010849","林春丹","副教授",20000,10000,10000,130,"本装置是机翼升阻比测试仪，能够测试不同形状模型机翼的升阻比。利用两套力敏传感器分别测量模型机翼的升力和阻力，进而得出机翼升阻比，以供研究参考。"]
["中国石油大学（北京）","201311414046","基于声学方法的阀门泄漏信号检测研究","创新训练","黄步云","2011010865",2,"曹洪玮2011010860","李振林","教授",20000,10000,10000,440,"在天然气管道中，阀门是其重要组成部分，是天然气输送过程实现安全、稳定的保证，因此球阀泄漏的研究十分重要。选择并优化基于声学方法的球阀内漏检测技术作为适用于我国天然气管道阀门检测的方式，编写球阀泄漏声学信号采集软件,之后对泄漏信号进行处理，建立完备的球阀泄漏信号数据库，进而实现球阀泄漏的在线、实时、准确检测。"]
["中国石油大学（北京）","201311414047","石油中的物理学","创新训练","徐丽娜","2011010886",3,"黄安东2011010932赵彤阳2011010925","赵坤","教授",20000,10000,10000,140,"综述诺贝尔奖中的成果在石油领域中的应用。整理整合物理技术在石油行业中的应用实例，以崭新的视角向物理方明的研究人员讲述石油行业，增进其对石油行业的了解。对未来石油行业中应用的物理技术做出展望，提供新颖的实用性强的研究方向。"]
["中国石油大学（北京）","201311414048","原油降凝剂对蜡晶结构的影响","创新训练","徐丽娜","2011010886",3,"张墨翰2011010945张楚楚2011010856","马桂霞","讲师",24000,12000,12000,440,"我国生产的原油主要属于含蜡的高凝原油，其流变性复杂，管输能耗高。由于目前人们对降凝剂对蜡晶结构的影响没有明确的定论，而且不同油田所产原油中蜡晶形态不同,因此本项目将重点研究降凝剂对蜡晶结构的影响。"]
["中国石油大学（北京）","201311414049","水合物浆液管输技术实验研究","创新训练","郭文慧","2011010895",3,"陈刚2011010893葛宇2011010894","宫敬","教授",16000,8000,8000,440,"随着石油天然气工业的不断发展，管道运输发挥着越来越加重要的作用，而整个输送过程中，水合物的不利因素一直存在。在已形成或将要形成水合物的管道中，如何安全并有效的输送浆液已成为众多研究的重点。而本项目的目的即在实验中研究水合物浆液管输技术。"]
["中国石油大学（北京）","201311414050","天然气门站压力能利用技术调研","创新训练","何文萱","2012011038",2,"张蓉芳2012010988","李兆慈","副教授",20000,10000,10000,140,"我国天然气在城市门站经历减压过程大量的压力能未被充分利用，我们的调研就是针对此展开"]
["中国石油大学（北京）","201311414051","节能灯红外遥控开关设计","创新训练","孟凡乐","2011011383",3,"荆海洋、方桂存","钱步仁'","高级实验师",14000,7000,7000,510,"该项目主要是为了掌握电子电路的设计基本方法、认识各种红外收发器件、方便人们对灯的控制。灯具与与开关合二为一法、认识各种红外收发器件、与开关合二为一，取代传统开关，可以进行红外遥控、批量生产。"]
["中国石油大学（北京）","201311414052","活塞声源辐射指向性研究","创新训练","王杰","2010041223",3,"李逸2010041220陶永慧2010041222","乔文孝","教授",24000,12000,12000,140,"数值模拟出活塞声源辐射声场中任意一点的声压和辐射指向性，分析近声场的分布对声波指向性的影响；确定频率、活塞辐射器的相关参数对辐射声场和指向性的影响。"]
["中国石油大学（北京）","201311414053","LOVE波的位移分布研究","创新训练","余江奇","2011011326",3,"高伦2011011306王紫良2011011323","车小花","副研究员",18000,9000,9000,170,"研究多层介质中的表面波问题，无论在理论上还是在实际应用中都具有重要的意义。Love波是表面波的一种，其传播特性研究在地震工程、岩土工程和地球物理勘探等诸多领域都有着重要的意义。本课题拟从波动方程出发，在理论上研究Love波在固体表面覆层中的传播。"]
["中国石油大学（北京）","201311414054","新能源储能装置","创新训练","李聪","2010075128",3,"李璐超2010042202刘伟2010072118","梁志珊","教授",20000,10000,10000,470,"该项目研究，主要针对新能源储能装置进行开发设计，该装置可使不同幅值的直流电能进行转换，能满足不同设备的不同电压要求，所用知识与我们所学息息相关，利于提高我们的能力。"]
["中国石油大学（北京）","201311414055","大学新生适应性调查","创新训练","王信棚","2011011321",3,"杨黎明2011011258苏宝同2011011319","林强","讲师",20000,10000,10000,880,"该项目主要是通过对大学新生适应性进行调查，了解新生心理状况，以便及时地为同学提供有效帮助，丰富大学生思想政治教育理论。"]
["中国石油大学（北京）","201311414056","岩石声衰减与频率关系的数值模拟研究","创新训练","刘帅","2011010767",3,"邢廷栋2011011060姜志豪2011010959","张元中","副教授",20000,10000,10000,170,"基于粘弹性理论及岩石声衰减的相关岩石物理模型，研究岩石声衰减与频率之间的理论关系，应用数值模拟研究方法进行计算，并与实验室测量结果进行对比分析。探索声波在岩石中的衰减机制，掌握数值模拟计算方法在实际中的应用。"]
["中国石油大学（北京）","201311414057","环氧树脂胶粘剂耐海水改进研究","创新训练","张昂","2011011582",3,"宋佳璐2011011553李斌2011011571","周琼","教授",20000,10000,10000,430,"以海水作为研究介质，以聚氨酯改性的环氧树脂为基体，选用不同固化剂并加入不同种类的填料（纳米粒子、偶联剂、玻璃鳞片等），配制改性环氧树脂胶粘剂，结合傅里叶红外、扫描电子显微镜（SEM）和 XPS等表征分析优选出高性能环氧树脂粘合剂，满足其在海水中的使用性能。"]
["中国石油大学（北京）","201311414058","烟气脱硝Cu基催化剂的研究","创新训练","杨灿","2012011563",3,"王晶2012011544赵敏捷2012011564","赵震","教授",20000,10000,10000,150,"氮氧化物是一类主要的大气污染物，随着环保标准的日益严格，中国的个炼油企业对FCC再生烟气脱硝技术的生产需求必将迅速扩大。因此，研究开发适合我国国情的FCC再生烟气控制技术对改善我国环境质量具有重要意义。"]
["中国石油大学（北京）","201311414059","TiNbSn复合材料力学性能与功能特性研究","创新训练","宫靖沂","2011011587",3,"郝雅馨2011011588许浩2011011577","姜大强","工程师",24000,12000,12000,430,"本研究拟通过以Nb代替Ni，围绕TiNbSn系合金的成分配比,处理工艺,力学性能,耐蚀等性能的研究，旨在研发出对人体无毒无害、具有低弹性模量的运用于医学领域的TiNbSn复合材料。"]
["中国石油大学（北京）","201311414060","Cr-PMO分子筛催化剂苯基含量探究","创新训练","王艺洁","2011011559",3,"赵奕舟2011011584王千2011011611","张瑛","教授",24000,12000,12000,430,"本工作试探究Cr-SBA-15 、Cr-PMO催化剂上苯基含量对催化剂活性的影响，探究有机硅源中的苯基对金属Cr的负载是否有积极作用。望得到最优的TEOS（正硅酸乙酯）及PTES（苯基三乙氧基硅烷）配比，即硅源中的最佳苯基含量，从而制得催化效率更高的Cr-PMO催化剂，催化环己烷氧化。"]
["中国石油大学（北京）","201311414061","氧化石墨烯/壳聚糖水凝胶复合物的制备","创新训练","李毅","2012011616",3,"常斯轶 2012011612郑惠兰 2012011610","叶海木","讲师",22000,11000,11000,430,"用物理或化学方法，使石墨烯与壳聚糖复合，形成物理结构较为稳定的复合材料，然后在实验室下探究该复合材料的韧性、导电性等物理性质，及其化学性质。然后与石墨烯壳聚糖的原来性质进行对比，探究该复合材料的优越性和未知性质."]
["中国石油大学（北京）","201311414062","管线钢在酸性环境中的适应性研究","创新训练","王伟","2011011612",3,"王磊2011011609王昊杰2011011608","郑树启","副教授",10000,10000,10000,430,"H2S影响着天然气输送管线的寿命，制约着输气管线材料的发展，截至目前，国内外此方面的研究仍不完善。我们的课题主要研究管线钢在NACE标准环境中的腐蚀速率、氢含量及力学性能变化规律。希望能为防腐实践提供理论参考。"]
["中国石油大学（北京）","201311414063","乙烯齐聚催化剂的制备与性能表征","创新训练","龚杰","2011011570",3,"王梦柳2011011557王天琪2011011558","张瑛","教授",22000,11000,11000,430,"乙烯的齐聚需要较苛刻的反应条件和较长的反应时间，因此生产成本相对较高。催化剂被称为现代化工业的钥匙，利用其催化作用不仅可以实现原料到产物的转化，还减少反应时间和简化流程，降低能耗。"]
["中国石油大学（北京）","201311414064","艾米购物商城","创业训练","程保安","2011011465",3,"罗光强2011011477徐丽娜2011010886","李翠红","教授",24000,12000,12000,630,"艾米购物商城为我校在读本科生与兴和顺投资（北京）管理有限公司合作，建立的一个网上综合性的购物商城。网络购物成为一种趋势，本课题组依托电子商务平台（B2T2B模式：Business TO Third Party To Business，中小企业依赖第三方提供的公共平台来开展电子商务），建立一个综合型的网上综合商城。团队立足于石大，以当代大学生的视角，进行创业实践，创办了属于大学生自己的网上购物商城，对大学生自主创业有很好的模范作用。"]
["中国石油大学（北京）","201311414065","昌平区农业科技投资环境调查研究","创新训练","石慧","2011011697",3,"马超2011011708管鹏(2011011434)","孙仁金","教授",18000,9000,9000,840,"昌平区政府根据“立足北京、面向世界、服务全国”的定位，按照“以现代服务引领现代农业，以要素集聚武装现代农业，以信息化融合提升现代农业、以产业链创业促进现代农业”的思路开展国家农业科技城建设.但在引进农业科技投资的过程中，昌平区的农业发展方面还存在着许多问题。我们此次将着手于对昌平区当前农业科技投资环境的综合调查研究，就其存在的问题，以大学生的身份针对性地提出应对和改进措施。"]
["中国石油大学（北京）","201311414066","银行体系系统性风险的计算模拟","创新训练","朱述政","2011010297",3,"叶子奇2011011700刘文文2011011474","杨晓光","教授",20000,10000,10000,790,"依据指导老师掌握的数据情况本研究依据欧盟地区60多家大中型商业银行为对象，根据银行间相互持有头寸的关系，银行持有不同主权信用的主权债务，以及银行的居民存款，建立由商业银行、欧盟各国政府、各国居民三类不同特性的agent相互关联的复杂网络，以欧洲银行间拆借利率和美国国债利率差作为外部风险的代理变量，设定不同情景，模拟不同情景下外部风险对银行体系的冲击，探讨系统性风险演变的规律。"]
["中国石油大学（北京）","201311414067","能源回报及碳排放趋势与雾霾关系的研究","创新训练","姚星","2012011695",3,"杨光2012011694张莉2012011678","冯连勇","教授",20000,10000,10000,480,"本项目研究的背景是日益严重的雾霾现象正严重影响人们的正常生活，我们创新地选取EROI作为研究手段，以把常被忽略的能源生产过程中的能源消耗及污染物排放考虑在内的总能源消耗及污染物排量为研究基础，在导师的指导下，通过亲身考察能源生产企业，确定、计算并分析能源生产过程中会产生能源消耗及污染物排放的环节，最终将能源问题与环境问题串联起来，从能源投入回报的角度提出雾霾问题的解决方案，进而形成一篇学术文章并发表。"]
["中国石油大学（北京）","201311414068","上市公司财务弹性的对比研究","创新训练","刘芷君","2011011792",2,"卢晴2011011793","马春爱","副教授",20000,10000,10000,630,"提出财务弹性测度方法，分析、比较不同类型企业财务弹性的差异情况，为财务弹性管理提出支持。"]
["中国石油大学（北京）","201311414069","广西融资租赁公司成立计划","创业训练","王诗宇","2012011745",3,"王强锋2011010774王培源2012011759","马义飞","教授",20000,10000,10000,630,"融资租赁是集融资与融物于一体、所有权与使用权相分离的新兴租赁方式；它以售后回租、直租为主，在发达国家被誉为“朝阳产业”。融资租赁对承租企业的资信和担保状况要求不高，非常适合中小企业。据了解，广西目前的两家融资租赁公司业务范围小，不能满足广西中小企业融资租赁的市场需求。本项目旨在抢占该市场，在广西成立融资租赁公司。"]
["中国石油大学（北京）","201311414070","博星技术服务股份有限公司","创业训练","李美艳","2010073206",6,"马雄强2011010278丁冠阳2011010208李海悦2010073106加倩蓉2010073105赵祎2010072112","殷建平、陈少华、孔祥宇","副教授、副教授、企业导师",24000,12000,12000,630,"该项目通过建立一个技术服务型公司推广光纤光栅压力传感器，体现了科学技术应该借助工业化和商业化的力量从而得到更为广泛的应用，此外该项目的实施计划是基本可行的。近年来，随着光纤光栅制造技术的不断完善，应用成果的不断出现，使光纤光栅成为目前最具有挑战性和最有发展前途的光纤无源器件之一，它的出现将极大地促进全光纤通讯和光纤传感技术的发展。"]
["中国石油大学（北京）","201311414071","环压新达科技服务有限公司","创业训练","郑青青","2011011864",7,"王龙飞2011011845周洋2011011686汪飞旭2011011513汪涛2011010560刘凌晨2011010555范濛2011010210","马义飞","教授",24000,12000,12000,530,"进入21世纪，随着全面建设小康社会步伐的加快，国内能源需求，特别是石油的需求将不断增加(如下图)，到2020年大约能达到5亿桶。我国发现的低渗透油气田占到新发现油气藏的一半以上，而低渗透油气田产能建设的规模则占到油气田产能建设规模总量的70%以上,，建设规模大。传统人工配液由于配液精度低、配液质量波动、配液速度慢等缺陷,难以满足压裂作业的需求。而国外清洁压裂液成本较高，推广应用受到限制。针对以上压裂液的缺点，我们公司在清洁压裂液方面取得了重大突破，成功研究出 了一种新型清洁，无伤害压裂液。"]
["中国石油大学（北京）","201311414072","大学生英语写作课外学习和实践平台研究：中国石油大学英语写作网","创新训练","连西静","2012010851",3,"刘晨硕 2012010854蒋旺2012011368  ","单小明'","副教授",18000,9000,9000,740,"根据问卷、访谈等各种形式的调查结果显示，目前由于母语背后的文化心理模式对文章的布局、行文和用词的影响，大学生的英语写作能力薄弱，呈现“汉式英语写作”的现象。为使此种现象得以改善，利用计算机网络技术对学生有意识地进行矫正，加快英语写作与国际的接轨。通过网络和新媒体等学生感兴趣的学习平台，利用多维的“写作平台”，实现互助共享与交流提升。充分发挥学生的主观能动性，利用第一课堂与第二课堂的有效结合，从而提高英语学习者英语感知度，实现对英语的综合运用。"]
["中国石油大学（北京）","201311414073","周末休闲游农家乐的发展现状及其特设发展战略的探究__以北京昌平莽山农家乐为例","创新训练","尤壮","2011011905",3,"张月莹 2011011908牛凌汉2011011896","邓听",null,16000,8000,8000,790,"北京昌平蟒山的“农家乐”近两年无论是在规模上还是项目上都有了一定的发展。但据我们收集及调查所得的资料，发现这一产业的发展仍存在许多问题。因此，我们将对其进一步的调研和考察，以昌平蟒山特有的环境、地理优势、及其特色项目为基础，制定出一套蟒山特有的农家乐发展方针，以促进其特色化、可持续的发展。在现实条件允许的情况下，我们将在昌平蟒山农家乐建立试点，将我们的方案投入到实践当中，进一步提高其合理性及可行性。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}